Технические характеристики
	наименование
	характеристики
	Кол-во
шт.

	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	КТРУ - 27.40.25.123-00000001
Вес нетто: > 1.8  и  ≤ 2.5 Килограмм
Взрывозащитный: Да
Вид светильника: Подвесной
Высота светильника:⩾100.0 и <150.0Миллиметр
Диаметр светильника: ⩾370.0 и <600.0Миллиметр
Индекс цветопередачи: ≥ 90
Класс защиты от электрического тока:  I
Коррелированная цветовая температура, max:  ≤ 6500  Кельвин;
Коррелированная цветовая температура, min:  ≥ 5700  Кельвин;
Коэффициент мощности:  ≥ 0.9
Коэффициент пульсаций:  >1.0 и ⩽5.0 %Процент
Крепления в комплекте:  Да
Материал корпуса светильника:  Алюминий
Материал рассеивателя:  Стекло
Мощность:  > 100  и  ≤ 125 Ватт
Световой поток:  > 10000  и  ≤ 15000  Люмен
Форма:  Круглая
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