       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству колодца для хозяйственных нужд

1. Общие положения  
1.1. Наименование закупки: Выполнение работ по устройству колодца для хозяйственных нужд на территории южного участка Государственного природного заповедника «Калужские засеки», квартал 140.

1.2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Калужские засеки».

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Калужская область, д. Ягодное , южный участок Государственного природного заповедника «Калужские засеки», квартал 140.

1.4. Срок выполнения работ: начало работ- с даты заключения договора.

окончание работ- не позднее «15» октября 2026г.

1.5. Код ОКПД2: 42.21.24.110 ( Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации.

2. Требования к объему и содержанию работ
Исполнитель обязан выполнить работы по устройству колодца из сборного железобетона в следующем объеме:

2.1. Материалы и оборудование (поставка Подрядчиком):
-Кольцо стеновое КС 10-8-15шт.

-Плита перекрытия с люком ППЛ 10-1-1шт.

-Люк пластиковый-1шт.

-Клей плиточный (жидкое стекло) 20кг-2шт.

2.2. Строительно-монтажные работы:
-Установка колец стеновых КС 10-8-15шт.

-Установка плиты перекрытия с люком ППЛ 10-1-1шт.

-Доставка материалов до места производства работ-2 рейса.

-Земляные работы (разработка котлована, выемка грунта, обратная засыпка и уплотнение)-20 куб.м.

3. Требования к качеству и технологии работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП, СП) для устройства колодцев из сборного железобетона.

3.2. Монтаж колец: производить строго по отвесу, кольца соединять между собой замковым способом (паз-гребень/фиксирующие выступы)- обеспечить плотное вхождение замковых элементов без зазоров.

После стыковки каждого кольца проверять отсутствие перекосов .

Стыки между кольцами герметизировать с использованием плиточного клея (жидкого стекла) для обеспечения водонепроницаемости.

3.3. Гидроизоляция: выполнить гидроизоляцию швов и сопряжений для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод.

3.4.Земляные работы: разработать котлован с соблюдением техники безопасности. Обратную засыпку пазух выполнять послойно с уплотнением.
4. Требования к результатам работ
4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику:

-Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

-Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2. Готовый колодец должен быть герметичным, пригодным для хозяйственных нужд,, с надежно закрепленной плитой перекрытия и люком.
5. Требования к безопасности и охране труда.
5.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ.

5.2. Работы на территории заповедника выполнять с соблюдением природоохранных требований ( не допускать загрязнения территории, складировать грунт и материалы в отведенные места.

6.Порядок сдачи и приемки работ.
6.1. Сдача-приемка работ оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

6.2.Заказчик вправе назначить экспертизу результатов работ для проверки их соответствия условиям договора.

7.Гарантийные обязательства 
7.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки.
