ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Описание объекта закупки

Оказание услуг по изготовлению, поставке текстильных изделий и карнизов для нужд Минприроды России

ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

Предмет закупки: оказание услуг по изготовлению, поставке текстильных изделий и карнизов для нужд Минприроды России
Заказчик: ФКУ «Дирекция по обеспечению деятельности Минприроды России»

Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)

	№ п/п
	Наименование товара 
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики и размер товара
	Единица
измерения

	
Количество



	1. 
	Гардина
тип 1 (тюль)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180 г/м.
- размер готового изделия по ширине 232 см, по высоте 310 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	2. 
	Гардина
тип 1 (тюль)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180 г/м.
- размер готового изделия по ширине 246,7 см, по высоте 310 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	3. 
	Гардина
тип 1 (тюль)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180 г/м.
- размер готового изделия по ширине 247,5 см, по высоте 310 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	2

	4. 
	Гардина
тип 1 (тюль)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180г/м.
- размер готового изделия по ширине 270 см, по высоте 310 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	5. 
	Гардина
Тип 1 (штора)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 45 см, по высоте 310 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается двойной подгибкой, боковые швы закрыты подкладочной тканью;
- коэффициент сборки 1:3;
- изделия левое и правое попарно.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	10

	6. 
	Ламбрекен тип 1

ОКПД 2
13.92.15.120
	Бандо- жесткая термоклеевая основа.
Плотность 60 г/м2
Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 232 см, по высоте 5 см;
- шторная лента липучка шириной от 2 до 2.5 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ и боковые швы изделия обрабатывается подкладкой;
- коэффициент сборки 1:1.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	7. 
	Ламбрекен тип 1

ОКПД 2
13.92.15.120
	Бандо- жесткая термоклеевая основа.
Плотность 60 г/м2
Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 246,7 см, по высоте 5 см;
- шторная лента липучка шириной от 2 до 2.5 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ и боковые швы изделия обрабатывается подкладкой;
- коэффициент сборки 1:1.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	8. 
	Ламбрекен тип 1

ОКПД 2
13.92.15.120
	Бандо- жесткая термоклеевая основа.
Плотность 60 г/м2
Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 247,5 см, по высоте 5 см;
- шторная лента липучка шириной от 2 до 2.5 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ и боковые швы изделия обрабатывается подкладкой;
- коэффициент сборки 1:1.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	2

	9. 
	Ламбрекен тип 1

ОКПД 2
13.92.15.120
	Бандо- жесткая термоклеевая основа.
Плотность 60 г/м2
Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 270 см, по высоте 5 см;
- шторная лента липучка шириной от 2 до 2.5 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ и боковые швы изделия обрабатывается подкладкой;
- коэффициент сборки 1:1.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски
	Шт.
	1

	10. 
	Карниз
тип 2

КТРУ 22.23.14.130-00000001
	Алюминиевый белый двухрядный профиль. 
Вес 0,486 кг/м.п. 
Декоративно-защитный слой - порошковое окрашивание.
- карниз прямой шириной 8.1 см;
- габаритный размер карниза (по стене) 261,4 см;
- крепление потолочное;
- бегунки и крючки – 12шт/м.п.
	Шт.
	1

	11. 
	Гардина
тип 2 (штора)

ОКПД 2
13.92.15.120

	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180г/м.
- размер готового изделия по ширине 261,4 см, по высоте 322 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается с надставкой по высоте шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	12. 
	Гардина
тип 2 (штора)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 130 см, по высоте 322 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается двойной подгибкой, боковые швы закрыты подкладочной тканью;
- коэффициент сборки 1:2;
- изделия левое и правое попарно.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	2

	13. 
	Гардина
тип 2 (жалюзи)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – молочный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 170 гр.м.кв
- ширина ламелей 89 мм;
- размер готового изделия по ширине 197 см, по высоте 196,5 см;
- раздвижка ламелей из центра;
- в состав комплектации входит: карниз Стандарт алюминий, ламели тканевые (с нижними грузиками), цепочка управления, шнур, отвес управления белый, цепочка нижняя белая пластиковая, потолочные кронштейны.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	1

	14. 
	Гардина
тип 3 (тюль)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180г/м.
- размер готового изделия по ширине 133 см, по высоте 323 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается с надставкой по высоте шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3;
- изделия левое и правое попарно.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	2

	15. 
	Гардина
тип 3 (тюль)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – полупрозрачный однотонный креп.
- белый теплый оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 180г/м.
- размер готового изделия по ширине 129 см, по высоте 323 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается с надставкой по высоте шторной лентой, низ изделия обрабатывается утяжелителем, боковые швы шириной 2мм двойной тонкий шов;
- коэффициент сборки 1:3;
- изделия левое и правое попарно.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	2

	16. 
	Гардина
тип 3
(штора)

ОКПД 2
13.92.15.120
	Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 45 см, по высоте 323 см;
- шторная лента прозрачная шириной от 5 до 9 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ изделия обрабатывается двойной подгибкой, боковые швы закрыты подкладочной тканью;
- коэффициент сборки 1:3;
- изделия левое и правое попарно.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски.
	Шт.
	4

	17. 
	Ламбрекен тип 3

ОКПД 2
13.92.15.120
	Бандо- жесткая термоклеевая основа.
Плотность 60 г/м2
Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 267 см, по высоте 5 см;
- шторная лента липучка шириной от 2 до 2.5 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ и боковые швы изделия обрабатывается подкладкой;
- коэффициент сборки 1:1.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски
	Шт.
	1

	18. 
	Ламбрекен тип 3

ОКПД 2
13.92.15.120
	Бандо- жесткая термоклеевая основа.
Плотность 60 г/м2
Ткань – гладкий плотный димаут
- кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 260г/м2.
Ткань – подкладочная тонкий сатин
-кофейный оттенок.
Состав 100% П.Э. Плотность 107г/м2
- размер готового изделия по ширине 258 см, по высоте 5 см; 
- шторная лента липучка шириной от 2 до 2.5 см;
- верх изделия обрабатывается шторной лентой, низ и боковые швы изделия обрабатывается подкладкой;
- коэффициент сборки 1:1.
Для пошива использовать нить в цветовой фон материалов. Все швы имеют одинаковые стежки без узлов на протяжении всей линии. Линия шва ровная, отклонение от прямолинейности не более 0,5%.
Ткань имеет одинаковый и ровный окрас во всех изделиях, по всей площади, без оттенков, без отличий в цветности, из одной партии заводской окраски
	Шт.
	1


1. Сроки поставки и установки Товаров: с даты подписания контракта до 25 декабря 2026 года, многократно, по заявкам Заказчика.

2. Общие требования: 
2.1. В цену должны быть включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, гарантийные обязательства, транспортные расходы по доставке товара до места доставки Получателей, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, иные расходы, связанные с поставкой и установкой товара. Поставка и установка Товаров в период действия Контракта осуществляется многократно по предварительно направленным заявкам Заказчика средствами электронной почты с адреса, который относится к домену dod-mpr.ru.  Поставщик обязан осуществить поставку и установку Товаров по адресу, указанному в п. 2.2 Технического задания, в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика и согласно требованиям, установленным Техническим заданием.
2.2. Поставщик обязан: 
- до начала поставки и установки Товаров (не позднее 1-го дня с момента подачи заявки средствами электронной почты с адреса, который относится к домену dod-mpr.ru) представить Заказчику данные на сотрудников для оформления пропусков на территорию Заказчика с указанием: ФИО, номеров автомашин на электронную почту dod-mpr@dod-mpr.ru;
- поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; 
- осуществлять поставку и установку Товаров по адресу: 123812, г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 4/6, стр. 1., (далее – Объект) в местах, указанных Заказчиком.  Парковочные места для автотранспорта Поставщика, доставляющего Товары, инструменты и материалы Заказчиком не предоставляются;
-  обеспечить поставку и установку Товаров в выходные, праздничные дни в промежутки времени: по согласованию с Заказчиком; 
- согласовать с Заказчиком время поставки и установки Товаров; 
- перед началом установки Товаров закрыть защитной пленкой все предметы интерьера, которые могут быть повреждены или загрязнены;
- информировать Заказчика о ходе поставки и установки Товаров;
- произвести демонтаж ранее установленных у Заказчика карнизов при наличии;
- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих поставке и установке Товаров, немедленно уведомить об этом Заказчика;
- строго соблюдать сроки поставки и установки Товаров согласно п.2.1. настоящего Технического задания;
- следовать указаниям Заказчика при установке Товаров, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты;
- за свой счет установить в местах установки Товаров временное освещение в соответствии с утвержденными нормами (если необходимо);
- своевременно вести и предъявлять по первому требованию Заказчика журнал установки Товаров с отметкой ответственных лиц Поставщика и Заказчика;
- поставить и установить Товары в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Техническим заданием; 
- за свой счет заменить некачественные Товары, а также Товары, не соответствующие Техническому заданию; 
- устранить все дефекты и недоделки, обнаруженные в Товарах Заказчиком, в течение гарантийного срока; 
- в случае повреждения поверхностей стен, оконных проемов при установке Товаров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких повреждений устранить их за свой счет, своими силами; 
- после выполнения поставки и установки Товаров удалить защитную пленку, очистить помещение от мусора и видимых загрязнений, появившихся в процессе установки, а также провести влажную уборку мест установки Товаров; 
- проводить уборку образовавшегося мусора после каждой поставки и установки Товаров;
- организовать за свой счет вывоз отходов, образовавшихся в ходе поставки и установки Товаров. 
2.3. Все сотрудники Поставщика должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). 
2.4. Заказчик не предоставляет помещения для бытовых нужд, под склад оборудования и материалов. 
2.5. Поставщик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе поставки и установки Товаров. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных исходов или вреда здоровью в процессе установки Товаров согласно Техническому заданию в отношении персонала Поставщика.
2.6. В целях эффективной организации поставки и установки Товаров, обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников Заказчика, Поставщик по запросу Заказчика направляет своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при поставке и установке Товаров. 
2.7. При поставке и установке Товаров Поставщик несет все расходы по закупке необходимого количества Товаров и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и инструмента для установки Товаров. Заказчик не предоставляет материалы, оборудование и инструменты для установки Товаров. 
 
3. Требования к качеству поставляемых Товаров:
3.1. Указанные размеры карнизов и готовых текстильных изделий (комплектов штор) представлены в соответствии с замерами Заказчика, в связи с возможной погрешностью, Поставщик перед выполнением работ по изготовлению текстильных изделий должен самостоятельно провести замеры оконных проемов собственными силами и средствами.
3.2. Моделирование силуэта комплектов штор, комбинация видов ткани, цветовая композиция ткани - согласовывается с Заказчиком по каждому оконному проему с учетом дизайна и цветового баланса помещения на этапе линейных замеров.
3.3. Обязательное предоставление Поставщиком эскизов и образцов ткани для согласования и утверждения Заказчиком.
3.4. Для согласования способа формирования складки изготовить образец.
3.5. Выполнение работ по установке карнизов, навешиванию и глажке готовых текстильных изделия производится силами и средствами Поставщика в помещениях Заказчика. Монтаж/демонтаж карнизов производится к подвесному потолку и бетонному потолку в нише.
3.6. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. 
3.7. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
3.8. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
3.9. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
 

4. Требования к безопасности:
4.1. Все Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности выполнения Работ, с соблюдением правил пожарной безопасности и техники безопасности, а также требованиями соответствующих надзорных и контролирующих органов. Перед началом выполнения Работ Поставщик назначает лицо, ответственное за выполнение Работ, и предоставляет Заказчику приказ о назначении данного лица. Сотрудники Поставщика обязаны пройти в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда Заказчика по адресу: 123812, г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 4/6, стр. 1, с внесением соответствующей записи в журнал регистрации вводного инструктажа. Вся полнота ответственности при выполнении Работ за соблюдение норм и правил по технике безопасности возлагается на Поставщика. В месте выполнения Работ постоянно должно присутствовать ответственное лицо, указанное в приказе Поставщика. Сотрудники Поставщика должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все средства индивидуальной защиты приобретаются за счет Поставщика. На специальной одежде должен быть логотип или бейдж с названием компании (фирмы) Поставщика. Сотрудники Поставщика без специальной одежды в здание Заказчика не допускаются. При выполнении Работ Поставщик с привлечением ответственного лица должен оградить возможную зону опасности. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и всякого рода расходов. Поставщик несёт полную ответственность за ущерб, причинённый имуществу Заказчика в результате выполнения Работ по Контракту, в размере причинённых убытков.
4.2. Перед началом установки Товаров Поставщик обязан произвести ограждение места установки и обеспечить беспрепятственное движение сотрудников Заказчика и третьих лиц. 

5. Порядок сдачи и приемки Товаров: 
5.1. Порядок сдачи и приемки Товаров осуществляется в соответствии с условиями настоящего Технического задания. 
5.2. Положительным результатом поставки и установки Товаров является: полное соответствие качеству, количеству, размерам, срокам поставки, эстетичному виду установленных Товаров согласно настоящему Техническому заданию. 
5.3. После завершения каждой установки Товаров Поставщик уведомляет Заказчика об окончании поставки и установки данных Товаров. Приемка Товаров по количеству, качеству, ассортименту производится в момент их передачи с предъявлением Заказчику документа о приемке.  

6. Гарантия на Товары:
6.1. Поставщик гарантирует обеспечение надлежащего качества поставляемых Товаров, качество их установки, в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
6.2. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику по качеству поставленных и установленных Товаров с отказом от подписания документа о приемке, в котором указывается наименование, количество Товаров, содержание и основание претензии Заказчика. Поставщик обязуется заменить Товары ненадлежащего качества не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии. 
6.3. Гарантийный срок на поставленные и установленные Товары 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания документа о приемки. 
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в Товарах или в их установке, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в соответствующем акте. Акт составляется комиссией Заказчика и представителем Поставщика, с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.  Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
