[bookmark: _Hlk234999805]Техническое задание
на закупку настенной ключницы
1. Наименование и количество
Наименование товара: настенная закрытая ключница для организованного хранения ключей с электронным замком.
Количество: 1 шт. 
2. Цель закупки
Обеспечение систематизированного хранения ключей в помещениях организации (офисы, склады, производственные и служебные помещения) с целью:
· упорядочивания доступа к ключам;
· контроля выдачи и возврата ключей;
· предотвращения потери ключей;
· обеспечения их сохранности;
· ограничения доступа с помощью электронной системы идентификации.
3. Технические характеристики
	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	настенная, закрытая (с дверцей и электронным замком)

	Материал корпуса
	сталь

	Толщина металла корпуса
	не менее 1,2 мм

	Покрытие
	порошковое антикоррозийное

	Цвет
	серый (RAL 7035) или иной стандартный цвет производителя (согласовывается при поставке)

	Количество крючков
	200 шт.

	Конструкция крючков
	индивидуальные, с фиксацией ключа (исключающей самопроизвольное выпадение)

	Дверца
	с электронным запирающим устройством

	Тип замка
	электронный кодовый или с RFID‑идентификацией (бесконтактные карты/брелоки)

	Требования к замку
	соответствие ГОСТ Р 51053‑97, класс А; не менее 10 000 уникальных комбинаций/кодов

	Резервное открытие
	наличие механического аварийного ключа или альтернативного способа открытия при разряде элементов питания

	Источник питания замка
	автономные элементы питания (батарейки), срок работы от одного комплекта — не менее 1 года

	Индикация
	светодиодная индикация состояния замка (открыто/закрыто, низкий заряд батареи)

	Габаритные размеры (В × Ш × Г)
	не более 1000 × 800 × 150 мм

	Способ крепления к стене
	монтаж на анкеры или дюбели

	Комплектация крепёжом
	полный комплект крепёжных элементов для монтажа в комплекте поставки



4. Требования к качеству и безопасности
· Соответствие ГОСТ 16371‑2014 «Мебель. Общие технические условия» и иным применимым стандартам.
· Отсутствие острых кромок, заусенцев и иных травмоопасных элементов.
· Ровное и прочное лакокрасочное покрытие без сколов, царапин, вздутий и отслоений.
· Плавный ход дверцы без заеданий, надёжная фиксация в закрытом положении.
· Устойчивость к коррозии и воздействию влаги (для эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью).
· Расчётный срок службы — не менее 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.
· Конструкция должна обеспечивать удобный доступ к каждому крючку и возможность размещения ключей стандартной длины.
· Защита электронного замка от несанкционированного вскрытия (в т. ч. от подбора кода, воздействия электромагнитных помех).
5. Комплектация
В комплект поставки должно входить:
· ключница в сборе — 1 шт.;
· бесконтактные карты/брелоки доступа — не менее 5 шт.;
· аварийный механический ключ — 2 комплекта;
· крепёжные элементы (анкеры/дюбели и саморезы) — полный комплект для монтажа на стену;
· элементы питания для замка — предварительно установленные или в комплекте;
· инструкция по монтажу, настройке и эксплуатации — 1 экз.;
· упаковочная тара, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и хранении.
6. Требования к документации
Поставщик обязан предоставить:
· счёт‑фактуру;
· товарную накладную (ТОРГ‑12) или универсальный передаточный документ (УПД);
· паспорт изделия или иной документ, подтверждающий соответствие заявленным характеристикам;
· сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (при наличии);
· гарантийные обязательства в письменной форме.
7. Условия поставки
· Место поставки: г. Рязань, ул. Соборная, стр. 2.
· Срок поставки: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора.
· Упаковка: заводская, обеспечивающая защиту от повреждений при транспортировке, погрузочно‑разгрузочных работах и хранении.



