Контракт (проект)


г. Хабаровск                                                                                                        «     »              2026г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАБАРВОСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПЕДОГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Петрынина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт, далее «Контракт» о нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

II. Условия оказания услуг
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации.
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;
б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
в) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");
г) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X Контракта. 
3.2. Исполнитель обязан: 
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок;
[bookmark: P702]б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
в) в случае принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения контракта соблюсти порядок, установленный ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом X Контракта, причиненных по вине Исполнителя;
д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
е) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом;
б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
в) 	принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения исполнителя;
г) в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта соблюсти порядок, установленный ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом X Контракта.

IV. Место и сроки оказания услуг
4.1. Начало оказания услуг - с даты заключения контракта.
Окончание оказания услуг - 31.07.2026 г.
4.1.1. Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта 31.12.2026. 
4.2. Место оказания услуг: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, по месту нахождения Исполнителя. 
V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
[bookmark: P789][bookmark: Par0]5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче в срок не позднее, чем за 3 дня до окончания срока оказания услуг.
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).
При готовности оказываемых услуг к сдаче Исполнитель формирует документ о приемке, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, к которому прилагаются также документы, предусмотренные Технической частью. 
Прилагаемые к документу о приемке документы считаются его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.
VI. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: P57][bookmark: P60]6.1. Цена Контракта составляет    () рублей  копеек, в том числе НДС/Без НДС.
6.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 
При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.
6.3. Источник финансирования Контракта - Хабаровский край - Средства бюджетных учреждений.
6.4. Оплата производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Исполнителем, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.
[bookmark: P79]6.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.
6.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: P81]6.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

VII. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

[bookmark: P192]VIII. Гарантийные обязательства 
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.
8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги с даты подписания документа о приемке составляет 6 месяцев.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в документе о приемке с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. 

IX. Обеспечение гарантийных обязательств
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено..

X. Ответственность Сторон 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
10.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P230]10.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа оказания услуг), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом оказания услуг) и фактически исполненных Исполнителем.
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10%  цены Контракта (этапа) /начальной (максимальной) цены государственного контракта (контракта).
[bookmark: P232]10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей.
[bookmark: P233][bookmark: P234]10.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
10.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей. 
[bookmark: P237]10.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.12. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

[bookmark: P942]XI. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 дней с даты их наступления уведомляет другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
12.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Исполнителем или Заказчиком контракта осуществляется в электронной форме с использованием электронной почты, в порядке, установленном ч. 16 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае направления претензии, в ней перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Сторона должна предоставить ответ на документ, направляемый при применении мер ответственности и совершении иных действий, связанных с нарушением условий контракта, по существу в срок не позднее десяти календарных дней с даты получения такого документа.
12.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.
XIII. Срок действия Контракта 
13.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

XIV. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

XV. Иные положения 
15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
15.7. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
15.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений
16.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение № 1).
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Приложение № 1
Техническое задание

	1. Диагностика ходовой части
	1. Общие положения
· Цель: Выявление скрытых дефектов, определение остаточного ресурса деталей, предотвращение аварийных ситуаций и составление сметы на ремонт.
· Нормативная база: Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей конкретных транспортных средств. 
2. Требования к исполнительно-технической базе
Автосервис или ремонтная зона должны располагать:
· Сертифицированными подъемниками (грузоподъемностью под соответствующие ТС).
· Компьютерным стендом проверки углов установки колес (сход-развал).
· Оборудованием для проверки тормозных усилий и люфт-детекторами.
· Специальным инструментом (динамометрические ключи, съемники и т.д.). 
3. Перечень обязательных работ (Этапы диагностики)
Диагностика проводится в объеме, утвержденном регламентом Техническое обслуживание ходовой части автомобиля, и включает:
1. Визуальный осмотр: Оценка целостности пыльников, сайлентблоков, амортизаторов, пружин на наличие подтеков и трещин.
2. Проверка люфтов: Оценка состояния шаровых опор, рулевых наконечников, тяг и втулок стабилизатора.
3. Проверка ступичных подшипников: Выявление дефектов путем прокручивания колес и оценки наличия шума/люфта.
4. Проверка тормозной системы: Оценка износа тормозных колодок, дисков и герметичности шлангов.
5. Тестирование геометрии: Измерение углов развала, схождения и кастора (при необходимости). 
4. Требования к качеству и результату
· По завершении диагностики Исполнитель обязан предоставить акт дефектовки (диагностический лист).
· Документ должен содержать перечень всех выявленных неисправностей, степень их износа (в процентах или мм) и рекомендации по первоочередной замене деталей.
· Оценка остаточного ресурса элементов подвески и тормозов.


	2. Диагностика ДВС - осмотр на предмет утечек масла, топлива
	1. Подготовительные работы
· Очистка зоны: Мойка ДВС и подкапотного пространства специализированными средствами для удаления старых масляных отложений.
· Документирование: Фиксация исходных данных (марка, модель ТС/спецтехники, год выпуска, пробег/моточасы, VIN-код, тип ДВС). 
2. Осмотр на предмет утечек масла (Система смазки)
· Проверка поддона картера (состояние уплотнителя, сливной пробки).
· Осмотр переднего и заднего сальников коленчатого вала.
· Проверка клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на наличие запотеваний и течей.
· Контроль масляного фильтра, корпуса масляного радиатора и теплообменника (при наличии).
· Осмотр патрубков системы вентиляции картерных газов (ВКГ) и турбокомпрессора (если установлен) на наличие следов масла.
· Проверка масляного щупа и датчиков давления масла. 
3. Осмотр на предмет утечек топлива (Система питания)
· Для дизельных двигателей: Осмотр ТНВД (топливного насоса высокого давления), топливных трубок высокого и низкого давления, форсунок и магистралей обратного слива топлива.
· Проверка топливного фильтра и соединений на герметичность (опрессовка). 
4. Методы углубленной диагностики (опционально)
· Использование ультрафиолетового маркера (трассера) в масло и топливо с последующим осмотром под УФ-лампой для поиска микротрещин.
· Эндоскопия труднодоступных мест блока цилиндров.
· Проверка герметичности наддувочного воздуха (дымогенератором).
5. Требования к отчетности
По результатам осмотра исполнитель обязан предоставить Акт дефектовки, содержащий:
· Локализацию каждой обнаруженной утечки с описанием интенсивности (запотевание, каплепадение, активная течь).
· Перечень неисправных деталей, требующих замены (прокладки, сальники, хомуты, шланги).
· Рекомендации по устранению выявленных нарушений

	3. Устранение течи масла с ДВС
	· Цель: Полное устранение утечек моторного масла и восстановление герметичности систем двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
· Объект обслуживания: Марка, модель автомобиля, год выпуска, тип двигателя, пробег.
· Ответственные исполнители: Автомеханик / Бригада СТО. 
Требования к диагностике (Локализация течей)
Перед началом работ исполнитель обязан провести комплексную диагностику для выявления всех мест утечки: 
· Мойка ДВС: Техническая мойка моторного отсека и поддона картера. 
· Визуальный осмотр: Определение зон интенсивного замасливания (сальники коленвала, прокладка клапанной крышки, поддон картера, корпус масляного фильтра, датчики). 
· Проверка давления картерных газов: Оценка исправности системы вентиляции (клапан PCV), избыточное давление в которой часто провоцирует выдавливание масла через уплотнители. 
· Тест под нагрузкой: Контрольный запуск ДВС для подтверждения выявленных дефектов.


	4. Замена реле стеклоочистителя (дворников)
	· Объект обслуживания: Транспортное средство (марка, модель, год выпуска).
· Неисправность: Отсутствие прерывистого режима, залипание щеток, отказ работы омывателя или полное отсутствие реакции стеклоочистителя на переключатель.
· Цель: Демонтаж неисправного реле и установка нового. 
Требования к демонтажу старого реле
· Обесточивание: выключить зажигание автомобиля, снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи (для предотвращения короткого замыкания).
· Локализация: обеспечить доступ к блоку реле и предохранителей. 
· Демонтаж: извлечь старое реле из посадочного разъема с помощью съемника или аккуратным покачиванием, не допуская повреждения контактной колодки. 
Требования к заменяемому компоненту
· Реле должно строго соответствовать заводскому каталожному номеру автомобиля или являться сертифицированным аналогом с соответствующей маркировкой и количеством контактов.
· Допускается установка программируемого реле с регулировкой времени паузы взмаха. 
Требования к монтажу нового реле
· Установка: произвести установку нового реле в штатный разъем монтажного блока. Обеспечить плотную фиксацию.
· Проверка: подключить клемму АКБ, включить зажигание и проверить работу стеклоочистителя во всех режимах (прерывистый режим, непрерывный, синхронизация с омывателем).
· Реле должно работать без посторонних звуков (гудения, щелчков) и нагрева. 
Требования к безопасности и финальной проверке
· После установки реле монтажный блок должен быть закрыт штатной крышкой, салонные элементы (обшивка) установлены на место.
· Работа дворников должна обеспечивать полный охват зоны очистки лобового стекла без скрипов и заеданий.


	5. Ревизия ступичных подшипников передняя ось (смазка/протяжка)
	Подготовительный этап
· Установите автобус на ровной площадке, затормозите стояночным тормозом и вывесьте переднюю ось с помощью домкрата или канавного подъемника (балка передней оси должна быть вывешена полностью). 
· Снимите передние колеса. 
· Очистите ступичный узел от грязи, снимите защитный колпачок ступицы.
· Открутите контргайку, снимите стопорную/замковую шайбу и выкрутите регулировочную гайку.
· Аккуратно снимите ступицу в сборе с тормозным барабаном, используя при необходимости специальный съемник для предотвращения повреждения сальника и цапфы. 
Дефектовка и очистка
· Извлеките наружный конический подшипник. Извлеките внутренний подшипник вместе с сальником (сальник подлежит обязательной замене при каждой ревизии).
· Промойте подшипники, внутреннюю полость ступицы и цапфу (поворотный кулак) от старой смазки (рекомендуется использовать керосин или дизельное топливо). 
· Осмотрите детали: на роликах и беговых дорожках колец не должно быть сколов, раковин, следов сильного износа и цветов побежалости. При наличии дефектов подшипники подлежат замене.
Смазка узла
· Заложите свежую консистентную смазку. Для ступичных узлов коммерческого транспорта рекомендуется применять термостойкую смазку с литиевым комплексом класса NLGI 3 (например, Литол-24 или аналоги), устойчивую к высоким нагрузкам. 
· Тщательно заполните смазкой внутреннее пространство между роликами и сепараторами подшипников, а также нанесите смазку тонким слоем на внутреннюю полость ступицы и цапфу. 
Контроль качества (Проверка)
· Проверьте легкость вращения ступицы — колесо должно вращаться плавно, без заеданий, щелчков и ощутимого радиального или осевого люфта.
· Установите ступичный колпачок (предварительно проверив уплотнительное кольцо).
· Установите колеса, затяните гайки крепления колес в диагональной последовательности с моментом 540–670 Н·м.
· Совершите пробную поездку на расстояние 5–10 км без интенсивного использования тормозов, после чего проконтролируйте температуру ступицы рукой — она должна быть чуть теплой. Сильный нагрев свидетельствует о перетяжке подшипников, требуется повторная регулировка


	6. С/у редуктора заднего моста
	Назначение и область применения
· Операция: Демонтаж, дефектовка (по согласованию) и монтаж редуктора заднего ведущего моста для проведения ремонтных работ или замены агрегата. 
2. Технические требования к процессу (С/У)
Работы должны выполняться согласно регламенту завода-изготовителя, включающему следующие этапы:
· Подготовка: Установка автобуса на смотровую яму/подъемник, фиксация противооткатными упорами. 
· Слив масел: Слив трансмиссионного масла из картера заднего моста. 
· Демонтаж:
· Отсоединение карданного вала от фланца редуктора.
· Вывешивание задней оси и демонтаж полуосей.
· Выкручивание крепежных болтов и извлечение редуктора из картера моста с использованием гидравлической стойки или специального съемника. 
· Монтаж: Очистка посадочного места, установка новой прокладки/герметика, обратная сборка узлов с соблюдением моментов затяжки резьбовых соединений (при необходимости — регулировка зацепления главной пары). 
· Завершение: Заправка моста свежим трансмиссионным маслом до требуемого уровня. 
3. Требования к качеству выполненных работ
· Отсутствие течи масла из мест соединений и картера редуктора.
· Отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций при движении автобуса (проверяется во время ходовых испытаний).


	7. Замена сальника редуктора заднего моста
	Общие положения
· Узел: Редуктор заднего моста (главная передача), включая ступичные и бортовые узлы при их наличии.
· Причина проведения работ: Течь трансмиссионного масла через сальник, естественный износ уплотнения, появление посторонних шумов или люфтов. 
Требования к исполнителям и безопасности
· Работы должны проводиться квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности (ОСТ 37.001.052).
· Автомобиль должен быть надежно зафиксирован на смотровой яме или подъемнике, колеса заблокированы противооткатными упорами.
· Применение открытого огня в зоне работ с ГСМ категорически запрещено.
Перечень и этапы выполняемых работ
1. Подготовительный этап: Установка автобуса на пост, очистка заднего моста и картера редуктора от грязи, мойка узла.
2. Слив масла: Откручивание сливной пробки и полный слив трансмиссионного масла. 
3. Демонтаж:
· Отсоединение карданного вала от фланца ведущей шестерни.
· Очистка и откручивание гайки крепления фланца.
· Снятие фланца ведущего вала. 
4. Замена сальника:
· Демонтаж старого сальника из посадочного гнезда.
· Очистка посадочного места от остатков герметика и загрязнений.
· Запрессовка нового сальника с применением специальной оправки (во избежание перекоса и повреждения рабочей кромки).
· Нанесение герметика на рабочую кромку сальника и смазка уплотняемого вала.
5. Сборка:
· Установка фланца ведущей шестерни.
· Затяжка гайки крепления фланца с требуемым моментом.
· Монтаж карданного вала (с контролем правильности центровки и затяжкой болтов).
6. Заправка: Заливка нового трансмиссионного масла согласно карте смазки (объем зависит от модификации моста, обычно 7 - 12 литров). Доведение уровня до контрольного отверстия.
Требования к запасным материалам и деталям
· Запчасти: Сальник редуктора ведущей шестерни (оригинальный номер подбирается по каталогу шасси).
· Расходные материалы: Трансмиссионное масло, очиститель деталей (карбюраторный), анаэробный герметик для резьбовых соединений и прокладок (при необходимости).
Контроль качества и приемка работ
· Проверка плавности вращения фланца (отсутствие заеданий).
· Контроль отсутствия люфтов в соединении хвостовика.
· Проверка герметичности: на отсутствие подтеков масла на прогретом агрегате во время работы на холостом ходу и в движении.


	8. Замена масла в редукторе заднего моста
	Нормативные параметры и расходные материалы
· Заправочный объем: зависит от конкретной модификации моста. В главную передачу обычно заливается от 8 до 12 литров, в каждый колесный редуктор — от 1.5 до 3 литров. 
· Класс масла: всесезонное трансмиссионное масло спецификации API GL-5 (класс вязкости SAE 75W-90, 80W-90 или 85W-140 в зависимости от климатических условий региона). 
· Допуски для мостов с гипоидной передачей: масло должно обладать высокими противозадирными свойствами.
Технологический процесс
1. Подготовка: установите автобус на ровную смотровую яму или подъемник. Очистите картер главной передачи и колесные редукторы от грязи в районе заливных и сливных пробок. 
2. Слив отработки: установите пустую емкость объемом не менее 15 литров. Отверните сливные пробки, слейте отработанное трансмиссионное масло, пока оно горячее (для лучшей текучести).
3. Очистка магнитов: Извлеките пробки, очистите их магнитные наконечники от металлической стружки.
4. Промывка (при необходимости): Очистите сапуны (вентиляционные клапаны) моста для предотвращения избыточного давления.
5. Заправка картера главной передачи: Залейте новое трансмиссионное масло до нижней кромки заливного отверстия. Уровень контролируется визуально или с помощью специального щупа.
6. Заправка колесных редукторов: Установите колесо так, чтобы сливное/заливное отверстие редуктора находилось горизонтально (на 9 часов). Залейте масло до уровня кромки отверстия.
7. Герметизация: Установите на место все пробки (обязательно замените одноразовые уплотнительные шайбы), затяните их с регламентированным моментом.
3. Требования безопасности
Работы должны выполняться в соответствии с нормативами охраны труда: 
· Автобус должен быть надежно зафиксирован стояночным тормозом и противооткатными башмаками.
· Запрещается сливать горячее масло без специальных маслостойких перчаток.
· Использованное масло подлежит обязательной утилизации в специально отведенных местах.


	9. Замена ступичных сальников задняя ось
	Общие положения
· Причина проведения работ: наличие следов трансмиссионного масла на тормозных барабанах (колодках) или ступице, течь масла, люфт ступицы.
· Цель: Замена изношенных сальников, предотвращение утечки смазки и попадания ее на элементы тормозной системы. 
Подготовительные работы
1. Размещение ТС: установить транспортное средство на ровной площадке. Зафиксировать передние колеса противооткатными упорами, снять с ручного тормоза. 
2. Очистка и слив: очистить задние ступицы и картер моста от грязи. Вывернуть сливную пробку и слить трансмиссионное масло из картера заднего моста (а также из колесных редукторов при их наличии). 
3. Демонтаж: Вывесить заднюю ось. Демонтировать колеса. Снять тормозные барабаны. Открутить болты крепления и извлечь полуоси. 
3. Основные этапы замены сальников
1. Снятие ступицы: открутить контргайку, снять стопорную шайбу и основную гайку подшипника ступицы. Аккуратно демонтировать ступицу в сборе с барабаном при помощи специального съемника или ручной тали. 
2. Извлечение старого сальника: выпрессовать уплотнительный сальник ступицы из посадочного гнезда.
3. Дефектовка: тщательно промыть внутреннюю полость ступицы и цапфу. Проверить состояние подшипников (на наличие сколов, раковин). При необходимости произвести замену роликоподшипников и уплотнительных колец. 
4. Запрессовка нового сальника: установить новый оригинальный ступичный сальник. Запрессовку производить специальной оправкой, чтобы исключить перекос. Рабочую кромку сальника перед установкой обязательно смазать тонким слоем консистентной смазки. 
Сборка и регулировка
1. Монтаж ступицы: аккуратно надеть ступицу на цапфу, чтобы не повредить рабочую кромку нового сальника.
2. Затяжка и регулировка подшипников:
· Затянуть ступичную гайку моментом, указанным в заводском руководстве для конкретного моста, проворачивая ступицу для правильной посадки роликов.
· Отпустить гайку на полоборота, затем затянуть ее от руки и ослабить на полоборота в зависимости от конструкции. Ступица должна вращаться плавно, без заеданий, но ощутимый люфт не допускается.
· Установить стопорную шайбу и затянуть контргайку предписанным моментом. 
3. Монтаж полуоси: установить полуось с новой прокладкой, закрепить болтами (при необходимости использовать фиксатор резьбы). 
Завершающий этап
1. Залить свежее трансмиссионное масло в картер моста и колесные редукторы до контрольного уровня.
2. Установить и прикрутить колеса. Снять автобус/автомобиль с домкратов.
3. Проверить исправность стояночной и рабочей тормозных систем. Провести контрольный тестовый выезд.


	10. Регулировка тормозных колодок
	1. Подготовительные мероприятия
· Установите противооткатные упоры под колеса, снимите автобус с ручного тормоза и стравите воздух из пневмосистемы.
· Очистите регулировочные механизмы (рычаги/трещотки) от грязи и проведите их визуальный осмотр. 
2. Процесс регулировки
· С ручным (механическим) регулировочным рычагом:
1. Ослабьте контргайку натяжного или регулировочного болта.
2. Вращайте регулировочный винт червячного вала по направлению вращения колеса до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к барабану (колесо перестанет проворачиваться от руки).
3. Отверните регулировочный винт (назад) на полоборота, чтобы обеспечить номинальный рабочий зазор (около 0,4 - 0,6 мм). Проверьте свободное вращение колеса без трения.
4. Затяните контргайку регулировочного болта. 
· С автоматическим регулировочным рычагом (автоматические трещотки):
1. Очистите механизм.
2. Поверните червячный вал за шестигранник регулировочного механизма до полного прилегания колодок (затрудненное проворачивание колеса).
3. Проверните червячный вал обратно в направлении увеличения зазора на 0,5-1 оборот. Механизм самоподвода компенсирует зазор самостоятельно при дальнейших рабочих торможениях. 
3. Требования к безопасности и качеству
· Проверьте работу тормозной системы: после выполнения работ необходимо совершить контрольное торможение, чтобы система правильно распределила усилия и зазоры. 
· Запрещается эксплуатация транспортного средства, если тормозные колодки задевают за барабан или зазор превышает допустимую норму, так как это ведет к перегреву узла и резкому увеличению тормозного пути. 


	11. Диагностика КПП с разбором
	Общие положения
· Объект диагностики: коробка переключения передач.
· Цель: выявление дефектов, определение технического состояния деталей, установление причин выхода из строя и формирование перечня запасных частей для ремонта. 
Подготовительные работы
· Очистка КПП от грязи и технологических загрязнений снаружи.
· Слив трансмиссионного масла в чистую тару для оценки его состояния (наличие металлической стружки, продуктов износа, эмульсии).
· Демонтаж КПП с шасси (при необходимости, если диагностика проводится в специализированном цехе).
Разборка и дефектовка (основной этап)
· Полная разборка КПП на узлы и детали согласно технологическим картам завода-изготовителя.
· Очистка и мойка всех внутренних компонентов.
· Визуальный и инструментальный контроль деталей:
· Проверка состояния шестерен на наличие сколов, выкрашивания и износа зубьев.
· Дефектовка валов (проверка на биение и износ шлицев).
· Оценка состояния синхронизаторов (блокирующих колец, муфт).
· Проверка подшипников на наличие люфтов и разрушений.
· Проверка целостности корпусных деталей (картера, крышек) на отсутствие трещин.
Требования к оформлению результатов
· По завершении разборки и дефектовки Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
· Дефектовочную ведомость с указанием деталей, подлежащих замене.
· Акт выполненных работ.
· Предварительную смету на запасные части и стоимость дальнейшего ремонта. 
Сроки и условия
· Сроки проведения дефектовки и предоставления сметы: обычно 1–3 рабочих дня.
· Исполнитель несет ответственность за сохранность снятых деталей до момента согласования ремонта или выдачи узла


	12. Замена КПП
	Общие положения
· Предмет договора: Оказание услуг по демонтажу, ремонту/замене и монтажу коробки передач.
· Место выполнения работ: СТО Исполнителя с наличием подъемного оборудования или смотровой ямы.
· Цель: Восстановление исправного технического состояния трансмиссии и обеспечение безопасной эксплуатации транспортного средства. 
Требования к Исполнителю и материалам
· Наличие аттестованного персонала и диагностического оборудования для тестирования электронных систем управления КПП (при наличии).
· Запасные части: Новая КПП или восстановленная (согласовывается отдельно), оригинальные сальники, прокладки, крепежные элементы.
· Эксплуатационные материалы: Трансмиссионное масло согласно спецификации производителя, фильтры. 
Порядок выполнения работ (Этапы)
1. Подготовительный этап: Мойка агрегата, размещение автобуса/шасси в ремонтной зоне, отключение аккумуляторных батарей. 
2. Демонтаж: Слив масла из картера КПП, отсоединение тяг/тросов переключения передач, снятие карданного вала, демонтаж пневмо- и электроразъемов, снятие старой КПП.
3. Дефектовка/Подготовка: Очистка посадочных мест сцепления (или гидротрансформатора). Проверка состояния маховика и выжимного подшипника (замена при необходимости).
4. Монтаж: Установка новой КПП в сборе, центровка относительно двигателя, подсоединение всех магистралей и узлов управления. 
5. Заправка: Заливка нового трансмиссионного масла до контрольного уровня.
Требования к качеству и пусконаладке
· Отсутствие подтеканий масла и технических жидкостей в местах соединений.
· Корректное включение всех передач, плавность хода рычага.
· Тест-драйв: Проведение ходовых испытаний на территории или в условиях реального движения (для проверки работы в разных диапазонах). 
Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на выполненные работы (монтаж/демонтаж) — не менее 6 месяцев.
· Гарантия на саму деталь (КПП) — согласно паспорту завода-изготовителя.





