

Техническое задание
на поставку масел и специальных жидкостей для нужд Главного управления 
МЧС России по Ростовской области

	№п/п
	Наименование товара
ОКПД2
	Наименование показателя товара
	Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки
	Объем 
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Масло моторное для бензиновых двигателей 19.20.29.110
	Область применения
	Для бензиновых двигателей
	34
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Тип
	Синтетическое
	
	

	
	
	Классификация API
	SN/CF
	
	

	
	
	Класс вязкости по SAE
	5W-30
	
	

	
	
	Спецификация АСЕА
	С3
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра от 1 до 5 литров включительно
	
	

	2
	Жидкость охлаждающая
20.59.43.120
	Концентрат
	нет
	200
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Температура начала кристаллизации
	Не выше - 40°С
	
	

	
	
	Маркировка
	Антифриз G12
	
	

	
	
	Цвет
	От оранжевого до красного
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра  до 10 литров включительно
	
	

	3
	Жидкость охлаждающая
20.59.43.120
	Концентрат
	нет
	200
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Температура начала кристаллизации
	Не выше - 40°С
	
	

	
	
	Маркировка
	Антифриз G11
	
	

	
	
	Цвет
	От салатового до темно-зеленого
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра  до 10 литров включительно
	
	

	4
	Масло моторное для бензиновых двигателей 19.20.29.110
	Область применения
	Для бензиновых двигателей
	200
	Литр;
^кубический дециметр 

	
	
	Класс
	Всесезонное
	
	

	
	
	Тип
	Полусинтетическое
	
	

	
	
	Класс вязкости по SAE
	10W-40
	
	

	
	
	Классификация API
	SL/CF
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра  до 20 литров включительно
	
	

	5
	Масло моторное для дизельных двигателей 19.20.29.110
	Область применения
	Для дизельных двигателей
	300
	Литр;
^кубический дециметр 

	
	
	Класс
	Всесезонное
	
	

	
	
	Тип
	Полусинтетическое
	
	

	
	
	Класс вязкости по SAE
	10W-40
	
	

	
	
	Классификация API
	CF-4/CF/SJ
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра  до 20 литров включительно
	
	




	6
	Масло трансмиссионное
19.20.29.120
	Класс
	Всесезонное
	80
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Классификация API
	GL-4
	
	

	
	
	Тип
	Полусинтетическое
	
	

	
	
	Класс вязкости по SAE
	75W-80
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра от 4 до 20 литров включительно
	
	

	7
	Масло трансмиссионное
19.20.29.120
	Класс
	Всесезонное
	80
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Классификация API
	GL-5 с Limited Slip свойствами
	
	

	
	
	Класс вязкости по SAE
	80W-90
	
	

	
	
	Допуски и соответствия
	MAN 342,
Voith 3.325-339,
Volvo 97310, 97316 M-1,  MB 235.0,
ZF TE ML 05C/ 07A/ 12C/16B, C, D, E/ 17B/ 19B/ 21A, C,
DAF,
MIL-L-2105D
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра от 4 до 20 литров включительно
	
	

	8
	Восстановитель оксидов азота (водный раствор карамбида)
20.59.42.140
	Плотность при 20°С
	1087,0-1093,0 кг/м³
	600
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Показатель преломления при 20°С
	1,3814-1,3843
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра
20 литров
	
	

	9
	Жидкость охлаждающая
20.59.43.120
	Концентрат
	нет
	300
	Литр;
^кубический дециметр

	
	
	Температура начала кристаллизации
	Не выше -40°С
	
	

	
	
	Маркировка
	Тосол А 40-М
	
	

	
	
	Цвет
	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без примесей
	
	

	
	
	Объем, тара
	Канистра до 10 литров включительно
	
	







Требования к качеству товара, маркировке, упаковке и гарантийному сроку:
Поставляемые масла и специальные жидкости должны поставляться в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведённый в начале 2025 года (не ранее), не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях, а также не находившийся на консервации, в том числе на заводе-изготовителе. Упаковка должна исключать возможность вытекания из неё поставляемой продукции при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранении. На упаковке должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, тип масла, данные об изготовителе.
В случае, если поставляемый товар, имеет происхождение за пределами Российской Федерации, Поставщик должен подтвердить Заказчику, что товары допущены в свободное обращение на территории Российской Федерации согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».
Товар должен соответствовать нормам и правилам техники безопасности. Качество товара должно соответствовать требованиям технического регламента, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза ТРТС 030/2012«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» от 20 июля 2012 года, а также требованиям действующих ГОСТов, ТУ, стандартов.
Поставщик должен представить заверенные копии сертификатов или паспорта качества.
Поставляемые масла и специальные жидкости должны обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и соответствовать требованиям технической документации.
Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.
Обязательно представление сертификатов соответствия, обязательных для данных видов товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенных поставщиком. Качество поставляемого товара, в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему контракту.
Гарантийный период на товар должен составлять не менее срока, установленного производителем. Исчисление гарантийного периода начинается с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего срока гарантии.
В Гарантийный период должно входить время устранения обнаруженных недостатков товара. Срок замены товара должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о недостатке товара.
Все расходы, связанные с доставкой ненадлежащего товара и заменённого товара, несет Поставщик в течение всего Гарантийного периода.

Место и сроки поставки масел, смазок и специальных жидкостей
[bookmark: _GoBack]Масла и специальные жидкости поставляются единовременно в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента заключение контракта по адресу: Российская Федерация,                              г. Ростов-на-Дону, ул. Полоцкая, 1а (1-й этаж, в рабочие дни и рабочее время с 8-00 до 17-00 с понедельника по четверг, в пятницу с 08-00 до 15.00). Доставка и разгрузка осуществляется силами и за счёт поставщика.



Главный специалист отдела тылового обеспечения УМТО
Главного управления МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы                                                                                           А.А. Быкадоров
