ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ по замене привода дверей кабины замене привода дверей кабины , ремня привода дверей кабины и зубчатого ремня привода  на лифте "THYSSEN KRUPP"
1. Состав работ

1.1. Произвести закупку и доставку к месту производства работ необходимых оборудования и запчастей для замены замене привода дверей кабины, ремня привода дверей кабины и зубчатого ремня привода  на лифте "THYSSEN KRUPP" на лифте "THYSSEN KRUPP" зав. № 298410210 в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в п 1.2.

     1.2. Объем, ассортимент и характеристики, назначенных оборудования и запчастей к замене:
	№ п/п
	Наименование

товара
	Технические условия и требования,

предъявляемые к комплектующим
	Ед. изм.
	Кол-во



	1
	Привод дверей кабины F9 (ThyssenKrupp) (или эквивалент)


	 Объем: 0,006 м3; Вес: 7,4 кг; 
	шт
	1

	2
	Ремень привода дверей кабины 559j (ThyssenKrupp) (или эквивалент)
	L=559 мм
	шт
	1

	3
	Зубчатый ремень створок дверей кабины STD 5M HSE-PAZ (или эквивалент)
	Профиль зуба: 5М; Ширина: 25 мм; Высота: 4 мм; Шаг зубьев: 5 мм; Материал: полиуретан с металлическим кордом
	шт
	1


1.3. Произвести работы по замене привода дверей кабины, ремня привода дверей кабины и зубчатого ремня привода  на лифте "THYSSEN KRUPP" зав. № 298410210.

1.4. Демонтированные вышедшие из строя замененные запчасти предъявить и передать Заказчику.

1.5. Произвести уборку помещения, в котором  производились работы, строительный мусор в день проведения ремонтных работ доставить в контейнер для мусора  на внутренней территории  учреждения по адресу:  Санкт-Петербург,  ул. Бестужевская д. 50.

2.  Условия выполнения работ

    2.1.  Срок выполнения по п.1.1 – 1 (один) рабочий день.

   2.2. Срок  выполнения и завершения работ по п.п. 1.3.; 1.4.; 1.5.  настоящего ТЗ  производятся в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента заключения     

договора.

2.3.  Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях  действующего лечебного учреждения.  

2.4.  Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности,  требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего лечебного учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Руководству учреждения.

2.5. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

2.6. Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика, необходимые материалы, оборудование, инструмент доставляется Подрядчиком ежедневно к началу производства работ и вывозится ежедневно после их завершения.

2.7. Заказчик не несёт материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3. Срок и условия оплаты

Согласно условиям  Договора, без авансирования.

4. Требования, предъявляемые  к качеству замененного оборудования и деталей запчастей

4.1. Качество назначенных к замене оборудования и запчастей должно соответствовать техническим требованиям производителя товара (ThyssenKrupp) и соответствовать  обязательным требованиям, действующим в Российской Федерации.

4.2. Поставляемые для замены оборудование и запчасти должны быть новыми, неиспользованными, не иметь дефектов. 

5. Требования к сроку годности  и (или) объёму предоставления гарантий качества выполненных работ:

5.1.  Гарантийный срок на выполненные работы и замененное оборудование не менее 1 (одного) года.

