Характеристики: 
Тележка из нержавейки
Тележка для сбора посуды с 2-мя полками, высокий борт. 
Каркас тележки должен быть изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы.
Мощные колеса должны быть  диам.100 изготовлены из резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. 
Глубина поддонов не менее 15 см.

	Размер
	не менее 50х90х85(В)

	объем товара (м3)
	Не более 0.35

	вес, кг.
	Не более 15



 

