	№
п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	1. 
	Батарейка CR123 3v литиевая
	Тип элемента питания – литиевый
Форма элемента питания – цилиндрическая
Номинальное напряжение – 3В
Вид элемента питания – CR123
Емкость – не менее 1550 мА/ч
	30
	шт
	490,00
	14700,00

	2. 
	Валик 250 мм
	Вид – малярный
Тип – валик с ручкой
Длина – не менее 250 мм
Высота ворса – не менее 18 мм
Материал шубки – полиакрил
Материал рукояти – пластик
Бюгель – 8 мм
Диаметр ролика – не менее 48 мм
Материал шубки – полиакрил 
Назначение – для работ на полушершавых и грубых поверхностях с вододисперсионными и масляными красками
	3
	шт
	510,00
	1530,00

	3. 
	Перчатки прорезиненные
	Вид защиты – От механических воздействий
Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна основного материала – хлопок
Вид полимерного покрытия – латексное
Класс вязки – 13 
Тип полимерного покрытия – двойное
Размер перчатки (размер кисти) – 6
Способ фиксации – манжета на резинке
Цвет – белый/зеленый
Сезонность – всесезонный
	20
	пар
	40,00
	800,00

	4. 
	Штукатурка цементная 
	Условия применения – для наружных и внутренних работ
Вид применяемого вяжущего – цементный
Функциональное назначение смеси – штукатурная
Тип штукатурной смеси – тяжелая (средней плотностью более 1300 кг/м3)
Способ нанесения – ручной
Жизнеспособность – не менее 3 часов
Морозостойкость – не ниже F50
Способ фасовки – в мешках
Вес – не менее 30 кг
	2
	шт
	580,00
	1160,00

	5. 
	Шпатель строительный 250 мм
	Форма полотна – плоское
Материал полотна – нержавеющая сталь
Ширина полотна – ≥ 250 и < 300 мм
	3
	шт
	260,00
	780,00

	6. 
	Малярный скотч
	Количество липких сторон – 1
Ширина бобины – ≥ 40 и < 50 мм
Длина рулона – ≥ 50000 и < 60000 мм
Цвет – белый
	3
	шт
	210,00
	630,00

	7. 
	Валик 100 мм
	Вид – малярный
Тип – валик с ручкой
Длина – не менее 100 мм
Высота ворса – не менее 12 мм
Материал шубки – полиакрил
Материал рукояти – пластик
Бюгель – 8 мм
Диаметр ролика – не менее 15 мм
Материал шубки – полиакрил 
Назначение – для работ на полушершавых и грубых поверхностях с вододисперсионными и масляными красками
	2
	шт
	180,00
	360,00

	8. 
	Порог угол 20*20 мм дуб арктик 
	Тип – угол внутренний 
Тип крепления – открытый 
Длина – ≥ 1350 и ≤ 1450 мм
Ширина – ≥ 20 и ≤ 25 мм
Высота – ≥ 20 и ≤ 25 мм
Цвет – дуб арктик
Материал – алюминий
Материал покрытия – полимерно-порошковая краска
Назначение – для оформления стыка напольных покрытий
Шурупы для крепления – в комплекте
	5
	шт
	710,00
	3550,00

	9. 
	Порог угол 20*20мм алюминий 
	Тип – угол внутренний 
Тип крепления – открытый 
Длина – ≥ 1350 и ≤ 1450 мм
Ширина – ≥ 20 и ≤ 25 мм
Высота – ≥ 20 и ≤ 25 мм
Цвет – алюминий
Материал – алюминий
Материал покрытия – полимерно-порошковая краска
Назначение – для оформления стыка напольных покрытий
Шурупы для крепления – в комплекте
	1
	шт
	360,00
	360,00

	10. 
	Порог стык 80 мм 
	Тип – одноуровневый 
Тип крепления – открытый 
Длина – ≥ 1350 и ≤ 1450 мм
Ширина – ≥ 80 и ≤ 90 мм
Высота – ≥ 4 и ≤ 5 мм
Цвет – дуб светлый
Материал – алюминий
Материал покрытия – полимерно-порошковая краска
Назначение – для оформления стыка напольных покрытий
Шурупы для крепления – в комплекте
	1
	шт
	850,00
	850,00

	11. 
	Регулятор с пошаговыми программами 
	Назначение – для управления многоступенчатыми температурными режимами в системах управления электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.)
Мин. температура – не выше 1°С
Макс. температура – не ниже 50°С
Способ монтажа – настенный
Потребляемая мощность – не более 8 ВА
Время опроса входа – не более 300мс
Класс точности – не ниже 0,5/0,25

Комплектация:
Прибор ТРМ251, комплект монтажных элементов, паспорт и Гарантийный талон, руководство по эксплуатации, компакт-диск, с программным обеспечением и документацией
Методика поверки (по требованию заказчика)
	1
	шт
	26530,00
	26530,00

	12. 
	Термопара для измерительного прибора 
	Длина – 30 см
Напряжение – 220В
Назначение – для муфельных печей
Тип – S
Диапазон температур – 0-1300 °С
	1
	шт
	3000,00
	3000,00

	13. 
	Реле твердотельное 
	Тип – реле напряжения
Кол-во фаз – 1
Номинальный ток – 60 А
Время переключения – не более 10 мс
Материал основания – металл
Диапазон напряжения – 24-380В
	3
	шт
	810,00
	2430,00

	14. 
	Термокомпенсационный кабель 
	Число жил – 2
Сечение жилы – 0.2 мм2
Конструкция жилы – 19/0,2 (19 проволок диаметром 0,2 мм)
Длина – не менее 5 м
Оплетка – да
Материал оплетки – медь
Тип кабеля – тип К
Толщина изоляции – не менее 0.38 мм
Толщина оболочки – не менее 0.5 мм
Материал оболочки – ПВХ
Материал электродов – хромель-алюмель
	1
	шт
	2000,00
	2000,00

	15. 
	Устройство защитного отключения 100А 4п
	Ток утечки – не более 30 мА
Кол-во полюсов – 4
Номинальный ток – 100 А
Номинальное напряжение – 400 В
Тип тока утечки – переменный
Тип – модульный
Тип монтажа – на DIN-рейку
Степень защиты – IP20
Тип модуля дифференциальной защиты – электромеханический
Модельный ряд – ВД1-63
Тип схемы – электромеханическая
Собственное потребление электроэнергии – нет
Кнопка ТЕСТ для проверки работоспособности устройства и правильности подключения – да
	1
	шт
	4150,00
	4150,00

	16. 
	Нихромовая проволока 2 мм
	Материал – нихром Х20Н80
Диаметр – 2 мм
Длина – не менее 40 м
Макс. рабочая температура – не ниже 1250°С
Возможность наматывания в спираль – да
	3
	шт
	9700,00
	29100,00

	17. 
	Труба профильная 40х20 мм
	Форма профиля – прямоугольная
Толщина стенки – 2 мм
Наружный размер А – 40 мм
Наружный размер В – 20 мм
Марка стали – СТ3пс-5
	12
	м
	200,00
	2400,00

	18. 
	Труба профильная 15х15 мм
	Форма профиля – квадратная
Толщина стенки – не менее 1,5 мм
Наружный размер А – 15 мм
Наружный размер В – 15 мм
Марка стали – СТ3пс-5
	36
	м
	90,00
	3240,00

	19. 
	Петля приварная 
	Вид – приварная 
Тип – каплевидная
Длина – не менее 120 мм
Диаметр – не менее 18 мм
С подшипником – да
Материал – сталь 
	2
	шт
	370,00
	740,00

	20. 
	Замок навесной
	Тип запорного механизма – цилиндровый
Тип замка по способу навешивания – открытый
Материал корпуса – литой чугун
Тип ключа – английский 
Кол-во ключей в комплекте – не менее 3
Автоматическое запирание – да
Ширина замка – не менее 48 мм
Высота проема дужки – не менее 37 мм
Ширина проема дужки – не менее 27 мм
Диаметр дужки – не менее 7 мм
Защита дужки от попадания воды – да
	1
	шт
	385,00
	385,00

	21. 
	Электроды для сварки 3мм
	Номинальный диаметр электрода – ≥ 3 и < 4 мм
Вид покрытия – рутиловое
Допустимое пространственное положение сварки или наплавки – для всех положений
Способ сварки – горячий
Назначение – для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
Вес в упаковке – не менее 1 кг
Марка – МР-3
Тип сварочного тока – AC/DC
Предел прочности – не менее 451 МПа
Относительное удлинение – не менее 20%
Предел текучести – не менее 380 МПа
Ударная вязкость (KV) 0°C – не менее 59 Дж/см²
	1
	упак
	460,00
	460,00

	22. 
	Круг отрезной по металлу 150*1,8*22,2 мм
	Max число оборотов – не менее 10200 об/мин
Назначение – по металлу
Тип диска – отрезной
Диаметр – 150 мм
Посадочный диаметр – 22.2 мм
Толщина – 1.8 мм
Форма – прямой
	3
	шт
	190,00
	570,00

	23. 
	Аэрозольная краска
	Тип – аэрозольная краска
Вид работ – внутренние и наружные
Цвет – RAL7040
Степень блеска – глянцевый
Объем – не менее 520 мл
Время межслойной сушки – не более 10 мин
Время полного высыхания – не более 24 ч
	4
	шт
	300,00
	1200,00

	24. 
	Кожух защитный для триммера
	Назначение – для защиты от летящих частиц мусора
Отсекающий нож в комплекте – да
Совместимость – триммеры 22, 33, 43, 52 см3
Материал – пластик
	1
	шт
	650,00
	650,00

	25. 
	Проушина для навесного замка
	[bookmark: _GoBack]Вид – прямая
Диаметр отверстия под замок – ≥ 14 и < 16 мм
Ширина – не менее 35 мм
Длина – не менее 71 мм 
Толщина – не менее 3 мм
	2
	шт
	110,00
	220,00

	Итого
	101795,00



Срок поставки товара – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта
Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта (вместе с товаром).
Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты предоставления документов.

