ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Транспортная, 38

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 20 сентября 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 20.09.2026 г. (2 рейса по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
[bookmark: _GoBack]    Наличие автотранспортного средства – грузоподъемностью не менее 20 тонн. (2рейса)
    Перевозимый груз – металлические ограждения. 
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.
Требуемый транспорт
	Требование
	Параметр

	Рекомендуемый тип транспорта
	1 седельный тягач + трехосный полуприцеп Mega/шторный, 13,6 м, со сдвижной крышей и съемными стойками; паспортная грузоподъемность не менее 22,0 т

	Минимальные внутренние габариты кузова
	Длина 13,60 м; ширина 2,45 м; высота 2,70 м. Рекомендуемая внутренняя высота — 3,00 м

	Минимально необходимая грузоподъемность
	Не менее 20,5 т по фактическому грузу с тарой; для эксплуатационного запаса принять транспорт грузоподъемностью 22,0 т

	Допустимый транспорт для всей партии
	Одна Mega-фура допустима при подтвержденной полезной нагрузке не менее 20,5 т и соблюдении осевых нагрузок. Полуприцеп с паспортной грузоподъемностью 20,0 т для одного рейса не использовать; в этом случае перевозить двумя машинами

	Тип загрузки
	Основная — верхняя краном или боковая через полностью раскрываемую штору. Задняя загрузка допустима только для ящика комплектующих; кассеты через задние ворота не грузить

	Размещение по осям
	Тяжелую зону столбов и створок разместить на участке 6,67–10,17 м от переднего борта, то есть над осевой группой полуприцепа; после загрузки выполнить контрольное взвешивание по осям

	Крепление кассет секций
	Каждую кассету установить на противоскользящие маты и деревянные подкладки; минимум 4 ремня LC≥2500 daN поперек + 2 диагональные связи от опрокидывания; упоры спереди и сзади

	Крепление столбов
	Каждый пакет стянуть не менее чем в 3 местах стальной лентой; к полу крепить минимум 2 ремнями на пакет. Общий блок дополнительно зафиксировать 4 цепями/ремнями и деревянными клиньями

	Крепление створок и комплектующих
	Створки ставить вертикально в отдельную кассету с прокладками 10 мм; крепить 4 поперечными и 2 диагональными ремнями. Ящик комплектующих опломбировать и закрепить отдельным ремнем



Краткая инструкция по погрузке
	Зона
	Координаты от переднего борта, м
	Длина зоны, м
	Состав и способ размещения

	Передний технологический зазор
	0,00–0,11
	0,11
	Свободный зазор у переднего борта

	Зона 1
	0,11–2,89
	2,78
	Кассета №1: 68 секций, 2780×2180×2580 мм, 3 931,76 кг. Секции вертикально, в кассете

	Проход 1
	2,89–3,39
	0,50
	Оставить полностью свободным для контроллера

	Зона 2
	3,39–6,17
	2,78
	Кассета №2: 68 секций, 2780×2180×2580 мм, 3 931,76 кг. Секции вертикально, в кассете

	Проход 2
	6,17–6,67
	0,50
	Оставить полностью свободным для контроллера

	Зона 3
	6,67–10,17
	3,50
	Слева: 5 пакетов по 41 столбу 100×100×3, каждый 3500×700×600 мм и 1 311,22 кг; укладка 2 пакета в ряд, 3 яруса. Сверху/рядом: 1 пакет из 12 столбов 120×120×3, 3500×480×360 мм, 457,80 кг. Справа: кассета из 6 створок ворот и 3 створок калиток, 2550×680×2580 мм, 831,69 кг. Ящик комплектующих 600×400×300 мм, 6,84 кг — у боковой шторы

	Проход 3
	10,17–10,67
	0,50
	Оставить полностью свободным для контроллера

	Зона 4
	10,67–13,49
	2,82
	Кассета №3: 69 секций, 2820×2180×2580 мм, 3 989,58 кг. Секции вертикально, в кассете

	Задний технологический зазор
	13,49–13,60
	0,11
	Свободный зазор перед задними воротами

	ИТОГО
	0,00–13,60
	13,60
	Грузовые зоны и проходы занимают 13,38 м; суммарный транспортный объем — около 60,5 м³



Порядок погрузки: 1) кассета №1; 2) кассета №2; 3) пакеты столбов в зоне 3; 4) кассета створок и ящик комплектующих в зоне 3; 5) кассета №3.
Профнастил: в составе заказа отсутствует; отдельную зону не выделять.
Крепеж и мелкие комплектующие: сложить в один закрытый маркированный ящик по комплектам «ворота/калитки», разместить в зоне 3 у боковой шторы, не в проходе.
Порядок выгрузки: кассета №3 → кассета створок → ящик комплектующих → пакет столбов 120×120 → пакеты столбов 100×100 → кассета №2 → кассета №1. При боковой разгрузке сохранять свободными все проходы 0,50 м.

Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
Секция ограждения ОГ 2500×2000 (фактический габарит 2140×2500 мм) — 205 шт.
	Группа / деталь
	Состав и количество на 1 изделие
	Количество на всю партию
	Масса на 1 изделие / группу, кг
	Масса партии, кг

	Каркас 40×25×2
	2 шт. L=2500; 4 шт. L=2450; 2 шт. L=2000; 6 шт. L=70. Всего 14 деталей
	2 870 деталей
	35,79
	7 336,95

	Заполнение 20×20×1,5
	10 шт. L=2250; 10 шт. L=150; 20 шт. L=110. Всего 40 деталей
	8 200 деталей
	22,03
	4 516,15

	ИТОГО готовая секция
	1 сварная секция
	205 секций
	57,82
	11 853,10



Столб секционного ограждения 100×100×3, L=3500 мм — 205 шт.
	Группа / деталь
	Состав и количество на 1 изделие
	Количество на всю партию
	Масса на 1 изделие / группу, кг
	Масса партии, кг

	Столб 100×100×3
	1 шт. L=3500
	205 шт.
	31,98
	6 556,08

	ИТОГО отдельные столбы
	Теоретическая масса по геометрии профиля и плотности стали 7 850 кг/м³
	205 шт.
	31,98
	6 556,08



Калитка КТ 2500×1200 — 3 комплекта. Для перевозки по ширине принят запас до 1250 мм по Excel-заявке.
	Группа / деталь
	Состав и количество на 1 изделие
	Количество на всю партию
	Масса на 1 изделие / группу, кг
	Масса партии, кг

	Рама 60×40×4
	2 шт. L=2500; 2 шт. L=1200. Всего 4 детали
	12 деталей
	41,16
	123,48

	Заполнение 20×20×1,5
	5×2180; 1×1170; 1×830; 6×150; 2×130; 6×97; 4×96. Всего 25 деталей
	75 деталей
	12,64
	37,92

	Столбы 120×120×3
	2 шт. L=3500
	6 шт.
	76,30
	228,90

	Вертикальное заполнение 40×25×2
	2 шт. L=2380
	6 шт.
	8,86
	26,58

	Шарниры гаражные
	2 шт. 140×32
	6 шт.
	2,20
	6,60

	Замок врезной ЗК 60
	1 комплект
	3 комплекта
	0,80
	2,40

	Заглушки 120×120
	2 шт.
	6 шт.
	0,20
	0,60

	ИТОГО комплект калитки
	1 створка + 2 столба + навесы + замок
	3 комплекта
	142,16
	426,48



Ворота распашные двустворчатые ВТ 2500×5000 — 3 комплекта.
	Группа / деталь
	Состав и количество на 1 изделие
	Количество на всю партию
	Масса на 1 изделие / группу, кг
	Масса партии, кг

	Рама 60×40×4
	8 шт. L=2500
	24 детали
	111,28
	333,84

	Заполнение 20×20×1,5
	24×2180; 24×150; 4×128; 4×127; 40×110. Всего 96 деталей
	288 деталей
	51,59
	154,77

	Столбы 120×120×3
	2 шт. L=3500
	6 шт.
	76,30
	228,90

	Вертикальное заполнение 40×25×2
	10 шт. L=2380
	30 шт.
	44,30
	132,90

	Шарниры гаражные
	4 шт. 140×32
	12 шт.
	4,40
	13,20

	Проушины 3×40
	2 шт. L=100
	6 шт.
	0,18
	0,54

	Ригели-упоры Ø14
	2 шт. L=515
	6 шт.
	1,70
	5,10

	Заглушки 120×120
	2 шт.
	6 шт.
	0,20
	0,60

	ИТОГО комплект ворот
	2 створки по 2500×2500 + 2 столба + навесы + ригели
	3 комплекта
	289,95
	869,85



Самые длинные элементы: столбы 100×100×3 и 120×120×3 — 3500 мм. Самые широкие элементы при перевозке: створки ворот — 2500 мм. Самые высокие элементы: секции, створки ворот и калиток — 2500 мм; максимальная транспортная высота кассеты — 2580 мм.
Краткая сводка по заказу
	Показатель
	Конкретный параметр

	Общий состав заказа
	205 секций ограждения; 205 столбов 100×100×3 L=3500; 3 комплекта калиток; 3 комплекта двустворчатых ворот

	Общий расчетный вес изделий
	19 705,51 кг (19,71 т)

	Ориентировочный транспортный вес
	20 255,51 кг (20,26 т), включая принятое 550 кг на 4 кассеты, подкладки, обвязку и защитную тару

	Максимальный габарит отдельного элемента
	3500×120×120 мм — столб 120×120×3; максимальная плоскость створки — 2500×2500 мм

	Максимальный габарит грузового места
	2820×2180×2580 мм — кассета на 69 секций

	Общий транспортный объем
	Ориентировочно 60,5 м³ по внешним габаритам сформированных грузовых мест

	Фактически занимаемая длина кузова
	13,38 м: 11,88 м грузовых зон + 3 прохода по 0,50 м

	Грузовые места / логические группы
	11 грузовых мест, объединенных в 4 зоны: 3 кассеты секций; 5 пакетов столбов 100×100; 1 пакет столбов 120×120; 1 кассета створок; 1 ящик комплектующих

	Адрес разгрузки
	ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Транспортная, 38

	Сроки
	Готовность — 24.08.2026; поставка по контракту — до 31.08.2026





