 Спецификация

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Обследование ходовой части автомобиля Камаз 65117-62 2011 г.в. с использованием диагностического оборудования 
	Усл. ед.
	1
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	1. 
	Масло
ОКПД2: 19.20.29.111
	Вид масла
	ТС Гип
	кг
	92

	2. 
	
	Назначение/применение
	для смазывания вертикальных и горизонтальных шарниров втулок винтов вертолетов
	
	

	3. 
	
	Соответствие техническим условиям
	ТУ 38.1011332-90
	
	

	4. 
	
	Фасовка
	Бочка, не менее 46 кг
	
	

	5. 
	Масло 
ОКПД2: 19.20.29.190

	Вид масла
	ЛЗ-240
	кг
	540

	6. 
	
	Тип
	Синтетическое
	
	

	7. 
	
	Назначение/применение
	Для газотурбинных двигателей, редукторов вертолетов и другой техники с температурой масла на выходе из двигателя 200°С
	
	

	8. 
	
	Соответствие техническим условиям
	ТУ 301-04-010-92
	
	

	9. 
	
	Военная приемка
	Соответствие
	
	

	10. 
	
	Фасовка
	Жестяной бидон, не менее 15 кг
	
	

	11. 
	Масло 
ОКПД2: 
	Вид масла
	К-17
	кг
	90

	12. 
	
	Назначение/применение
	Для смазывания авиационных газотурбинных двигателей
	
	

	13. 
	
	Соответствие техническим условиям
	ОСТ 38.01163-78
ГОСТ Р 55775-2013
ГОСТ 10877-76
	
	

	14. 
	
	Фасовка
	Бидон из белой жести вместимостью 18 или 20 дм3
	
	

	15. 
	Смазка пластичная
ОКПД2: 19.20.29.210
	Вид смазки
	ВНИИ НП-207
	кг
	1,6

	
	
	Группа
	Антифрикционная
	
	

	
	
	Подгруппа
	Термостойкая
	
	

	
	
	Основное назначение
	Предназначена для снижения износа и трения скольжения сопряженных деталей
	
	

	
	
	Применяемость
	Узлы трения с рабочей температурой 150°С и выше
	
	

	
	
	Соответствие техническим условиям
	ГОСТ 19774-74
	
	

	
	
	Фасовка
	Металлическая банка из белой жести вместимостью до 1 дм3
	
	





