Приложение №1 к Электронной версии контракта
                                                                           №    ________________    от «__» _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электроинструментов, приборов электрических

1. Предмет закупки: электроинструменты, приборов электрических (далее-Товар)
2. Место и время поставки Товара: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр. 1, в рабочие часы Заказчика (понедельник - четверг с 09:00 до 17:00 часов; пятница- с 09:00 до 16:00 часов)
3. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Порядок поставки Товара: 
Поставка Товара по адресу Заказчика осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным). Все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, переносом на первый этаж административного здания, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта, несет Поставщик.
Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка Товара, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.
5.  Срок приемки Заказчиком Товара:
           Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки. При обнаружении недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента поставки Товара составляет акт и направляет Поставщику претензию об устранении нарушений. Поставщик за свой счет должен произвести замену или допоставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.
6. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту:
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром по одному экземпляру следующих документов: 
- счет на оплату;
- УПД (в случае, если Товар попадает в список товаров, подлежащих прослеживаемости, то Поставщик указывает в УПД регистрационный номер партии товара или РНПТ);
- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _GoBack]7. Порядок расчетов: оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания УПД.

        8.Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Электрическая угловая шлифмашина AEG WS10-125
	28.24.11
	Напряжение 220 В
Мощность1000 Вт
Тип двигателя щёточный
Диаметр диска125 мм
Посадочный диаметр22.2 мм
Резьба шпинделяМ14
Число оборотов11500 об/мин
Кнопка фиксации пуска да
Работа по бетону (камню)да
Регулировка положения кожуха без инструмента да
Наличие виброручки да
Длина кабеля4 м
Max глубина реза40 мм
Вес нетто2.3 кг
	1
	
шт.


	2
	Строительный миксер Ресанта СМ-1600Э-2 75/20/1
	28.24.11
	Тип инструмента миксер
Мощность1600 Вт
Тип патронаМ14/ключевой
Блокировка шпинделя да
Длина кабеля2 м
Max крутящий момент 100 Нм
Число скоростей2
Электр. регулировка оборотов есть
Количество шпинделей1
Крепление патронаМ14
Вес нетто5.6 кг
ПатронМ14
Частота вращения шпинделя150-700 об/мин
Защитная муфта есть
Плавный пуск да

	1
	 шт.

	3
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-12ЭР
	28.24.11
	Тип двигателя щеточный
Max крутящий момент 28 Нм
Жестк. вращ. момент28 Нм
Мягк.вращ. момент28 Нм
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение аккумулятора12 В
Емкость аккумулятора2 А*ч
Устройство аккумулятора обойма
Наличие реверса да
Наличие подсветки да
Тип патрона быстрозажимной
Крепление патрона3/8
Блокировка шпинделя да
Размер зажимаемой оснастки0.8-10 мм
Min размер оснастки0.8 мм
Мах размер оснастки10 мм
Число скоростей2
Частота вращения шпинделя
0-400/0-1400 об/мин
Зарядное устройство в комплекте есть
Вес нетто0.96 кг
Наличие реверса да
Тип аккумуляторный
Съемный патрон да
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да
	1
	шт.

	4
	Электрическая  тепловая пушка Ballu BHP-M-9 НС-1035062.
	27.51.26.110
	Напряжение 380(400) В
Потребляемая мощность вентилятора
42 Вт
Мощность при обогреве 9 кВт
Max площадь обогрева 100 м²
Расход воздуха 850 м³/ч
Нагревательный элемент ТЭН (трубчатый электронагреватель)
Термостат есть
Вид сетевой вилки 3Р+РЕ+N
Установка температур терморегулятором есть
Температура эксплуатации
от 0 до +40 °С
Класс защиты IP20
Габариты без упаковки
350x480x285 мм
Класс электробезопасности I
Вес нетто 7.8 кг
Класс товара Профессиональный
Форма квадратная
Max ток 13.2 А
	3
	шт.



9. Контактное лицо – Крашенёв М.И. Тел. 8 (499) 190-17-62. 
Электронная почта: krashenev@fcitep.ru

