ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на закупку технического оборудования
1. [bookmark: _GoBack]Срок поставки Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2. Поставка Товара: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корпус 1, лит. А, каб. 509/1.                          
Поставка осуществляется в рабочее время с 10.00 до 16.00 по предварительному согласованию с Заказчиком. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, шт.
	Технические характеристики

	1
	Стабилизатор 
	1
	Тип: трехосевой электронный стабилизатор
Назначение: для зеркальных и беззеркальных фото- и видеокамер
Максимальная полезная нагрузка: не менее 3 кг
Материал корпуса: алюминиевый сплав / карбон
Оси вращения:
- Панорамирование: 360° непрерывного вращения
- Наклон: от -112° до +214°
- Крен: от -95° до +240°
Дисплей: цветной сенсорный OLED-экран (диагональ не менее 1,8 дюйма)
Размеры:
В рабочем состоянии: длина 223,2 мм, ширина 192,2 мм, высота 418,8 мм (с рукояткой, без камеры и быстросъемного штатива),
В сложенном состоянии: длина 247,4 мм, ширина 115,7 мм, высота 258,7 мм (без камеры, рукоятки и быстросъемного штатива)
Особенности: автоматическая блокировка осей, поддержка вертикальной съемки, встроенный модуль Bluetooth
Тип аккумулятора: LiPo (литий-полимерный)
Время автономной работы: не менее 12 часов
Время полной зарядки: не более 2,5 часов
Интерфейсы подключения к камере: USB 3.2 Type-C
В комплекте (Combo-комплектация):
- Стабилизатор (подвес)
- Рукоятка со встроенным аккумулятором
- Удлинитель рукоятки (металлический мини-штатив)
- Быстросъемная монтажная площадка (Arca-Swiss/Manfrotto)
- Кейс (сумка) для хранения и транспортировки
- Мотор фокусировки (Focus Motor)
- Комплект креплений (направляющая) для мотора фокусировки
- Набор кабелей управления камерой (USB Type-C)
- Ремешок для крепления объектива
Дополнительные характеристики: 
Усиленный интеллектуальный трекинг и помощь в кадрировании. RS 5 поддерживает новый улучшенный модуль интеллектуального отслеживания: стабилизатор может следить за человеком, автомобилем или питомцем.
Дистанция трекинга людей — до 10 м, а если объект ненадолго вышел из кадра, RS 5 способен найти его снова.Новый алгоритм стабилизации (5-е поколение) + усиление моторов. По сравнению с прошлым поколением у RS 5 заметно усилена мощность моторов, а пиковый крутящий момент может быть увеличен до 50% — полезно в динамичных кадрах и при резких поворотах.

	2
	Светофильтр 
	2
	Диаметр: 82 мм
Тип: нейтральный (ND)
Количество слоев нанопокрытия: 24
Материал оправы: алюминий
Диапазон работы: от 1 до 11 стопов (ND2 до ND2000)
Ширина: 7,4 мм
Совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Nikon, Leica, Sony 
В комплекте:
- Фильтр OneCine Basic ND2-2000 для объектива 82 мм
- Микрофибра
- Кейс

	3
	Внешний жесткий диск 
	1
	Тип: внешний HDD
Вид накопителя: портативный
Объем памяти: 2 Тб
Скорость вращения шпинделя: 5400 RPM
Интерфейс подключения к ПК: USB 3.2 Gen 1 Type-A
Разъемы на устройстве: USB 3.2 Gen1 micro-B
Пропускная способность интерфейса: 5 Гбит/с
Тип питания: от USB
Напряжение питания: 5 В



