
Спецификация на поставку товара


	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	Ед
изм
	Кол-во
	Цена
за ед., руб.
	Стоимость
Руб.

	1
	Сайдинг панель
ОКПД2 22.23.19.000
[image: ]КТРУ 22.23.19.000-00000013 
	Профиль типа "сайдинг" поливинилхлоридный для облицовки фасадов зданий
Тип исполнения - Корабельный брус
Цвет - Серый
Оттенок сайдинга - Эдельвейс
Тип применения - Для наружного применения
Рисунок - Под дерево
Направление реек - Горизонтальное
Окрас сторон - Двухсторонний
Длина, мм - ≥ 3000
Материал - Поливинилхлорид (ПВХ)
Объекты применения - Для фасада
Толщина, мм - 13
Фактура - Рельефная
Ширина, мм - 238
Ширина полезная, мм - 203
	шт.
	280
	
	

	2
	Профиль
ОКПД2 22.23.19.000
КТРУ 22.23.19.000-00000013 
[image: ]
	Тип элемента – J Профиль
Назначение - Для винилового сайдинга
Тип исполнения - Корабельный брус
Оттенок сайдинга - Эдельвейс
Цвет - Серый
Тип применения - Для наружного применения
Окрас сторон - Двухсторонний
Длина, мм - ≥ 3000
Материал - Поливинилхлорид (ПВХ)
Толщина, мм - 19
Ширина, мм - 39
Ширина полезная, мм - 21
Элементы зданий и сооружений - Фасады
	шт.
	43
	
	

	3
	Профиль
ОКПД2 22.23.19.000
КТРУ 22.23.19.000-00000013 
[image: ]
	Назначение - Для винилового сайдинга
Тип исполнения - Корабельный брус
Оттенок сайдинга - Эдельвейс
Цвет - Серый
Тип применения - Для наружного применения
Окрас сторон - Двухсторонний
Длина, мм - ≥ 3000
Материал - Поливинилхлорид (ПВХ)
Температура размягчения, по 
Тип элемента - Н-Профиль
Ширина, мм - 67
Ширина полезная, мм - 41
Элементы зданий и сооружений - Фасады
	шт.
	24
	
	

	4
	Угол
ОКПД2 22.23.19.000
КТРУ 22.23.19.000-00000013 
[image: ]
	Назначение - Для винилового сайдинга
Тип исполнения - Корабельный брус
Оттенок сайдинга - Эдельвейс
Цвет - Серый
Тип применения - Для наружного применения
Окрас сторон - Двухсторонний
Длина, мм - ≥ 3000
Материал - Поливинилхлорид (ПВХ)
Тип элемента - Угол внешний
Толщина, мм - 118
Ширина, мм - 76
Ширина полезная, мм - 76
Элементы зданий и сооружений - Фасады
	шт.
	6
	
	

	6
	Околооконная планка
ОКПД2 22.23.19.000
КТРУ 22.23.19.000-00000013 
[image: ]
	Назначение - Для винилового сайдинга
Тип исполнения - Корабельный брус
Цвет – Серый/Белый
Тип применения - Для наружного применения
Окрас сторон - Двухсторонний
Длина, мм - ≥ 3000
Материал - Поливинилхлорид (ПВХ)
Тип элемента - Планка приоконная
Толщина, мм - 8.8
Ширина, мм - 160
Ширина полезная, мм - 160
Элементы зданий и сооружений - Фасады
	шт.
	18
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