ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk236302295]на поставку и монтаж 3 (трех) противопожарных дверей 1-го типа ДМП EI 60 
  на объекте Заказчика

	
	Основание 
	Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

	
	Расположение объектов
	Свердловская обл., г. Екатеринбург,  ул. Карла Либкнехта, д. 38 (учебный театр)

	
	Объект закупки 
	Поставка и монтаж 3 (трех) противопожарных дверей 1-го типа ДМП EI 60 (правая)

	1
	Тех характеристика оборудования
	Должны соответствовать согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию 

	2
	Общи требования к товару и установке 
	Противопожарные двери должны соответствовать ГОСТ Р 57327-2016; ГОСТ 31173-2016; ГОСТ 31471-2021
Выполнение работ по установке противопожарной двери включает в себя:
- изготовление дверей, технические характеристики, которые указаны в Приложении №  1 настоящего Описания объекта закупки;
- доставка и разгрузка противопожарных дверей по адресу Заказчика;
- подготовка дверного проема под установку противопожарной двери;
- монтаж противопожарной двери;
- врезку замка противопожарного (в случае его отсутствия);
- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарной двери  должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;
- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;
- оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления монтажной пены;
- вывоз строительного мусора;
-демонтаж старых дверей выполняется силами и средствами Поставщика (подрядчика, исполнителя).
Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков. 
Выполнение работ производиться силами и средствами Поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

	3
	Требования к качеству выполняемых работ и безопасности
	Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом.
Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Описании объекта закупки, а именно: 
Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

	4
	Требования к качеству материалов
	Противопожарная дверь должна выполнять следующие функции:
- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;
- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;
- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;
- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару.
Предлагаемые к монтажу материалы должны быть новыми, технически исправными, без дефектов, связанных с изготовлением, конструкцией, материалами или сборкой. Материалы не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования, должны быть не находившимся ранее в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными, не модифицированным, должны быть материалами, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
На каждой противопожарной двери должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен предоставить Заказчику паспорт на противопожарную дверь, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на дверь и люк, огнеупорную монтажную пену и доводчики.
В случае если в ходе выполнения работ в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то такой товар должен соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности.

	5
	Место, сроки и условия поставки товара и установки.
	Место установки: 
Двери необходимо установить в помещениях согласно Техническому паспорту: помещение № 145, № 159 и № 161. 
Условия выполнения работ:
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте. 
Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Поставщика (подрядчика, исполнителя).
Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.
При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Поставщика (подрядчика, исполнителя).
Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика. 
Работы производятся Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница – с 9-00 до 18.00 часов (по местному времени). В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность за охрану труда работников, задействованных при выполнении работ, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен обеспечить выезд на объект для определения размеров двери.
Маркировка, упаковка и транспортировка:
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение поставляемого Товара должна соответствовать данному виду Товара.
Сроки и порядок поставки товара: Поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Контракта обязуется поставить и осуществить монтаж Товар за свой счет на объект Заказчика, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38

	6
	Гарантийный срок на товар  
	Срок гарантии на товар, установленный Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и должен быть не меньше срока гарантии, установленного производителем товара. В случае если срок гарантии не установлен производителем Товара, то срок гарантии Поставщика (подрядчика, исполнителя), на поставляемый товар должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами УПД.



Документы, предоставляемые Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику, порядок приемки 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения своих обязательств по настоящему Контракту предоставляет Заказчику:
- счет; 
- универсальный передаточный документ (УПД), в 2-х экземплярах;
- оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
- выписка из единого реестра лицензий МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с обязательным включением видов работ, предусмотренных настоящим Контрактом). Подтверждением наличия лицензии является наличие записи в реестре лицензий МЧС России. Исполнитель представляет Заказчику выписку из реестра лицензий МЧС России (либо указывает номер реестровой записи) на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128».
Заказчик в течении 7 (семи) рабочих дней осуществляет приемку Товара и выполненных работ по его монтажу. 
В случае, когда качество и количество поставленного товара и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП, на объекте Заказчика не соответствует условиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от их приемки и потребовать устранения выявленных недостатков или повторного выполнения работ.
Ненадлежащее качество и несвоевременность оказания услуг по поставке и монтажу противопожарных дверей 1-го типа EI 60 ДМП, на объекте Заказчика является нарушением Контракта и влечет его досрочное расторжение по инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством РФ.     


	Заказчик

	Поставщик

	_______________ /___________/
  М.П. (подпись)
	___________________/___________ /
М.П.        (подпись)


 
            









Приложение №1
к техническому заданию на поставку
 и монтаж 3 (трех) противопожарных дверей 
типа ДМП EI 60 на объекте Заказчика

	Наименование 
	Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	Наименование параметра (показателя)
	Значение
	Ед. изм.
	
	

	Дверь противопожарная ДМП EI 60

	
	
	
	3
	Шт.

	
	
	
	
	
	

	
	Материал полотна 
	Профиль стальной гнутый из холоднокатаной стали
	
	
	

	

	
	Покрытие
	Порошковая полиэфирная краска по стандарту RAL 7035 (светло-серая)
	
	
	

	
	Цвет внешней и внутренней отделки
	Светло-серый 
	
	
	

	
	Тип замка
	Врезной цилиндрический замок-с защелкой.
	
	
	

	
	Тип ручки
	Ручка нажимная из нержавейки
	
	
	

	
	Способ открывания и закрывания с внешней и внутренней стороны замка
	- с внешней стороны: ключ;
- с внутренний стороны: ключ. 
	
	
	

	
	Тип петель
	Петля приварные с подшипником - 3 шт.
	
	
	

	

	
	Число циклов открывания и закрывания, которое должны выдерживать двери в процессе эксплуатации в течение срока службы
	Не менее 200000
	цикл
	
	

	

	
	Усилие открывания дверного полотна
	Не более 100
	Ньютон
	
	

	
	Открывание дверного полотна
	правосторонние: петли крепления с право
	
	
	

	
	Монтажные уши на каждую сторону
	Не менее 3 
	шт.
	
	

	
	Толщина стали, используемая при изготовлении полотна 
	не менее 1,2 и  не более 2,0 мм;
	мм
	
	

	
	Предел огнестойкости конструкции
	Не менее EI60
	
	
	

	
	Наличие комплекта ключей: 
	 не менее 3;
	шт.
	
	

	
	Наличие наличника: 
	не менее 50 
	мм;
	
	

	
	Наличие анкерных болтов с заглушками для монтажа: 
	соответствие
	
	
	

	
	Наличие противопожарной шильды: с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и пределе огнестойкости конструкции.
	соответствие 
	
	
	

	
	Количество контуров уплотнения в притворе
	не менее 2 
	шт.
	
	

	
	Ширина двери без коробки
	850
	миллиметр
	
	

	
	Высота двери без коробки
	2050
	миллиметр
	
	

	итого:
	3
	шт.



	Заказчик

	Поставщик

	_______________ /___________/
  М.П. (подпись)
	___________________/___________ /
М.П.        (подпись)



