Техническое задание
	наименование
	характеристики
	Кол-во
шт.

	перфоратор
	ОКПД 2: 28.24.11.000
Тип расположения двигателя: вертикальное
Режимы работы: долбление, сверление, сверление с ударом;
Мощность:  ≥ 1500 Вт;
Количество режимов работы :  ≥ 3 шт
Сила удара:  ≥  6  Дж
Виброзащита :  Да
Длина кабеля:  ≥ 3 м.
Тип кабеля : морозоустойчивый
Вес нетто: ≥ 5.2 кг
Максимальный диаметр сверления буром в бетоне:  ≥ 32 мм
Максимальный диаметр сверления коронкой в бетоне :  ≥ 65 мм
Максимальное число ударов в минуту:  ≥ 4500
Максимальное число оборотов в минуту:  ≥ 900
Регулировка частоты вращения: да
Реверсивный - Нет
Предохранительная  муфта – Да
Тип патрона: SDS-Plus
Плавная регулировка оборотов :да
Комплектация:  перфоратор, ручка дополнительная, зубило, пика, смазка для хвостовиков инструмента, пылеулавливатель, ключ для отвинчивания крышки редуктора, комплект дополнительных щёток, кейс.
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	перфоратор
	ОКПД 2: 28.24.11.000
Расположения двигателя: вертикальное
Режимы работы: долбление,  сверление с ударом;
Мощность:  ≥ 1600 Вт;
Количество режимов работы :  ≥ 2 шт
Сила удара:  ≥  9 Дж
Виброзащита:  Да
Длина кабеля:  ≥ 3 м.
Тип кабеля: морозоустойчивый
Вес нетто:  ≥ 7.2 кг
Максимальный диаметр сверления буром в бетоне:  ≥ 32 мм
Максимальный диаметр сверления коронкой в бетоне:  ≥ 120 мм
Максимальное число ударов в минуту:  ≥ 3800
Максимальное число оборотов в минуту:  ≥ 630
Регулировка частоты вращения: да
Реверсивный - нет
Предохранительная  муфта – да
Плавный пуск:  да
Тип патрона: SDS Max
Плавная регулировка оборотов :да
Комплектация:  перфоратор, ручка дополнительная; ограничитель глубины сверления; зубило; тюбик со смазочным материалом; ключ; щётки графитовые – не менее 2шт; руководство по эксплуатации кейс.
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