Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку запасных частей для ремонта пожарных рукавов

	
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике  товара)

	№
п/п
	Наименование объекта закупки (товара)

	Количество,
единица измерения

	Товарный знак или эквивалент
	
ОКПД2/КТРУ



	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товарепри наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	1
	Кольцо уплотнительное КВ-125
	106, штука
	Не установлен
	22.19.73.111
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики 
	

	
	
	
	
	
	Назначение кольца уплотнительного КВ-125

	КВ-125 — уплотнительное напорное кольцо из термостойкой резины для всасывающих линий. Предназначено для герметизации пожарной арматуры, соединительных головок соответствующего диаметра.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	обозначение по ГОСТ 6557-89
	КВ-125
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	материал 
	резина
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	температурный интервал работы кольца
	[bookmark: _GoBack]≥+55 и ≤- 60
	Участник закупки указывает диапазонное значение характеристики

	
	
	
	
	
	рабочее давление, МПа
	≥ 0,78
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	условный диаметр, мм
	125
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	внутренний диаметр, мм
	133
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	наружный диаметр, мм
	142
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	высота, мм
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Приложение № 1.1 к описанию объекта закупки

Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:
- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям ГОСТа;
- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов, изготовленные не ранее 2025 года.

Срок исполнения контракта: в течении 15 календарных дней с даты подписания контракта.
Адрес доставки: г. Тюмень, ул. М. Горького, 72



Рисунок 1 – Примерный внешний вид кольца уплотнительного.

Гарантия поставщика.
Качество товара подтверждается соответствующими виду товаров документами: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества товара, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством в отношении товара данного вида.
Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям настоящего технического задания, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Срок службы, 5 лет.

Упаковка
Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении, а также должна позволять идентифицировать поставленный товар.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, в случае поставки товара импортного производства – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.


Заместитель начальника СПТ-НДС
СПТ ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Тюменской области
капитан внутренней службы                                                                                                                                                                                                    А.Т. Зимагулов
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