
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Государственному контракту 
№__________________
от «_____» ______ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка и установка  металлических и пластиковых дверей  в рамках проведения капитального ремонта объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской области.

         2. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 

3.Характеристика поставляемого товара: 
поставка и установка  металлических и пластиковых дверей  в рамках проведения капитального ремонта объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской области включает в себя изготовление, поставку и установку семи  дверей  и комплектующих к ним согласно приведенных ниже спецификаций:


	№
	Товары (работы, услуги)
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дверь противопожарная двуполая
металлическая 
с монтажом

	Вид открывания полотна - наружу	
Высота дверного полотна - ≥ 2000.0  и  < 2100.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 1300.0  и  < 1350.0Миллиметр (мм)
Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт)
Назначение по месту установки - внутренняя 	
Наличие вентиляционной решетки- нет	
Предел огнестойкости- 30 Минута (мин)
Тип двери - EI (огнестойкая)	
Тип двери по наличию остекления - глухая	
Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога	
Тип дверного блока по наличию порога - с порогом	
Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги
Тип фурнитуры - нажимной гарнитур	
Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу 	
Тип дверного блока по числу полотен - двупольный	
Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка
Наличие доводчика - да
Цвет - RAL 8017
	шт
	1

	2
	Дверь противопожарная
однополая
металлическая 
с монтажом

	Вид открывания полотна - наружу	
Высота дверного полотна - ≥ 1900.0  и  < 2000.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 850.0  и  < 900.0 Миллиметр (мм)
Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт)
Назначение по месту установки - внутренняя 	
Наличие вентиляционной решетки- нет	
Предел огнестойкости- 30 Минута (мин)
Тип двери - EI (огнестойкая)	
Тип двери по наличию остекления - глухая	
Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога	
Тип дверного блока по наличию порога - с порогом	
Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги
Тип фурнитуры - нажимной гарнитур	
Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу 	
Тип дверного блока по числу полотен - двупольный	
Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка
Наличие доводчика - да
Цвет - RAL 8017


	шт
	1

	3
	Дверь 
металлическая 
двуполая
с монтажом
утепленная

	Вид открывания полотна - наружу	
Высота дверного полотна - ≥ 2050.0  и  < 2100.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 1950.0  и  < 2000.0 Миллиметр (мм)
Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт)
Назначение по месту установки - внутренняя 	
Наличие вентиляционной решетки- нет	
Тип двери по наличию остекления - глухая	
Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога	
Тип дверного блока по наличию порога - с порогом	
Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги
Тип фурнитуры - нажимной гарнитур	
Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу 	
Тип дверного блока по числу полотен - двупольный	
Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка
Наличие доводчика - да
Цвет - RAL 8017
	шт
	1

	4
	Дверь 
металлическая 
с монтажом

	Вид открывания полотна - наружу	
Высота дверного полотна - ≥ 2150.0  и  < 2200.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 1200.0  и  < 1250.0Миллиметр (мм)
Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт)
Назначение по месту установки - внутренняя 	
Наличие вентиляционной решетки- нет	
Тип двери по наличию остекления - глухая	
Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога	
Тип дверного блока по наличию порога - с порогом	
Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги
Тип фурнитуры - нажимной гарнитур	
Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу 	
Тип дверного блока по числу полотен - двупольный	
Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка
Наличие доводчика - да
Цвет - RAL 8017
	шт
	1

	5
	Дверь 
металлическая 
с монтажом

	Вид открывания полотна - наружу	
Высота дверного полотна - ≥ 1980.0  и  < 2000.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 850.0  и  < 900.0Миллиметр (мм)
Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт)
Назначение по месту установки - внутренняя 	
Наличие вентиляционной решетки- нет	
Тип двери по наличию остекления - глухая	
Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога	
Тип дверного блока по наличию порога - с порогом	
Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги
Тип фурнитуры - нажимной гарнитур	
Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу 	
Тип дверного блока по числу полотен - двупольный	
Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка
Наличие доводчика - да
Цвет - RAL 8017
	шт
	1

	6
	Дверь ПВХ
с монтажом

	Высота дверного полотна - ≥ 1980.0  и  < 2000.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 820.0  и  < 850.0 Миллиметр (мм)
Нар.откр. / 60 Brusbox / белый
Текстура внутри: Белая основа
Текстура внешняя: Белая основа
Нажимной гарнитур (58-60) REZE "стандарт" 
Гарнитур нажимной Jumbo 25/200/92 белый (RAL 9016) белый 
Петля дверная Elementis KTS-RT 100 кг на расш.створку белый 
Замок Reze однозапорный с защелкой ДМ25/92 
Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (45x45В) НИКЕЛЬ 
Штапик: Прямой
Уплотнитель: чёрный


	шт
	1

	7
	Дверь ПВХ
с монтажом

	Высота дверного полотна - ≥ 1880.0  и  < 1900.0 Миллиметр (мм)
Ширина дверного полотна - ≥ 700.0  и  < 750.0 Миллиметр (мм)
Нар.откр. / 60 Brusbox / белый
Текстура внутри: Белая основа
Текстура внешняя: Белая основа
Нажимной гарнитур (58-60) REZE "стандарт" 
Гарнитур нажимной Jumbo 25/200/92 белый (RAL 9016) белый 
Петля дверная Elementis KTS-RT 100 кг на расш.створку белый 
4Замок Reze о5днозапорный с защелкой ДМ25/92 
Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (45x45В) НИКЕЛЬ 
Штапик: Прямой
Уплотнитель: чёрный
	шт
	1





4. Срок поставки товара: до  12.08.2026 года

5. Место поставки товара: 241004, г. Брянск, ул. Котовского, 39.

6. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям:

· Поставляемый товар должен соответствовать стандартам качества Российской Федерации и международным сертификатам качества; 
· Вся необходимая по законодательству Российской Федерации документация на поставляемый товар должна быть представлена заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации, при поставке данного вида товара;
· Поставляемые товары должны быть новыми, не восстановленными и не бывшими в употреблении;
· Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению;
· Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при нормальных условиях транспортировки. Упаковка товара должна иметь соответствующую маркировку, содержащую сведения о товаре. Маркировка, содержащаяся на упаковке должна соответствовать маркировке, нанесенной на товар. Вся информация, нанесенная на упаковку должна быть нанесенной четко и доступной для чтения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений, обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации).
· Проверка целостности товара осуществляется строго в присутствии представителя заказчика и представителя поставщика, осуществляющего доставку товара. В случае обнаружения каких-либо внешних признаков повреждения, поставщик обязан в указанные сроки осуществить его замену.
          7. Срок гарантии на поставляемый товар.
[bookmark: _GoBack]Гарантия качества предоставляется на весь поставляемый товар на срок не менее 36 месяцев с даты поставки товара Заказчику.
Поставщик в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки товара должен гарантировать замену поставленного товара за счет поставщика при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем техническом задании, в течение 2 (двух) дней с момента получения претензии от Заказчика.


	Государственный заказчик
Начальник ФКУ ИК-2
УФСИН России по Брянской области 



______________________ / А.Г. Саакян /
	 Исполнитель





____________________/                   /



2

