Описание объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту коридора 2 этажа Туластата

1. Место выполнения работ

Административное здание Туластата, расположенное по адресу: Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 53А.

2. Объемы работ, подлежащие выполнению

2.1. Объемы работ по текущему ремонту 

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество/
объем	
1	2	3	4	
Коридор  2 этажа	
	Малярные работы			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (ниша под окном)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014	
2	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	0,994	
3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	
4	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т	0,0000644	
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
6	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т	0,000644	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза: с расчисткой старой краски более 35%	100м2 окрашиваемой поверхности	0,481	
8	Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2	кг	10,8706	
	Короед			
9	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100м2 отделываемой поверхности	2,036	
10	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	32,576	
11	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,73296	

2.2.  Сметная документация прилагается отдельными электронными файлами (приложение «Сметные расчеты»).

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товаров, используемых при выполнении работ

     3.1. Краски масляные готовые к применению.

"ГОСТ 10503-71. Государственный стандарт Союза ССР. Краски масляные, готовые к применению. Технические условия"

Технические характеристики

Наименование показателя	Требования к значениям	
Краски	Масляные готовые к применению	
Марка	 МА-22	
Пленкообразующее вещество	Олифа комбинированная К-2; К-3; К-4; К-5; Оксоль	
Цвет	белый	

                                       3.2. Краска для коридора

ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»
	
Технические характеристики: 
Наименование показателя	Требования к значениям	
Описание	Интерьерная краска для внутренних работ, предназначена для окраски стен, дверей 	
Степень глянца	Матовая	
Цвет	Белый	

3.3. Декоративное покрытие стен коридора.

Технические характеристики: 
Наименование показателя	Требования к значениям	
Описание	Применяется для придания покрытию бороздчатой поверхности	
Состав	Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, мраморная крошка, вода	
Тип смеси	Декоративное	
Фактура поверхности	Короед	
Размер зерна	3 мм	

Все товары, используемые при выполнении работ (материальные ресурсы (материалы, оборудование):
•	должны быть безопасны в соответствии с требованиями, установленными к данным видам товаров правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, должны соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, которые являются обязательными в отношении данных видов товаров в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату использования товаров;
•	должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза (в случае, если законодательством Таможенного союза или государства-члена Таможенного союза установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), в том числе иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации или декларации о соответствии в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случае, если законодательством Российской Федерации установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), паспорта качества.
Необходимо использовать материальные ресурсы, соответствующие требованиям:
1) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам работ

Текущий ремонт помещений выполнить в соответствии с описанием объекта закупки и вышеизложенным объемом работ (объемом работ, подлежащих выполнению по текущему ремонту помещений), определяющим виды и объемы работ, с использованием машин и средств механизации, применением комплектных узлов фасонных частей и сборных конструкций, и в соответствии с требованиями соответствующих нормативных, нормативно-технических документов.
При выполнении ремонтных работ необходимо руководствоваться:
•	Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
•	Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•	Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•	Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
•	Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
•	СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»;
•	СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
•	ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
•	и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результатов выполненных работ.

5. Условия производства работ

5.1. Подрядчик выполняет работы на территории Заказчика по адресу, указанному в разделе 1 настоящего Технического задания.
5.2. Работы должны выполняться с учетом бесперебойного функционирования помещений административного здания Заказчика и его сотрудников без какого-либо нарушения регламента их работы.
5.3. Режим работы Подрядчика:
5.3.1. В рабочие дни  (понедельник - пятница):
- c 09 часов до 17 часов без отключения электроэнергии и без прекращения служебной деятельности персонала заказчика;
- демонтажные работы должны начинаться не ранее 09 часов и заканчиваться  не позднее 17 часов 00 минут;
5.3.2. В выходные  дни  (суббота, воскресенье, праздничные):
- основная  часть работ должна выполняться только в рабочие дни с 09 часов утра до 17 часов вечера;
- отключение электроэнергии в помещениях здания допускается только в выходные дни период с 9 часов утра до 17 часов вечера;
- все отключения и подключения сетей электроснабжения  допускается производить только в выходные дни;
- в случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций при отключениях (подключениях) Подрядчик обязан принять все необходимые меры и действия  для восстановления электроснабжения; невыполнение данного условия влечет за собой принятие разного рода защитных мер вплоть до расторжения контракта.
5.4. График работы сотрудников Подрядчика по помещениям Заказчика должен быть письменно согласован с ответственным представителем Заказчика не позднее, чем за 2 дня до начала производства работ.
5.5. Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы и другие грузы для выполнения работ.
5.6. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта, т.к. у Заказчика нет возможности предоставить территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика.
5.7. При производстве работ Подрядчик ежедневно, после завершения работ, должен производить полную уборку объекта и вывоз строительного мусора.
5.8. Все работы должны быть выполнены в полном объёме, со всем комплексом сопутствующих по технологии видам работ, в законченном виде, позволяющем эксплуатировать помещения и системы инженерного обеспечения в полном соответствии с эксплуатационными требованиями, эстетическим видом, санитарными нормами и нормами по пожарной безопасности.
5.9. Качество работ должно отвечать действующим стандартам, строительным нормам и правилам:
"СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009";
"СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"; 
"СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
"СНиП II-23-81*. Строительные нормы и правила. Стальные конструкции";
"СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*";
"СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85";
"СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
ГОСТ 12.3.005-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности";
"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004".
5.10. Подрядчик выдает Заказчику сертификаты и другие документы на все применяемые товары (материалы, изделия и т.п.) удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством.
5.11. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. 
5.12. В случае порчи имущества Заказчика, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме при проведении работ.
5.13. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128. 
5.14. Работы, выполненные подрядчиком с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.
5.15. Подрядчику необходимо для обеспечения работ согласовать с эксплуатирующей организацией и/или собственником помещения(-ий), иным законным владельцем порядок оплаты и порядок временных подключений/отключений к инженерным системам, а в случае необходимости с установкой приборов учёта.
5.16. Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, подрядчик возмещает за свой счет.

6. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (Два) года с даты  подписанного заказчиком акта о приемке выполненной работы по контракту.
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками по контракту.
Подрядчик гарантирует, что все устройства, изделия, строительные материалы, оборудование, применяемые для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты или декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество (в случае, если законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), технические паспорта.
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приёмки работ и во время эксплуатации.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.
Гарантийный срок увеличивается на период устранения недостатков (дефектов).

7. График производства работ
Заход на объект и завоз материалов: в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта;
Выполнение строительных работ: 25 рабочих дней с момента завоза материалов.

Хозяйственный отдел
Тел: +7 (4872) 36-07-63