[bookmark: _GoBack]Техническое задание
«Выполнение работ по реставрации информационной конструкции на внешней поверхности здания».
1. Сроки (периоды) выполнения Работ: с даты заключения Контракта в течение 20 рабочих дней.
2. Адрес нахождения информационной конструкции: г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр. 1.
	Таблица №1
3. Техническое описание информационной конструкции (далее –табличка)
	№
п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Информационная конструкция (табличка)


	Табличка цельнолитая, изготовлена из алюминия, без сварных швов. Покрытие порошковое, атмосфероустойчивая краска, цвет черный. Покрытие текстовой зоны — золотая патина. Покрытие всей поверхности таблички атмосфероустойчивым двухкомпонентным лаком. Фактура фона - кожа с шероховатостью поверхности основания. Размер таблички ШхВ (мм): 570х900, толщина букв на текстовом поле 16 мм, толщина таблички 8 мм. Габаритные размеры герба Российской Федерации (диаметр и толщина) мм: 246 х 20 мм. Габаритные размеры букв (В х толщина) мм: 41 х 8. Расширение по контуру таблички 32 градуса. Вес таблички 13,1 кг.
	шт.
	4



4. Перечень предварительных Работ. 
            При реставрации наружных табличек, установленных на объекте культурного наследия регионального значения, необходимо провести диагностику, включающая в себя осмотр специалистом Исполнителя данных табличек на предмет внешних повреждений и оценки состояния крепёжных элементов. 
           Визуальный осмотр — для выявления дефектов, деформаций, отслоения элементов конструкции, трещин, сколов и элементов крепления.
           Фотофиксация дефектов необходима для определения окончательного способа восстановления табличек.
           Перед началом выполнения Работ все материалы должны быть согласованы с Заказчиком путем выезда представителя от Исполнителя с образцами по адресу Заказчика и с перечнем реставрационных Работ.
           Используемые материалы должны по цвету и фактуре соответствовать Техническому описанию табличек п. 3 настоящего Технического задания. 

5. Условия выполнения Работ.            
            Реставрация должна проводиться на территории Исполнителя в мастерских, специально предназначенных и оборудованных для данного вида Работ. Для этого Исполнитель должен произвести демонтаж табличек с внешней поверхности здания культурного наследия регионального значения по адресу ее нахождения согласно п. 2 настоящего Технического задания.
           В случае порчи внешней поверхности здания при демонтаже табличек Исполнитель несёт полную ответственность за причинённый ущерб объекту культурного наследия регионального значения и обязан произвести восстановительные Работы за свой счёт и своими силами в течение 3-х рабочих дней.
           Передача табличек для выполнения Работ осуществляется ответственными представителями Заказчика и Исполнителя по Акту приема-передачи в соответствии с Приложением № 1 настоящего Технического задания.
           Исполнитель должен осуществить транспортировку табличек из места постоянного ее нахождения в место проведения реставрационных Работ и обратно в место постоянного нахождения по ее завершению своими силами и за свой счет.
          Ответственность за сохранность табличек при транспортировке возлагается на Исполнителя.
         Риски в случае повреждения табличек, передаваемой на реставрацию, а также бремя ее содержания переходят обратно от Исполнителя к Заказчику с момента приемки выполненных Работ Заказчиком, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков.
           Работы необходимо выполнять с соблюдением технологий и методик производства Работ, предусмотренных при реставрации информационных конструкций. Обеспечение высокого качества при выполнении всех видов реставрационных Работ. Технология и качество выполненных Работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству реставрационных Работ, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
           Применяемые материалы, изделия, оборудование должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества, паспорта, инструкции и другие документы, подтверждающие их качество.
Работу необходимо выполнять в соответствии действующим стандартам, техническим условиям на территории Российской Федерации.
           Обязательное соблюдение технологий и методик реставрации информационных конструкций.
           Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. N 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве».
           Исполнитель обязан обеспечить сохранность информационной конструкции, переданной на реставрацию. Риск в случае повреждения информационной конструкции, до приемки выполненных Работ Заказчиком, несет Исполнитель. 
            В случае порчи, утраты, неосторожного обращения, повлёкшего за собой повреждение элементов конструкций и вида табличек в процессе проведения реставрационных Работ, Исполнитель несёт полную ответственность за причинённый ущерб и обязан произвести восстановительные Работы своими силами и за свой счёт в течение 5-ти рабочих дней. Восстановительные работы в таком случае должны быть выполнены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2019 г. N 1178 "Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка".
          К выполнению Работ по реставрации должны привлекаться квалифицированные рабочие и специалисты, имеющие соответствующий разряд и (или) уровень квалификации. 
Исполнитель обязан гарантировать качество выполненных Работ в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании. Гарантийные сроки на используемые при выполнении Работ материалы определяются гарантийными условиями изготовителей.

6. Гарантийные требования.
Гарантийный срок на выполненные Работы 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в выполненных Работах Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок, указанных в акте.
                                                                                                     













                                                                                                  
    Приложение № 1
                                                                                                          к Техническому заданию

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТАБЛИЧКИ
                                                  № _____ от "__" _________ 20__ г.
                                  по Государственному контракту от "_______" № ______
Исполнитель в лице ______________________________________ (должность, Ф.И.О.), с одной стороны, Заказчик ___________________________________________ в лице _____________________________ (должность, Ф.И.О) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчик сдал/принял, а Исполнитель принял/сдал нижеследующее:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Информационная конструкция (табличка)
	



Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель _____________    ___________    __________________

Заказчик         _____________    ___________   ____________________
 м.п.                  (должность)	         (подпись)        (расшифровка подписи)
