Техническое характеристики микроцентрифуги – вортекса:
[bookmark: _GoBack]•	 Максимальная вместимость — 12x1,5/2 мл
•	 режим вортекса для одной пробирки;
•	 таймер — нет;
•	 крышки — нет;
•	 режим работы — непрерывный и импульсный;
•	 доступные роторы, шт. — 3;
•	 габариты, ШхГхВ, мм — 120x170x120;
•	 вес, кг — 1,4.
Комплект поставки: центрифуга-вортекс, ротор для 12x1,5 мл пробирок, ротор для 12x0,5 мл + 12x0,2 мл пробирок, ротор для 8 стрипов по 8x0,2 мл.
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