Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-08-10

Устройство навеса над ёмкостью для хранения жидкого азота и ремонт козырька главного входа у корпуса 2/9.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	166.673 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	41.437 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1.553 тыс.руб.	
строительных работ	119.03  тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	73.11 чел.час	
монтажных работ	47.643 тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	2.36 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.			    	
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Навес над ёмкостью жидкого азота у корп. 2/9.	
1	ГЭСНм 38-01-003-04	Изготовление стоек вручную из профильной трубы 80х80х4мм и листового металла 200х200х10мм	т	0.11706		0.11706						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16.15428					9 355.11	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	120	1.15	16.15428			579.11	1	9 355.11	
	2	ЭМ									310.61	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.247699					156.83	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1.15	0.0673095			1 582.31	1	106.50	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1.15	0.0673095			777.91	1	52.36	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1.15	0.184428	13.44	1.51	20.29	1	3.74	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1.15	0.0673095			773.36	1	52.05	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1.15	0.0673095			579.11	1	38.98	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1.15	0.134619	4.35	1.23	5.35	1	0.72	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30.3	1.15	4.0789557			34.60	1	141.13	
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0.84	1.15	0.11308	44.36	1.29	57.22	1	6.47	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.84	1.15	0.11308			579.11	1	65.49	
	4	М									341.02	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.304356			114.97	1	34.99	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.5	1	0.05853	41.38	1.41	58.35	1	3.42	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.146	1	0.1341508			7.46	1	1.00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21.5	1	2.51679	155.63	0.77	119.84	1	301.61	
	23.3.08.01-0117	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0	1	0						
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									10 163.57	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.280944					162.70	
	23.3.08.01-0117	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.892705	1	0.1045	56 902.50	0.78	44 383.95	1	4 638.12	
	08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0.107295	1	0.01256			45 407.06	1	570.31	
		ФОТ									9 511.94	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					8 560.75	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					4 280.37	
		Всего по позиции					242 404.06		28 375.82	
2	ГЭСН 13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной - ВСЕХ металлических конструкций	100 м2	0.142		0.142						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	2022-18-гэсн-пр-13-02-3.17-000	нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ОТ=1.1, ЗТ=1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.0969106					701.59	
	1-100-47	Средний разряд работ 4,7	чел.-ч	5.31	1.45475	1.0969106			639.61	1	701.59	
	2	ЭМ									5.62	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0040826					2.54	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0020413	6.62	1.51	10.00	1	0.02	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0020413			1 539.54	1	3.14	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0020413			665.54	1	1.36	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0020413			543.33	1	1.11	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0020413			579.11	1	1.18	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	1.4375	0.22862	4.52	1.31	5.92	1	1.35	
	14.4.01.01	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0.01	1	0.00142						
	14.5.09.11	Растворители	т	0.002	1	0.000284						
		Итого прямые затраты									709.75	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.01	1	0.00142	51 280.15	1.54	78 971.43	1	112.14	
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	2	1	0.284	60.60	1.43	86.66	1	24.61	
		ФОТ									704.13	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0.9	85					598.51	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43					302.77	
		Всего по позиции					12 308.35		1 747.79	
3	ГЭСН 13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым за 2 раза.	100 м2	0.142		0.142						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2										
	2022-18-гэсн-пр-13-02-3.17-000	нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ОТ=1.1, ЗТ=1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.0246095					560.15	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	2.48	2.9095	1.0246095			546.7	1	560.15	
	2	ЭМ									12.34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0122475					7.45	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	2.875	0.0040825	6.62	1.51	10.00	1	0.04	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	2.875	0.0040825			1 539.54	1	6.29	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.01	2.875	0.0040825			665.54	1	2.72	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	2.875	0.008165			543.33	1	4.44	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.02	2.875	0.008165			579.11	1	4.73	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	2.875	0.2653625	4.52	1.31	5.92	1	1.57	
	14.4.03.13	Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0.023	2	0.006532						
	14.5.09.07	Растворители	т	0.012	2	0.003408						
		Итого прямые затраты									579.94	
	14.4.02.07-0002	Эмаль ХВ-161	т	0.049296	2	0.014	119 850.13	1.09	130 636.64	1	1 828.91	
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0.024648	2	0.007	67 231.42	1.43	96 140.93	1	672.99	
		ФОТ									567.60	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0.9	85					482.46	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43					244.06	
		Всего по позиции					26 819.49		3 808.37	
4	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с бурением ям под фундаменты столбов и с погружением в бетонное основание	100 шт	0.04		0.04						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.885356					969.60	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	35.64	1.3225	1.885356			514.28	1	969.60	
	2	ЭМ									2 354.77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1.2926					856.25	
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10.93	1.4375	0.628475	2 088.77	1.27	2 652.74	1	1 667.18	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	10.93	1.4375	0.628475			665.54	1	418.28	
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10.74	1.4375	0.61755	788.55	1.36	1 072.43	1	662.28	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	10.74	1.4375	0.61755			665.54	1	411.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.81	1.4375	0.046575			543.33	1	25.31	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.81	1.4375	0.046575			579.11	1	26.97	
	4	М									173.39	
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0.13975	1	0.00559	39 263.81	0.79	31 018.41	1	173.39	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6.34	1	0.2536						
	07.2.07.11                                                      	Стойки металлические опорные	шт                                                                              	100	1	4						
		Итого прямые затраты									4 354.01	
	04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3	6.34	1	0.2536			7 303.24	1	1 852.10	
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	1	4			0	1	0.00	
		ФОТ									1 825.85	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	84					1 533.71	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	53					967.70	
		Всего по позиции					217 688.11		8 707.52	
5	ГЭСН 46-04-008-02	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). ПРИМ.	100 м2	0.06		0.06						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.15	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=0.3, ЭМ=0.3, М=0.3, ОТм=0.3, ЗТ=0.3, ЗТм=0.3										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.177606					83.66	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	0.345	0.177606			471.07	1	83.66	
	2	ЭМ									0.67	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	0.345	0.038916	11.45	1.51	17.29	1	0.67	
		Итого прямые затраты									84.33	
		ФОТ									83.66	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					76.13	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					43.50	
		Всего по позиции					3 399.40		203.96	
6	ГЭСН 09-03-039-07	Монтаж мелких конструкций (балок из швеллера №10 и №8)  массой: свыше 20 до 50 кг	т	0.21128		0.21128						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26.8241088					15 534.11	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	96	1.3225	26.8241088			579.11	1	15 534.11	
	2	ЭМ									571.58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.303715					175.88	
	91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	19.2	1.4375	5.831328	9.09	1.51	13.73	1	80.06	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1.4375	0.303715			543.33	1	165.02	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	1	1.4375	0.303715			579.11	1	175.88	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	31.07	1.4375	9.4364251			34.60	1	326.50	
	4	М									358.44	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.549328			114.97	1	63.16	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.78	1	0.1647984	41.38	1.41	58.35	1	9.62	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	2	1	0.42256	142.68	0.77	109.86	1	46.42	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5	1	1.0564	174.93	1.07	187.18	1	197.74	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.0039509	307.84	0.73	224.72	1	0.89	
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0.0019	1	0.0004014			44 167.6	1	17.73	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.0003	1	0.0000634	51 280.15	1.54	78 971.43	1	5.01	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.0001268	98 526.45	1.43	140 892.82	1	17.87	
	07.2.07.11                                                      	Конструкции стальные	т                                                                               	1	1	0.21128						
		Итого прямые затраты									16 640.01	
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1	1	0.21128			0	1	0.00	
		ФОТ									15 709.99	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	84					13 196.39	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	53					8 326.30	
		Всего по позиции					180 626.17		38 162.70	
7	ГЭСНр 69-01-010-01	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	0.2		0.2						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.5773					296.89	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	2.51	1.15	0.5773			514.28	1	296.89	
	2	ЭМ									2.50	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0046					2.66	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1.15	0.0046			543.33	1	2.50	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.02	1.15	0.0046			579.11	1	2.66	
	4	М									192.96	
	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0035	1	0.0007	192 326.10	1.43	275 026.32	1	192.52	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.07	1	0.014	35.71	0.89	31.78	1	0.44	
		Итого прямые затраты									495.01	
		ФОТ									299.55	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					275.59	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					131.80	
		Всего по позиции					4 511.99		902.40	
8	ГЭСН 12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	0.175		0.175						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.9948013					1 475.45	
	1-100-25	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	12.94	1.3225	2.9948013			492.67	1	1 475.45	
	2	ЭМ									262.03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.2540781					196.15	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.97	1.4375	0.2440156			1 040.72	1	253.95	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.97	1.4375	0.2440156			777.91	1	189.82	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0025156			1 582.31	1	3.98	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0025156			777.91	1	1.96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0075469			543.33	1	4.10	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0075469			579.11	1	4.37	
	4	М									21.85	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0015	1	0.0002625			83 226.38	1	21.85	
	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3	0.4	1	0.07						
		Итого прямые затраты									1 955.48	
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	1.428571	1	0.25	16 496.03	0.79	13 031.86	1	3 257.97	
		ФОТ									1 671.60	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98					1 638.17	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48					802.37	
		Всего по позиции					43 737.06		7 653.99	
9	ГЭСН 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0.175		0.175						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.498575					3 953.62	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	32.4	1.3225	7.498575			527.25	1	3 953.62	
	2	ЭМ									81.36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0805					55.11	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0125781			1 040.72	1	13.09	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.05	1.4375	0.0125781			777.91	1	9.78	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.12	1.4375	0.0301875			1 582.31	1	47.77	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.12	1.4375	0.0301875			777.91	1	23.48	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.4375	0.0377344			543.33	1	20.50	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.15	1.4375	0.0377344			579.11	1	21.85	
	4	М									101.15	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3.7856	1	0.66248			7.46	1	4.94	
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0005	1	0.0000875	199 827.16	1.30	259 775.31	1	22.73	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.0015	1	0.0002625	215 311.97	1.30	279 905.56	1	73.48	
	08.1.02.07                                                      	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт                                                                              	0	1	0						
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									4 191.24	
	08.3.09.01-0115	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,9	м2	108.228571	1	18.94			705.93	1	13 370.31	
		ФОТ									4 008.73	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98					3 928.56	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48					1 924.19	
		Всего по позиции					133 795.98		23 414.30	
10	ГЭСН 12-01-041-01	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. ПРИМ.	100 шт	0.35		0.35						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.7450388					897.44	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.77	1.3225	1.7450388			514.28	1	897.44	
	2	ЭМ									2.73	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0050313					2.91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0050313			543.33	1	2.73	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0050313			579.11	1	2.91	
	4	М									373.56	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	0.291025			7.46	1	2.17	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1	1	0.35	41.71	1.30	54.22	1	18.98	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	1	1	0.35	432.75	1.30	562.58	1	196.90	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	1	1	0.35	341.78	1.30	444.31	1	155.51	
		Итого прямые затраты									1 276.64	
		ФОТ									900.35	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98					882.34	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48					432.17	
		Всего по позиции					7 403.29		2 591.15	
Раздел 2. Ремонт козырька главного входа.	
11	ГЭСНм 38-01-003-04	Изготовление стоек вручную из профильной трубы 50х50х3мм и пластин 100х100х4мм	т	0.04404		0.04404						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.07752					3 519.55	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	120	1.15	6.07752			579.11	1	3 519.55	
	2	ЭМ									116.86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0931886					59.00	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1.15	0.025323			1 582.31	1	40.07	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1.15	0.025323			777.91	1	19.70	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1.15	0.069385	13.44	1.51	20.29	1	1.41	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1.15	0.025323			773.36	1	19.58	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1.15	0.025323			579.11	1	14.66	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1.15	0.050646	4.35	1.23	5.35	1	0.27	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30.3	1.15	1.5345738			34.60	1	53.10	
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0.84	1.15	0.0425426	44.36	1.29	57.22	1	2.43	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.84	1.15	0.0425426			579.11	1	24.64	
	4	М									128.29	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.114504			114.97	1	13.16	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.5	1	0.02202	41.38	1.41	58.35	1	1.28	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.146	1	0.0504698			7.46	1	0.38	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21.5	1	0.94686	155.63	0.77	119.84	1	113.47	
	23.3.08.01-0117	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0	1	0						
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									3 823.70	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.105696					61.21	
	23.3.08.01-0117	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.892705	1	0.0393147	56 902.50	0.78	44 383.95	1	1 744.94	
	08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0.107295	1	0.0047253			45 407.06	1	214.56	
		ФОТ									3 578.55	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					3 220.70	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					1 610.35	
		Всего по позиции					242 403.55		10 675.45	
12	ГЭСН 09-03-039-06	Монтаж стоек.	т	0.044		0.044						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.75004					3 909.02	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	116	1.3225	6.75004			579.11	1	3 909.02	
	2	ЭМ									136.67	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.06325					36.63	
	91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23.2	1.4375	1.4674	9.09	1.51	13.73	1	20.15	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1.4375	0.06325			543.33	1	34.37	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	1	1.4375	0.06325			579.11	1	36.63	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37.54	1.4375	2.374405			34.60	1	82.15	
	4	М									87.70	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.1144			114.97	1	13.15	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.78	1	0.03432	41.38	1.41	58.35	1	2.00	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3	1	0.132	142.68	0.77	109.86	1	14.50	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6	1	0.264	174.93	1.07	187.18	1	49.42	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.0008228	307.84	0.73	224.72	1	0.18	
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0.0019	1	0.0000836			44 167.6	1	3.69	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.0003	1	0.0000132	51 280.15	1.54	78 971.43	1	1.04	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.0000264	98 526.45	1.43	140 892.82	1	3.72	
	07.2.07.11                                                      	Конструкции стальные	т                                                                               	1	1	0.044						
		Итого прямые затраты									4 170.02	
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1	1	0.044			0	1	0.00	
		ФОТ									3 945.65	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	84					3 314.35	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	53					2 091.19	
		Всего по позиции					217 626.38		9 575.56	
13	ГЭСН 13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной - ВСЕХ металлических конструкций	100 м2	0.0204		0.0204						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	2022-18-гэсн-пр-13-02-3.17-000	нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ОТ=1.1, ЗТ=1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.1575843					100.79	
	1-100-47	Средний разряд работ 4,7	чел.-ч	5.31	1.45475	0.1575843			639.61	1	100.79	
	2	ЭМ									0.80	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0005866					0.37	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0002933	6.62	1.51	10.00	1	0.00	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0002933			1 539.54	1	0.45	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0002933			665.54	1	0.20	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0002933			543.33	1	0.16	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0002933			579.11	1	0.17	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	1.4375	0.032844	4.52	1.31	5.92	1	0.19	
	14.4.01.01	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0.01	1	0.000204						
	14.5.09.11	Растворители	т	0.002	1	0.0000408						
		Итого прямые затраты									101.96	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.01	1	0.000204	51 280.15	1.54	78 971.43	1	16.11	
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	2	1	0.0408	60.60	1.43	86.66	1	3.54	
		ФОТ									101.16	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0.9	85					85.98	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43					43.50	
		Всего по позиции					12 308.57		251.09	
14	ГЭСН 13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым за 2 раза.	100 м2	0.0204		0.0204						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2										
	2022-18-гэсн-пр-13-02-3.17-000	нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ОТ=1.1, ЗТ=1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.1471974					80.47	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	2.48	2.9095	0.1471974			546.7	1	80.47	
	2	ЭМ									1.78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0017595					1.07	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	2.875	0.0005865	6.62	1.51	10.00	1	0.01	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	2.875	0.0005865			1 539.54	1	0.90	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.01	2.875	0.0005865			665.54	1	0.39	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	2.875	0.001173			543.33	1	0.64	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.02	2.875	0.001173			579.11	1	0.68	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	2.875	0.0381225	4.52	1.31	5.92	1	0.23	
	14.4.03.13	Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0.023	2	0.0009384						
	14.5.09.07	Растворители	т	0.012	2	0.0004896						
		Итого прямые затраты									83.32	
	14.4.02.07-0002	Эмаль ХВ-161	т	0.049296	2	0.0020113	119 850.13	1.09	130 636.64	1	262.75	
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0.024648	2	0.0010056	67 231.42	1.43	96 140.93	1	96.68	
		ФОТ									81.54	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0.9	85					69.31	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43					35.06	
		Всего по позиции					26 819.67		547.12	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					136 617.22	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					77 518.93	
		   оплата труда (ОТ)					41 437.45	
		   эксплуатация машин и механизмов					3 860.32	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					1 552.85	
		   материальные ресурсы					30 668.31	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					42 990.30	
		Всего накладные расходы					37 862.96	
		Всего сметная прибыль					21 235.34	
                                                   Налог на добавленную стоимость 22%				30 055.79	
		
ИТОГО	
166 673.01