Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-07-07

Текущий ремонт козырька главного входа и участка стены 2-го этажа корпуса 2/4.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость	167.466 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	36.729 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.38 тыс.руб.	
строительных работ	167.466 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	70.67 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	0.56 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт козырька в осях "А/4-7".	
1	ГЭСН 46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из профлиста.	100 м2	0.2438		0.2438						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.4055746					1 133.19	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1.15	2.4055746			471.07	1	1 133.19	
	2	ЭМ									9.11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	1.15	0.5270956	11.45	1.51	17.29	1	9.11	
		Итого прямые затраты									1 142.30	
		ФОТ									1 133.19	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 031.20	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					589.26	
		Всего по позиции					11 332.08		2 762.76	
2	ГЭСНр 53-01-001-01	Разборка обшивки из досок 150х20. ПРИМ.	100 м2	0.0658		0.0658						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.930741					423.96	
	1-100-16	Средний разряд работ 1,6	чел.-ч	12.3	1.15	0.930741			455.51	1	423.96	
	2	ЭМ									53.88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0340515					26.49	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.45	1.15	0.0340515			1 582.31	1	53.88	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.45	1.15	0.0340515			777.91	1	26.49	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.94	1	0.061852						
		Итого прямые затраты									504.33	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.94	1	0.061852			0	1	0.00	
		ФОТ									450.45	
	Пр/812-087.0-1	НР 087.0 Стены	%	92		92					414.41	
	Пр/774-087.0	СП 087.0 Стены	%	52		52					234.23	
		Всего по позиции					17 522.46		1 152.98	
3	ГЭСН 12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из OSB толщ. 18мм.	100 м2	0.2438		0.2438						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.15	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.1712241					3 040.38	
	1-100-25	Средний разряд работ 2,5	чел.-ч	19.14	1.3225	6.1712241			492.67	1	3 040.38	
	2	ЭМ									127.97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1261665					96.06	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.32	1.4375	0.112148			1 040.72	1	116.71	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.32	1.4375	0.112148			777.91	1	87.24	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0035046			1 582.31	1	5.55	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0035046			777.91	1	2.73	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0105139			543.33	1	5.71	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0105139			579.11	1	6.09	
	4	М									184.65	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0091	1	0.0022186			83 226.38	1	184.65	
	11.1.03.06                                                      	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм	м3                                                                              	2.57	1	0.626566						
	11.2.09.05-0026	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 18 мм	м2	0	1	0						
		Итого прямые затраты									3 449.06	
	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм	м3	2.57	1	0.626566			0	1	0.00	
	11.2.09.05-0026	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 18 мм	м2	102.799836	1	25.0626	292.25	1.14	333.17	1	8 350.11	
		ФОТ									3 136.44	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					3 076.84	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					1 519.60	
		Всего по позиции					67 250.30		16 395.62	
4	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство гидроизоляции из наплавляемым материалом в один слой. ПРИМ.	100 м2	0.2438		0.2438						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.7212712					1 540.62	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	8.44	1.3225	2.7212712			566.14	1	1 540.62	
	2	ЭМ									55.34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.056074					40.14	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.4375	0.028037			1 040.72	1	29.18	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.08	1.4375	0.028037			777.91	1	21.81	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0105139			1 582.31	1	16.64	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0105139			777.91	1	8.18	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0175231			543.33	1	9.52	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.05	1.4375	0.0175231			579.11	1	10.15	
	4	М									213.67	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	3.661876	41.38	1.41	58.35	1	213.67	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116	1	28.2808						
		Итого прямые затраты									1 849.77	
	12.1.02.04-0306	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °C, теплостойкость не ниже +80 °C, масса 4,0 кг/м2	м2	116	1	28.2808	86.01	1.35	116.11	1	3 283.68	
		ФОТ									1 580.76	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					1 550.73	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					765.88	
		Всего по позиции					30 558.05		7 450.05	
5	ГЭСН 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0.2438		0.2438						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10.4465862					5 507.96	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	32.4	1.3225	10.4465862			527.25	1	5 507.96	
	2	ЭМ									113.34	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.112148					76.79	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0175231			1 040.72	1	18.24	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.05	1.4375	0.0175231			777.91	1	13.63	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.12	1.4375	0.0420555			1 582.31	1	66.54	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.12	1.4375	0.0420555			777.91	1	32.72	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.4375	0.0525694			543.33	1	28.56	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.15	1.4375	0.0525694			579.11	1	30.44	
	4	М									140.92	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3.7856	1	0.9229293			7.46	1	6.89	
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0005	1	0.0001219	199 827.16	1.30	259 775.31	1	31.67	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.0015	1	0.0003657	215 311.97	1.30	279 905.56	1	102.36	
	08.1.02.07                                                      	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт                                                                              	0	1	0						
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									5 839.01	
	08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	113.207547	1	27.6			529.91	1	14 625.52	
		ФОТ									5 584.75	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					5 478.64	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					2 705.81	
		Всего по позиции					117 510.18		28 648.98	
6	ГЭСН 10-01-008-01	Устройство деревянного обрамления из досок 150х20. ПРИМ.	100 м2	0.0658		0.0658						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3.48082					1 790.12	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	40	1.3225	3.48082			514.28	1	1 790.12	
	2	ЭМ									38.03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0699948					40.53	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.74	1.4375	0.0699948			543.33	1	38.03	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.74	1.4375	0.0699948			579.11	1	40.53	
	4	М									4 191.21	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.28	1	0.018424			7.46	1	0.14	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0037	1	0.0002435			83 226.38	1	20.27	
	11.1.01.12-0007	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм	м3	1.43	1	0.094094	28 414.00	1.56	44 325.84	1	4 170.80	
	11.1.03.01                                                      	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3                                                                              	0.64	1	0.042112						
		Итого прямые затраты									6 059.89	
	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм	м3	0.64	1	0.042112			0	1	0.00	
		ФОТ									1 830.65	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					1 779.40	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					855.83	
		Всего по позиции					132 144.54		8 695.11	
7	ГЭСН 15-07-002-01	Окраска деревянных поверхностей фасадными красками за 2 раза. ПРИМ.	100 м2	0.0658		0.0658						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.6813705					689.06	
	1-100-28	Средний разряд работ 2,8	чел.-ч	7.83	1.3225	0.6813705			505.64	2	689.06	
	2	ЭМ									4.20	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0047294					5.35	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0009459	30.61	1.57	48.06	2	0.09	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0009459			514.28	2	0.97	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.4375	0.0037835			543.33	2	4.11	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.04	1.4375	0.0037835			579.11	2	4.38	
	4	М									11.86	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.000658	35.71	0.89	31.78	2	0.04	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1	1	0.0658	56.11	1.60	89.78	2	11.82	
	14.4.02.09	Краска (Лак)	кг	12	1	0.7896						
		Итого прямые затраты									710.47	
	14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.031915	1	0.0021			132 172.43	2	277.56	
		ФОТ									694.41	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					624.97	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					289.22	
		Всего по позиции					28 909.13		1 902.22	
8	ГЭСНр 62-04-005-01	Очистка вручную поверхности потолков с земли и лесов. ПРИМ.	100 м2	0.214		0.214						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.38058					2 063.56	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	17.8	1.15	4.38058			471.07	1	2 063.56	
		Итого прямые затраты									2 063.56	
		ФОТ									2 063.56	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					1 857.20	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					949.24	
		Всего по позиции					22 757.02		4 870.00	
9	ГЭСНр 61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков	100 м2	0.0384		0.0384						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.8551616					946.06	
	1-100-29	Средний разряд работ 2,9	чел.-ч	42.01	1.15	1.8551616			509.96	1	946.06	
	2	ЭМ									2.06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0437184					22.62	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.15	0.0008832			1 539.54	1	1.36	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.02	1.15	0.0008832			665.54	1	0.59	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.15	0.0097152	37.32	1.57	58.59	1	0.57	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.22	1.15	0.0097152			514.28	1	5.00	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.15	0.03312	2.31	1.70	3.93	1	0.13	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.75	1.15	0.03312			514.28	1	17.03	
	4	М									0.66	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.543	1	0.0208512	35.71	0.89	31.78	1	0.66	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0.907	1	0.0348288						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									971.40	
	04.3.02.09-0766	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450) _РОТБАНТ	кг	907	1	34.8288	29.76	1.64	48.81	1	1 699.99	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20.833333	1	0.8			92.63	1	74.10	
		ФОТ									968.68	
	Пр/812-095.0-1	НР 095.0 Штукатурные работы	%	89		89					862.12	
	Пр/774-095.0	СП 095.0 Штукатурные работы	%	44		44					426.22	
		Всего по позиции					105 047.77		4 033.83	
10	ГЭСН 15-04-020-01	Окраска  потолков (фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) ) акриловой краской с подготовкой поверхности за 2 раза	100 м2	0.214		0.214						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3.9225879					2 144.48	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	13.86	1.3225	3.9225879			546.7	1	2 144.48	
	2	ЭМ									22.78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0399913					23.16	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.34	1.4375	0.1045925	6.62	1.51	10.00	1	1.05	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.13	1.4375	0.0399913			543.33	1	21.73	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.13	1.4375	0.0399913			579.11	1	23.16	
	4	М									389.36	
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0.00188	1	0.0004023	80 869.95	1.34	108 365.73	1	43.60	
	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0.0242	1	0.0051788	52 221.85	1.25	65 277.31	1	338.06	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.001	1	0.000214	24 995.33	1.44	35 993.28	1	7.70	
	04.3.02.13                                                      	Смеси цементно-песчаные	т                                                                               	0.0525	1	0.011235						
	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0.0511	1	0.0109354						
		Итого прямые затраты									2 579.78	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0.0525	1	0.011235			0	1	0.00	
	14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0.0511	1	0.0109354			84 807.73	1	927.41	
		ФОТ									2 167.64	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					1 950.87	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					902.83	
		Всего по позиции					29 723.78		6 360.89	
11	ГЭСН 15-04-020-01	Окраска стен кирпичных с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	0.0499		0.0499						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.9146595					500.04	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	13.86	1.3225	0.9146595			546.7	1	500.04	
	2	ЭМ									5.31	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0093251					5.40	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.34	1.4375	0.0243886	6.62	1.51	10.00	1	0.24	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.13	1.4375	0.0093251			543.33	1	5.07	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.13	1.4375	0.0093251			579.11	1	5.40	
	4	М									90.79	
	01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0.00188	1	0.0000938	80 869.95	1.34	108 365.73	1	10.16	
	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0.0242	1	0.0012076	52 221.85	1.25	65 277.31	1	78.83	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.001	1	0.0000499	24 995.33	1.44	35 993.28	1	1.80	
	04.3.02.13                                                      	Смеси цементно-песчаные	т                                                                               	0.0525	1	0.0026198						
	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0.0511	1	0.0025499						
		Итого прямые затраты									601.54	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0.0525	1	0.0026198			0	1	0.00	
	14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0.0511	1	0.0025499			84 807.73	1	216.25	
		ФОТ									505.44	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					454.90	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					210.52	
		Всего по позиции					29 723.48		1 483.20	
12	ГЭСНр 62-03-008-02	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, перил и др., количество окрасок 2 с подготовкой	100 м2	0.134		0.134						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11.37258					5 922.38	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	73.8	1.15	11.37258			520.76	1	5 922.38	
	2	ЭМ									0.84	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.001541					0.89	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.15	0.001541			543.33	1	0.84	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.15	0.001541			579.11	1	0.89	
	4	М									1.20	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.0134	56.11	1.60	89.78	1	1.20	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная	т	0	1	0	60 697.21	1.22	74 050.6	1	0.00	
	14.4.02.04                                                      	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг                                                                              	11.3	1	1.5142						
	14.4.04.04-0002	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									5 925.31	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	кг	11.3	1	1.5142			0	1	0.00	
	14.4.04.04-0002	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168; расход - 300-360г/м2 в 2-ва слоя	т	0.033	1	0.004422	118 610.92	1.09	129 285.9	1	571.70	
		ФОТ									5 923.27	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					5 330.94	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					2 724.70	
		Всего по позиции					108 601.92		14 552.66	
13	ГЭСН 15-07-002-01	Окраска деревянного дверного блока в кирпичных стенах фасадными красками за 2 раза. ПРИМ.	100 м2	0.087235		0.087235						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.9033337					913.52	
	1-100-28	Средний разряд работ 2,8	чел.-ч	7.83	1.3225	0.9033337			505.64	2	913.52	
	2	ЭМ									5.57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.00627					7.10	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	1.4375	0.001254	30.61	1.57	48.06	2	0.12	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.001254			514.28	2	1.29	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.4375	0.005016			543.33	2	5.45	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.04	1.4375	0.005016			579.11	2	5.81	
	4	М									15.72	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.0008724	35.71	0.89	31.78	2	0.06	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1	1	0.087235	56.11	1.60	89.78	2	15.66	
	14.4.02.09	Краска (Лак)	кг	12	1	1.04682						
		Итого прямые затраты									941.91	
	14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.031915	1	0.0027841			132 172.43	2	367.98	
		ФОТ									920.62	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					828.56	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	41.65					383.44	
		Всего по позиции					28 909.11		2 521.89	
14	ГЭСН 12-01-036-01	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов	100 м	0.05		0.05						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9.5180325					5 203.51	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	143.94	1.3225	9.5180325			546.7	1	5 203.51	
	2	ЭМ									11.50	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0135125					8.70	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.073	1.4375	0.0052469			1 582.31	1	8.30	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.073	1.4375	0.0052469			777.91	1	4.08	
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.036	1.4375	0.0025875	27.25	1.57	42.78	1	0.11	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.036	1.4375	0.0025875			514.28	1	1.33	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.079	1.4375	0.0056781			543.33	1	3.09	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.079	1.4375	0.0056781			579.11	1	3.29	
	4	М									4 332.31	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.00345	1	0.0001725	215 311.97	1.30	279 905.56	1	48.28	
	12.1.01.04-0004	Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	м	89	1	4.45	208.68	1.11	231.63	1	1 030.75	
	12.1.01.04-0011	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм	шт	13	1	0.65	412.14	1.11	457.48	1	297.36	
	12.1.01.05-0017	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм	шт	163	1	8.15	355.58	1.02	362.69	1	2 955.92	
	12.1.01.04-0010	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт	0	1	0						
	12.1.01.04-0012                                                 	Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт                                                                              	0	1	0						
	12.1.01.04-0013	Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									9 556.02	
	12.1.01.04-0010	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт	20	1	1	142.82	1.11	158.53	1	158.53	
	12.1.01.04-0013	Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	20	1	1	258.99	1.11	287.48	1	287.48	
		ФОТ									5 212.21	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					5 113.17	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					2 525.32	
		Всего по позиции					352 810.48		17 640.52	
Раздел 2. Ремонт стены второго этажа на кровле в осях "Г-В/6-7".	
15	ГЭСНр 53-01-027-01	Обмазочная гидроизоляция кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм	10 м2	0.6		0.6						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.0311					3 707.15	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	10.19	1.15	7.0311			527.25	1	3 707.15	
	2	ЭМ									22.69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0414					23.98	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1.15	0.0414			543.33	1	22.49	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.06	1.15	0.0414			579.11	1	23.98	
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0.031	1.15	0.02139			9.48	1	0.20	
	4	М									10.91	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.011	1	0.0066	35.71	0.89	31.78	1	0.21	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.39	1	1.434			7.46	1	10.70	
	04.3.02.09	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие	кг	57.2	1	34.32						
		Итого прямые затраты									3 764.73	
	04.3.02.09-0784	Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В40 (М500) (Водостоп)	кг	28.666667	1	17.2	28.63	1.96	56.11	1	965.09	
		ФОТ									3 731.13	
	Пр/812-087.0-1	НР 087.0 Стены	%	92		92					3 432.64	
	Пр/774-087.0	СП 087.0 Стены	%	52		52					1 940.19	
		Всего по позиции					16 837.75		10 102.65	
16	ГЭСНр 69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3		0.3						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.8492					951.01	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	5.36	1.15	1.8492			514.28	1	951.01	
	4	М									1.77	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.7904	1	0.23712			7.46	1	1.77	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.006	1	0.0018						
		Итого прямые затраты									952.78	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.006	1	0.0018			0	1	0.00	
		ФОТ									951.01	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					874.93	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					418.44	
		Всего по позиции					7 487.18		2 246.15	
17	ГЭСНр 58-01-033-06	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	100 м	0.03		0.03						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.498525					252.07	
	1-100-28	Средний разряд работ 2,8	чел.-ч	14.45	1.15	0.498525			505.64	1	252.07	
	2	ЭМ									0.93	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.004485					2.40	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.09	1.15	0.003105	37.32	1.57	58.59	1	0.18	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.09	1.15	0.003105			514.28	1	1.60	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.15	0.00138			543.33	1	0.75	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.04	1.15	0.00138			579.11	1	0.80	
	4	М									3 047.39	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0	1	0			83 226.38	1	0.00	
	07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т	0.127	1	0.00381	127 392.04	1.27	161 787.89	1	616.41	
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	1.1	1	0.033			73 666.08	1	2 430.98	
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									3 302.79	
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	11.666667	1	0.35	178.83	1.30	232.48	1	81.37	
		ФОТ									254.47	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					229.02	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					117.05	
		Всего по позиции					124 341.31		3 730.24	
Раздел 3. Мусор.	
18	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	0.24		0.24			1 233.76	1	296.10	
		Всего по позиции							296.10	
19	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	0.24		0.24			735.83	1	176.60	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8.333333	1	2			1 122.44	1	2 244.88	
		Всего по позиции							2 421.48	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					137 267.33	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					84 819.00	
		   оплата труда (ОТ)					36 729.07	
		   эксплуатация машин и механизмов					473.55	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					379.61	
		   материальные ресурсы					44 519.19	
		   перевозка					2 717.58	
		Всего ФОТ					37 108.68	
		Всего накладные расходы					34 890.57	
		Всего сметная прибыль					17 557.79	
                                                Налог на добавленную стоимость 22%				30 198.81	
		
ИТОГО	
167 466.14