ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-08-20)

на	Устройство металлического навеса над вентиляционными шахтами в осях «Д-Р/8а-9а»
 корпуса 2/1.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
1	Изготовление стоек, ферм вручную из профильной трубы 40х20х3мм (стойки - L=650мм, 38шт; фермы - 700х700х900мм, 19шт) со сверлением отверстий в стойках диам. 12мм (152шт)	т	0.17097			
2	Изготовление конька вручную из листовой стали толщ. 0,5мм	т	0.04347			
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-21- Стойки, фермы, прогоны	м2	21.4			
4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым за 2 раза.	м2	21.4			
5	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 12 мм, глубиной 150мм	отверстий	76			
6	Монтаж мелких конструкций (стоек, ферм, прогонов) из стали различного профиля массой: до 20 кг	т	0.44097			
7	Монтаж простой кровли из профилированного листа с  установкой  конька.	м2	43.2			

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 2
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-07-07)

на	Текущий ремонт козырька главного входа и участка стены 2-го этажа корпуса 2/4.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт козырька в осях "А/4-7".	
1	Разборка покрытий кровель из профильного листа.	м2	24.38			
2	Разборка обшивки из досок 150х20. 	м2	6.58			
3	Устройство обрешетки сплошной из OSB толщ. 18мм.	м2	24.38			
4	Устройство гидроизоляции из наплавляемым материалом в один слой. 	м2	24.38			
5	Монтаж кровли из профилированного листа простой	м2	24.38			
6	Устройство деревянного обрамления из досок 150х20.	м2	6.58			
7	Окраска деревянных поверхностей фасадными красками за 2 раза. 	м2	6.58			
8	Очистка вручную поверхности потолков с земли и лесов. 	м2	21.4			
9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков	м2	3.84			
10	Окраска  потолков (фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) ) акриловой краской с подготовкой поверхности за 2 раза	м2	21.4			
11	Окраска стен кирпичных с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	м2	4.99			
12	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, перил и др., количество окрасок 2 с подготовкой	м2	13.4			
13	Окраска деревянного дверного блока в кирпичных стенах фасадными красками за 2 раза. 	м2	8.7235			
14	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов	м	5			
Раздел 2. Ремонт стены второго этажа на кровле в осях "Г-В/6-7".	
15	Обмазочная гидроизоляция кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм	м2	6			
16	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отв.	30			
17	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали  высотой 2м	м	3			
Раздел 3. Мусор.	
18	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.24			
19	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	0.24			

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 3
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-08-10)

на	Устройство навеса над ёмкостью для хранения жидкого азота и ремонт козырька главного входа у корпуса 2/9.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Навес над дополнительной ёмкостью азота у корп. 2/9.	
1	Изготовление стоек вручную из профильной трубы 80х80х4мм и пластин 200х200х10мм	т	0.11706			
2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной - ВСЕХ металлических конструкций	м2	14.2			
3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым за 2 раза.	м2	14.2			
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с бурением ям под фундаменты столбов и с погружением в бетонное основание	шт	4			
5	Монтаж мелких конструкций (балок из швеллера №10 и №8)  массой: свыше 20 до 50 кг	т	0.21128			
6	Антисептирование древесины: водными растворами	м2	20			
7	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	м2	17.5			
8	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	м2	17.5			
9	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). ПРИМ.	м2	6			
10	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. ПРИМ.	шт	35			
Раздел 2. Ремонт козырька главного входа.	
11	Изготовление стоек вручную из профильной трубы 50х50х3мм и пластин 100х100х4мм	т	0.04404			
12	Монтаж стоек.	т	0.044			
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной - ВСЕХ металлических конструкций	м2	2.04			
14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым за 2 раза.	м2	2.04