
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
п/п
	

Наименование объекта закупки, код позиции КТРУ
	Показатель объекта закупки
	Единица измерения показателя 
(при наличии)
	Характеристика (значение) показателей
	Количество, штука

	
	
	
	
	Характеристика (значение)  показателя, которое может изменяться
	Характеристика (значение) показателя, которое не 
может изменяться
	

	
	
	
	
	Минимальная характеристика (Минимальное значение)
	Максимальная характеристика (Максимальное значение)
	
	

	1
	Секция кресел четырехместная
31.01.11.150
	Тип каркаса
	
	
	
	Металлокаркас
	18

	
	
	Форма секции
	
	
	
	Линейная
	

	
	
	Вид материала наполнения сидения 
	
	
	
	ППУ
	

	
	
	Вид материала наполнения  спинки 
	
	
	
	ППУ
	

	
	
	Глубина секции
	мм
	470
	600
	
	

	
	
	Высота секции
	мм
	850
	950
	
	

	
	
	Ширина секции
	мм
	2080
	2100
	
	

	
	
	Материал наполнения 
	мм
	50
	60
	ППУ
	

	
	
	Материал обивки спинки 
	
	
	
	Ткань
	

	
	
	Материал  обивки сидения 
	
	
	
	Ткань
	

	
	
	Материал боковых опор секции
	
	
	
	Фанера облагороженная тканью в цвет сидения 
	

	
	
	Подлокотники 
	
	
	
	В наличии 
	

	
	
	Особенности конструкции
	
	
	
	Требования к составу кресел:
· Спинка: фанерное основание (9 мм), пенополиуретан (60 мм), угол наклона 17-20 градусов.
· Сиденье: подъемное, фанера (9 мм), пенопласт (60 мм), пылезащитная ткань, металлический крепеж.
· Каркас и боковины: металлический профиль (50×25 и 25×25 мм), порошковое покрытие, черный цвет, трапециевидная форма, фигурные зашивки из ДВП.
· Подлокотники: массив лиственных пород дерева, ширина 50 мм, высота 25 мм, длина 350 мм, покрытие лаком.
· Обивка: технический велюр, высокая цветоустойчивость, стойкость к истиранию, сухая чистка.
Комплектация: кресла собираются в звенья, смежная боковина между ними. Сиденье имеет съемный  чехол на молнии.
	

	
	
	Наличие мягкого сиденья 
	
	
	
	Да
	

	
	
	Наличие мягкой спинки
	
	
	
	Да
	

	
	
	Особенности конструкции
	
	
	
	Наличие 2-х поперечных перекладин обеспечивает жёсткость конструкции  
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Шкаф офисный



	Тип каркаса
	
	
	
	Деревянный 
	1

	
	
	Материал 
	
	
	
	ЛДСП
	

	
	
	Ширина 
	мм
	1850
	1999
	
	

	
	
	Глубина 
	мм
	600
	630
	
	

	
	
	Высота 
	мм
	2150
	2230
	
	

	
	
	Кромка  
	мм
	2
	
	ПВХ
	

	
	
	
	мм
	0,4
	
	ПВХ
	

	
	
	Особенности конструкции
	
	
	
	Створки витрины стеклянные , наличие ниши для холодильника 
	

	
	[image: ]

	



Место поставки товара: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса 101а
Сроки (периоды) поставки товара: до 21.09.2026 г.
Требования к поставке товара: Доставка товара и погрузо-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика в рабочее время Заказчика с 8-00 и до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. Точное время и дата приема-передачи Товара должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.
Дата выпуска товара: не ранее 2026 г.
Требования к качеству товара: поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ). Требования к качеству оказываемой услуги: параметры, качество и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать стандартам, принятым в Российской Федерации и подтверждаться соответствующими сертификатами, паспортами. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Требования к упаковке товара: товар, упаковка товара и комплектующие товара должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каждая единица поставляемого Товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, должна быть без вмятин, порезов, обеспечивающей его сохранность от повреждений при перевозке и хранении.
Требования к отгрузке Товара: Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и/или техническими средствами за свой счёт.
Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества Товара: Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, установленного изготовителем и составлять не менее 12 месяцев. Поставщик должен обеспечить работоспособность Товара в период гарантийного срока без дополнительных расходов со стороны Заказчика. В случае обнаружения дефектов в Товаре в течение гарантийного срока все затраты, связанные с устранением дефектов, а при необходимости по замене Товара, несет Поставщик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
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