Описание объекта закупки
(техническое задание)
на Оказание услуг по изготовлению и установке штор

[bookmark: _Hlk96418058]1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Владивосток, ул. Петра Великого, д.6, поперечный зал (1 этаж)
2. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): см. в табличной части «Срок поставки».
3. Код ОКПД2: 13.92.15.120 Шторы для интерьеров
4. Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг): 

	№ п.п.
	Наименование
	Характеристики товара, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, в т.ч.  максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Шторы портьерные бежевые
	Исполнитель обязуется изготовить портьерные шторы со следующими характеристиками:
1. Высота полотна: 4,6 метров (дополнительное уточнение по высоте полотна: штора должна быть опущена до подоконника, в нижней части шторы должен быть устроен карман для утяжелителя, который может выниматься при необходимости);
2. Количество полотен: 6 штук; 
3. Ширина полотна: 1,42 метра; 
4. Тип системы крепления: для каждой шторы монтируется отдельный карниз длиной 1,42 метра, толщина стали и диаметр карниза должны быть подобраны таким образом, чтобы выдерживать штору без провисаний профиля. Карниз алюминиевый профильный, цвет карниза по согласованию с заказчиком. Монтаж карнизов должен быть осуществлен с учетом габаритов оконных проемов, наличия внешних коммуникаций по периметру, сложных примыканий к стенам и т.д.
Карниз монтируется в оконный откос с помощью кронштейнов и усиленных шурупов. Цвет кронштейнов должен совпадать с цветом карнизов. Кронштейны должны грамотно распределяться по длине карниза.
5. Тип ткани: портьерная ткань блэкаут; состав: полиэстер 100%. Ткань не должна пилинговаться, быть подвержена выгоранию.  Полотно пластичное, мягко закладывающееся в складки. Поверхность ткани гладкая, плотная. Внутренний черный слой не должен просвечивать с лицевой стороны. Плотность не менее 245 г/м2.
6. Цвет ткани: бежевый, по согласованию с заказчиком.
7. Блэкаут: наличие, полное затемнение
8. Место установки: поперечный зал Музейно-выставочного центра (1 этаж)
9. Дополнительная комплектация: утяжелители, декоративные подхваты для штор, не предполагающие крепление на стену, для драпировки шторы по центру полотна.

Срок поставки: шторы должны быть изготовлены и смонтированы не позднее 30 сентября 2026 года.
	Шт.
	6

	2
	Шторы портьерные серые
	Исполнитель обязуется изготовить портьерные шторы со следующими характеристиками:
1. Высота полотна: 4,9 метров;
2. Количество полотен: 3 штуки;
3. Ширина полотна: 2,82 метра;
4. Тип системы крепления: для каждой шторы монтируется отдельный карниз длиной не менее 2,5 метра, с отступом от откоса не менее, чем на 15 см, толщина стали и диаметр карниза должны быть подобраны таким образом, чтобы выдерживать штору без провисаний профиля. Карниз алюминиевый профильный, цвет карниза по согласованию с заказчиком. Монтаж карнизов должен быть осуществлен с учетом габаритов оконных проемов, наличия внешних коммуникаций по периметру, сложных примыканий к стенам и т.д.
Карниз монтируется справа и слева от оконного откоса с помощью кронштейнов и усиленных шурупов. Цвет кронштейнов должен совпадать с цветом карнизов. Кронштейны должны грамотно распределяться по длине карниза.
5. Тип ткани: портьерная ткань блэкаут; состав: полиэстер 100%. Ткань не должна пилинговаться, быть подвержена выгоранию.  Полотно пластичное, мягко закладывающееся в складки. Поверхность ткани гладкая, плотная. Внутренний черный слой не должен просвечивать с лицевой стороны. Плотность не менее 245 г/м2.
6. Цвет ткани: серый, по согласованию с заказчиком.
7. Блэкаут: наличие, полное затемнение
8. Место установки: поперечный зал Музейно-выставочного центра (1 этаж)
9. Дополнительная комплектация: утяжелители, декоративные подхваты для штор, не предполагающие крепление на стену, для драпировки шторы по центру полотна.

Срок поставки: шторы должны быть изготовлены и смонтированы не позднее 15 сентября 2026 года.
	Шт.
	3


Учитывая конструкцию товара, а также комплектующих для изготовления товара, Исполнитель до начала изготовления и поставки товара обязан своими силами и средствами выполнить контрольные уточняющие обмеры проемов, подлежащих защите рулонными шторами, а также согласовать с Заказчиком расположение элементов управления рулонными шторами.
5.Общие требования:
5.1. Исполнитель обязуется установить изготовленные им портьерные шторы в соответствии с техническим заданием в указанных помещениях по адресу местоположения Заказчика;
5.2. Исполнитель обязуется подготовить проемы с учетом материалов, из которых они изготовлены к установке портьерных штор;
5.3. Исполнитель при оказании Услуг использует собственные инструменты, оборудование и материалы, качество которых соответствует стандартам, техническим условиям и на которые есть необходимые сертификаты, в том числе пожарные, и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.
5.4. Проведение контрольных замеров:
- Поставщик в течении 3 (трех) дней с даты заключения Контракта должен направить к месту оказания услуг специалиста-замерщика для проведения осмотра, произведения точных замеров параметров оконных проемов с учетом всех конструктивных особенностей помещений, согласования с Заказчиком способа установки, вида драпировки. Точные дата и время согласовываются с Заказчиком.
- Предоставление и согласование с Заказчиком образцов материалов:
- Образцы цветовой гаммы карнизов, шторной ленты и ткани согласовываются с Заказчиком с предоставлением не менее 5 (пяти) оттенков в день проведения контрольных замеров. Согласование по электронному каталогу не допускается.
5.5. Исполнитель несет риск ответственности за сохранность на объекте складируемых материалов и изделий, а также результатов оказанной услуги до момента приемки Заказчиком.
5.6. Исполнитель несет ответственность за свои действия или бездействия, повлекшее за собой причинение ущерба Заказчику в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель несет полную ответственность в случае повреждения им оконных конструкций и механизмов на месте оказания услуги. За свой счет и в кратчайшие сроки он принимает меры по их восстановлению.
5.7. Исполнитель оказывает услуги с учетом минимального уровня пыли и загрязнения внутренней отделки помещений
5.8. Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.
5.9. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуги Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуги. 
6. Требования к качественным характеристикам товара: поставляемый товар новый (товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства). 
7. Требования к эксплуатационным характеристикам товара: Нет.
8. Требования к безопасности товара: товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, противопожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, установленным законодательством Российской Федерации). 
9. Требования к упаковке, маркировке и комплектности: упаковка товара и грузовая тара обеспечивает целостность и сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта к конечному месту поставки и погрузоразгрузочных работах при передаче товара Заказчику и соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Товар поставляется в упаковке производителя Товара. Данное правило не применяется в случае, если упаковка каждой единицы Товара не предусматривается производителем. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений, следов вскрытия. Товар, находящийся в поврежденной таре и (или) упаковке, в таре и (или) упаковке со следами вскрытия к поставке не допускается. Товар сопровождается информацией для потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обеспечивает поставку Товара, маркированного в соответствии с требованиями действующих стандартов, применяемых в отношении данного вида Товара. Информация указывается на русском языке. Информация однозначно понимаема, полна и достоверна. 
[bookmark: _GoBack]10. Требования к гарантийному обслуживанию: срок гарантии на поставляемый товар не менее 12 месяцев, с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа. Все неисправности Товара в период гарантийного срока устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оповещения Исполнителя. Способы оповещения Исполнителя – по телефону или письмом, переданному по электронной почте или факсу. На период устранения недостатков течение гарантийного срока приостанавливается. При невозможности устранить неисправность в указанный срок, Исполнитель должен заменить неисправный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней на аналогичный, надлежащего качества и предоставить Заказчику документ о гарантии на этот Товар. Гарантийный срок при этом должен быть не менее срока, установленного первоначально при поставке. Замена товара производится в месте нахождения Заказчика. Все расходы по замене товара, включая, но, не ограничиваясь транспортными расходами, расходами на транспортировку, упаковку заменяемого товара и иные расходы несет Исполнитель.



