Техническое задание на поставку смесителя для раковины  
для нужд отдела ГФС России в г. Самаре

Технические характеристики смесителя для раковины:
Количество монтажных отверстий: 1
Тип подводки: гибкая
Тип картриджа: керамическая кран-букса
Комплектация: керамические кран-буксы
Тип управления: Вентильный
Покрытие: хромированное
Тип крепления: на шпильке
Гарантийный срок: не менее 24 месяцев
Комплектация: пластиковый аэратор
Подача воды из фильтра: через основной излив
Аэратор: Да
Комплектация: гибкая подводка
Материал корпуса: латунь
Комплектация: комплект крепления
Цвет: хром
Тип излива: поворотный
Диаметр подводки:1/2
Вес: 1.65
Тип установки: на борт раковины
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