Техническое задание 
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).
1. Предмет поставки:  Инструменты.

	№ п/п
	Страна происхождения
(код ОКСМ)
	ОКПД2
КТРУ

	Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)модель товара (при наличии)
	*Техническое описание товара
(ГОСТ, габариты, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др.  характеристики  товара)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	Россия 643
	25.73.30.163
	Пассатижи с боковым перекусом (диэлектрические) 1000В
	Пассатижи с боковым перекусом. Пассатижи диэлектрические 180 мм серия СТАНДАРТ 55985 КВТ
Особенности: Материал рабочей части Сталь CRV
Комплексная антикоррозийная защита.
Эргономичные двухкомпонентные диэлектрические 1000В рукоятки с софт покрытием.
Высокая термоусадка материала рукояток.
Изогнутые рукоятки.
Фиксация рукояток на клей.
Высокая прочность конструкции.  
Длина: 180 мм
ГОСТ 17438-72  «Пассатижи. Технические условия»
	шт.
	3

	2
	Россия 643
	25.73.30.162
	Бокорезы диэлектрические до 1000В
	Бокорезы диэлектрические серии Стандарт (или эквивалент). Бокорезы диэлектрические 160 мм серия СТАНДАРТ 60471 КВТ  
Для работы под напряжением до 1000 В.
Материал рабочей части Сталь CRV. Двухсторонняя диагональная заточка лезвий.
Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой проволоки Ø до 2 мм.
Материал рабочей части: хром - ванадиевая сталь.
Обработка поверхности: матовое никелирование.
Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания. Длина: не менее 160 мм
ГОСТ 11516-94 «Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний».
	шт.
	3

	3
	Россия 643
	25.73.30.182
	Дрель алмазного бурения бесщеточная с микроударом JINDU CF-DCD06BL
	Дрель алмазного бурения с микроударом бесщеточная JINDU CF-DCD06BL         Артикул: 3829784397
Тип питания: от сети. Максимальная мощность, 3600 Вт.
Тип патрона: M22. Макс. обороты на 1ой скорости, 2200 об./мин.
Макс. диаметр патрона, 200 мм. Макс. диаметр отверстия в бетоне, 132 мм.
Макс. диаметр отверстия в дереве, 200 мм. Мин. диаметр патрона, 15 мм.
Длина шнура питания, 3.0 м.
Функциональные особенности: Защита от перегрузок, Плавный пуск, Предохранительная муфта, Автоотключение при перегреве, Водяное охлаждение (мокрый рез), Бесщеточный. Оснащен гироскопом для предотвращения выброса руки, более безопасная работа.
Конструктивные особенности: Электростартер, Стационарная установка. Антивибрационная рукоятка, Предохранительная муфта, Рукоятки с резиновым покрытием, Подключение пылесоса, Система подачи СОЖ
Режимы работы: Алмазное сверление, Замес смесей, Мокрое сверление, Работа в стойке, Сверление.
	шт.
	1

	4
	Россия 643
	25.73.40.290
	Диск алмазный по бетону Diamond Industrial 125 х 12 х 22,23 мм SPARK DIDS125SP
	Диск алмазный по бетону Diamond Industrial 125 х 12 х 22,23 мм SPARK DIDS125SP. Диаметр: 125 мм. Тип диска: алмазный. Вид диска: турбосегментированный
Посадочный диаметр: 22.2 мм.
Толщина: 2.3 мм. Максимальная частота вращения: 12250 об/мин
Тип: по бетону. Сегментированный: да. Отверстие поводковое: нет
Тип реза: сухой (с СОЖ и без). Высота алмазного слоя: 12 мм
Количество в упаковке: 1 шт. Тип: по бетону, камню.
Количество сегментов: 10 шт.
	шт.
	5

	5
	Россия 643
	25.73.40.119
	Коронка алмазная 72 мм по бетону для подрозетников 559227 Rage (с боковым  пылеудалением)
	Коронка алмазная 72 мм по бетону для подрозетников 559227 Rage. С боковым  пылеудалением. Производитель: Rage
Артикул: 559227. Ед.измерения: шт. Тип изделия: Коронка алмазная
Диаметр, 72 мм. Материал изделия: СтальТип хвостовика: SDS Plus
Максимальная глубина сверления, 75 мм. .Материал обработки: Бетон
Код ОКПД 2: 25.73.40.119. Код ТН ВЭД: 8207501000. Код ОКПД2: 25.73.40.119
	шт.
	1

	6
	Россия 643
	25.73.40.119
	Коронка SF-72/65 5T серия ПРОФИ Сверло алмазное для подрозетников 102557 КВТ 
	Коронка SF-72/65 5T серия ПРОФИ Сверло алмазное для подрозетников 102557 КВТ Производитель: КВТ. Артикул: 102557. Присоединительный размер - M16.        Коронки совместимы с системой пылеудаления M16 -M16 (КВТ). Пылеудаление на задней стенке. 
Диаметр, 72 мм. Материал изделия: Композит алмазный
Тип хвостовика SDS Plus. Максимальная глубина сверления, 72 мм.
Материал обработки: Бетон, железобетон, армированный бетон
Тип соединения: Сварное
Код ОКПД 2: 25.73.40.119. Код ТН ВЭД: 8207501000. Код ОКПД2: 25.73.40.119
	шт.
	1

	7
	Россия 643
	25.73.40.119
	[bookmark: _GoBack]Алмазная коронка по бетону/железобетону d 50мм*500мм резьба М22
	Алмазная коронка по бетону/железобетону d 50мм*500мм резьба М22.                  Артикул: 1415407987. Тип: Коронка сверлильная
Вид сверла: Алмазное. Патрон/шпиндель/крепление: M22
Длина, 500 мм. Диаметр сверл, 50 мм. Макс. глубина сверления, 500 мм.
Материал: Сталь. Материал сверла: СТ45
	шт.
	1

	8
	Россия 643
	25.73.40.290
	Система пылеудаления для алмазных коронок M16 - M22 насадка с центратором Dust Extractor EKF Expert
	Система пылеудаления для алмазных коронок M16 - M22 насадка с центратором Dust Extractor EKF Expert. Артикул: 1119961408
Тип: Пылесборник для сверления, бурения. Длина, 105 мм.
Посадочный диаметр, 16 мм. Патрон/шпиндель/крепление: M22
Совместимый инструмент: Дрель, Установка алмазного бурения
Материал: Пластик, Металл
Назначение: Для бурения, Для железобетона, Для бетона, Универсальный
Партномер: dd-exp-m16-m22. Гарантия: 1 год
	шт.
	1

	9
	Россия 643
	26.51.43.110
	Отвертка индикатор Berger BG BG1032
	Технические характеристики отвертки-индикатора Berger BG BG1032
Напряжение: 6-1000 В.
Переменное напряжение, контактный метод: 1000 В
Способ измерения:контактный.
Количество батареек: 1.
Длина стержня: 90 мм.
Стержень у Berger BG BG1032 выполнен из прочной и качественной хром-ванадиевой стали (CR-V);
	шт.
	5

	10
	Россия 643
	25.93.14.119
	Саморезы черные по металлу  3.5 х 25
	Саморезы черные по металлу  3.5 х 25.  
Наконечник острый. Диаметр 3,5мм. Длина  25мм. 
Покрытие фосфатированный. 
Шлиц Phillips (PH). 
Форма головки потайная.                                  
Наличие пресс – шайбы - нет. Тип фасовки шт.  
Покрытие  фосфатирование.                                     
ГОСТ Р ИСО 10510-2013 «Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами».
	шт.
	1000

	11
	Россия 643
	25.93.14.119
	Саморезы черные по металлу  3.5 х 35
	Саморезы черные по металлу  3.5 х 35.  
Наконечник острый. Диаметр 3,5мм. Длина  354мм. 
Покрытие фосфатированный. 
Шлиц Phillips (PH). 
Форма головки потайная.                                  
Наличие пресс – шайбы - нет. Тип фасовки шт.  
Покрытие  фосфатирование.                                     
ГОСТ Р ИСО 10510-2013 «Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами».
	шт.
	1000

	12
	Россия 643
	25.93.14.119
	Саморез по металлу 4,2х19 сверлоконечный
	Саморез по металлу 4,2х19 сверлоконечный.            
Длина-19мм. Диаметр 4,2 мм.Тип шлица-PH2.           
Форма головки-Выпуклая. Резьба - Частая.
Цвет/покрытые -Цинк. Материал изделия - Сталь углеродистая.
Форма-T-образная.                            
Сертификат: POCC RU C-RU.АК01.H04504-19.
	шт.
	500

	13
	Россия 643
	25.93.14.119
	Саморез по металлу 4,2х19
	Саморез по металлу 4,2х19             
Длина-19мм. Диаметр 4,2 мм.Тип шлица-PH2.           
Форма головки-Выпуклая. Резьба - Частая.                                                                           Имеют полусферическую головку с прессшайбой. 
Цвет/покрытые -Цинк. Материал изделия - Сталь углеродистая.
Форма-T-образная.                            
Сертификат: POCC RU C-RU.АК01.H04504-19.
	шт.
	1000

	14
	Россия 643
	25.93.14.119
	Дюбель-гвоздь 6х40мм
	Дюбель-гвоздь 6х40мм. 
Длина 40мм. Диаметр 6мм.
Материал -сталь, покрытая желтым цинком и пассивирована  
КРЕП-КОМП, борт потайной, выполнен из полипропилена.                                                      ТУ 14-4-1731-92 «Дюбели-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием. Технические условия».
	шт.
	1000

	15
	Россия 643
	25.93.14.119
	Дюбель-гвоздь 6х80мм
	Дюбель-гвоздь 6х80мм. 
Длина 80мм. Диаметр 6мм.
Материал- сталь, покрытая желтым цинком и пассивирована 
КРЕП-КОМП , борт потайной, выполнен из полипропилена.                                                ТУ 14-4-1731-92 «Дюбели-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием. Технические условия».
	шт.
	400

	16
	Россия 643
	25.93.14.119
	Сверло по металлу 8 мм
	Сверло по металлу 8 мм, P6M5 (1 шт. в блистере).
Вид сверла: Спиральное
Назначение: для металла. Длина, 112 мм. Диаметр сверл, 8 мм.
Макс. глубина сверления, 71 мм.. Материал сверла: Р6М5.
Цвет: Темно-серый.
	шт.
	10

	17
	Россия 643
	25.93.14.119
	Сверло по металлу 10 мм
	Сверло по металлу 10 мм, P6M5 (1 шт. в блистере).
Вид сверла: Спиральное
Назначение: для металла. Длина, 133 мм. Диаметр сверл, 10 мм.
Макс. глубина сверления, 87 мм.. Материал сверла: Р6М5.
Цвет: Темно-серый.
	шт.
	8

	18
	Россия 643
	25.93.14.119
	Сверло ступенчатое 4-32 мм 
HSS-TiN MATRIX           
	Сверло ступенчатое 4-32 мм HSS-TiN MATRIX. 
Код товара: 15894681
Тип  -ступенчатый.
 Тип хвостовика - цилиндрический с 3 гранями.
 Материал обработки-металл.
 Количество в упаковке-1 шт.
 Диапазон диаметров ступенчатых сверл-4-32 мм.
Материал сверла-HSS-TIN.
 Сверло левого вращения-нет.
 Длина-175мм.
 Ширина-83мм.
 Высота-37мм
	шт.
	3


2. Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
3. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг : 
        В течение 20 календарных дней.
4. Дополнительные условия: Необходимо наличие лицензии/ сертификатов соответствия/ допусков к определенному виду работ/  и т.д. (если предусмотрено законом)  
Требования к упаковке, транспортированию товара: Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.
Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:
* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
* наименование страны-изготовителя;
* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара: 
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а так же не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.
Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи покупателю. 
Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются: все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, замена дефектного (бракованного) Товара.  
- Гарантийно-сервисное обслуживание за счет поставщика в течение 12 месяцев;
  


Исполнитель: Ханнанов Р.Ф
Тел (243-16-70)

