Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09; Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09; Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09; Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09; Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452	Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 16.02.2023 № 39	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-03-11

Текущий ремонт в помещениях корпуса 21 (Общежитие).

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	397.253 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	120.239 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.248 тыс.руб.	
строительных работ	397.253 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	246.26 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	0.47 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт помещений №№ 14-16, 19-24, 28-30 ( по БТИ №№ 80,77,74,61,58,55,54,53,51,42,41,57).	
1	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0.3834		0.3834						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.585464					2 013.02	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	10.4	1.15	4.585464			439	1	2 013.02	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.03	1	0.011502						
		Итого прямые затраты									2 013.02	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.03	1	0.011502			0	1	0.00	
		ФОТ									2 013.02	
	Пр/812-097.0-1	НР 097.0 Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90					1 811.72	
	Пр/774-097.0	СП 097.0 Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45					905.86	
		Всего по позиции					12 338.54		4 730.60	
2	ГЭСНр 62-04-005-05	Расчистка вручную поверхностей откосов и подоконников от старых покрасок шпателем. ПРИМ.	100 м2	0.2986		0.2986						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8.825123					3 874.23	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	25.7	1.15	8.825123			439	1	3 874.23	
		Итого прямые затраты									3 874.23	
		ФОТ									3 874.23	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					3 486.81	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					1 782.15	
		Всего по позиции					30 620.17		9 143.18	
3	ГЭСНр 62-04-005-05	Очистка от старой краски и обработка поверхности стен наждачной бумагой для создания шероховатости вручную. ПРИМ.	100 м2	1.0988		1.0988						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32.475034					14 256.54	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	25.7	1.15	32.475034			439	1	14 256.54	
		Итого прямые затраты									14 256.54	
		ФОТ									14 256.54	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					12 830.89	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					6 558.01	
		Всего по позиции					30 620.16		33 645.43	
4	ГЭСНр 62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей стен, потолков, откосов	100 м2	0.8805		0.8805						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14.4494453					6 925.19	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	14.27	1.15	14.4494453			479.27	1	6 925.19	
	2	ЭМ									19.49	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0303773					16.39	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.0303773			641.70	1	19.49	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.15	0.0303773			539.69	1	16.39	
	4	М									0.28	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.008805	35.71	0.89	31.78	1	0.28	
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30.9	1	27.20745						
		Итого прямые затраты									6 961.35	
	14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C	кг	30.9	1	27.20745	128.77	1.83	235.65	1	6 411.44	
		ФОТ									6 941.58	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					6 247.42	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					3 193.13	
		Всего по позиции					25 909.53		22 813.34	
5	ГЭСНр 62-01-017-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (с огрунтовкой и окраской за 2раза)	100 м2	0.2172		0.2172						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8.4375684					4 179.21	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	33.78	1.15	8.4375684			495.31	1	4 179.21	
	2	ЭМ									11.06	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0399648					20.06	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	1.15	0.024978	37.32	1.55	57.85	1	1.44	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.1	1.15	0.024978			479.27	1	11.97	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1.15	0.0149868			641.70	1	9.62	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.06	1.15	0.0149868			539.69	1	8.09	
	4	М									2 345.84	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.110772	35.71	0.89	31.78	1	3.52	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5.1	1	1.10772	18.59	1.32	24.54	1	27.18	
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.0255	1	0.0055386	3 616.92	1.32	4 774.33	1	26.44	
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2.64	1	0.573408	2 507.62	1.32	3 310.06	1	1 898.01	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1	0.34752	531.44	1.32	701.5	1	243.79	
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4.02	1	0.873144	93.01	1.06	98.59	1	86.08	
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0076	1	0.0016507	25 237.94	1.46	36 847.39	1	60.82	
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0.071	1	0.0154212						
		Итого прямые затраты									6 556.17	
	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0.071	1	0.0154212	41 183.54	1.76	72 483.03	1	1 117.78	
		ФОТ									4 199.27	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					3 779.34	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					1 931.67	
		Всего по позиции					61 625.03		13 384.96	
6	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.0988		1.0988						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.897717					4 262.32	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	5.324136	1.35	7.897717			539.69	1	4 262.32	
	2	ЭМ									10.38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0296676					15.12	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.35	0.0148338	37.32	1.55	57.85	1	0.86	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.01	1.35	0.0148338			479.27	1	7.11	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.35	0.0148338			641.70	1	9.52	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.35	0.0148338			539.69	1	8.01	
	4	М									9.49	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.10988	56.11	1.54	86.41	1	9.49	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0.0103	1	0.0113176						
		Итого прямые затраты									4 297.31	
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	11.210084	1	12.31764	65.84	1.25	82.3	1	1 013.74	
		ФОТ									4 277.44	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					3 849.70	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	42					1 796.52	
		Всего по позиции					9 972.03		10 957.27	
7	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с подготовкой (шпаклёвкой и грунтовкой)	100 м2	1.0988		1.0988						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			64.6160328					31 749.73	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	43.56	1.35	64.6160328			491.36	1	31 749.73	
	2	ЭМ									144.19	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.2521746					134.30	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.35	0.0296676	30.61	1.55	47.45	1	1.41	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.02	1.35	0.0296676			479.27	1	14.22	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.35	0.222507			641.70	1	142.78	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.15	1.35	0.222507			539.69	1	120.08	
	4	М									4 996.04	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.922992	531.44	1.32	701.5	1	647.48	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.340628	56.11	1.54	86.41	1	29.43	
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0560388	52 790.33	1.46	77 073.88	1	4 319.13	
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0.03	1	0.032964						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.02	1	0.021976						
		Итого прямые затраты									37 024.26	
	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0.03	1	0.032964	41 183.54	1.76	72 483.03	1	2 389.33	
	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20	1	21.976	98.12	1.25	122.65	1	2 695.36	
		ФОТ									31 884.03	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					28 695.63	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	42					13 391.30	
		Всего по позиции					76 625.29		84 195.87	
8	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	100 м2	0.2986		0.2986						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			79.8018076					40 657.42	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	172.143773	1.5525	79.8018076			509.48	1	40 657.42	
	2	ЭМ									16.38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0705442					35.24	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	1.6875	0.0085661			463.04	1	3.97	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.017	1.6875	0.0085661			539.69	1	4.62	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	1.6875	0.0468615	37.32	1.55	57.85	1	2.71	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.093	1.6875	0.0468615			479.27	1	22.46	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.6875	0.0151166			641.70	1	9.70	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.6875	0.0151166			539.69	1	8.16	
	4	М									251.25	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182	1	0.0543452			7.32	1	0.40	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	1	0.05972	56.11	1.54	86.41	1	5.16	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0	1	0			97.34	1	0.00	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9	1	2.65754			92.45	1	245.69	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	31.353						
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									40 960.29	
	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105	1	31.353	335.17	1.36	455.83	1	14 291.64	
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	20.09702	1	6.0009702	486.97	1.52	740.19	1	4 441.86	
		ФОТ									40 692.66	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					36 623.40	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	42					17 090.92	
		Всего по позиции					379 799.40		113 408.10	
9	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ 20х20 на клее	100 м	0.9234		0.9234						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9.604976					4 603.38	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	6.7	1.5525	9.604976			479.27	1	4 603.38	
	4	М									0.00	
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0	1	0	234.33	1.64	384.3	1	0.00	
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100	1	92.34						
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									4 603.38	
	11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	10	1	9.234	67.35	1.06	71.39	1	659.22	
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0.920511	1	0.85	486.97	1.52	740.19	1	629.16	
		ФОТ									4 603.38	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97					4 465.28	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	47					2 163.59	
		Всего по позиции					13 559.27		12 520.63	
Раздел 2. Ремонт помещения №27 (по БТИ №44)	
		ОКНО.										
10	ГЭСНр 62-04-005-01	Расчистка вручную поверхностей откосов и подоконников от старых покрасок шпателем. ПРИМ.	100 м2	0.0184		0.0184						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.376648					165.35	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	17.8	1.15	0.376648			439	1	165.35	
		Итого прямые затраты									165.35	
		ФОТ									165.35	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					148.82	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					76.06	
		Всего по позиции					21 207.93		390.23	
11	ГЭСНр 61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.00763		0.00763						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3.36116					1 692.14	
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	383.06	1.15	3.36116			503.44	1	1 692.14	
	2	ЭМ									15.69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0327289					17.05	
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2.57	1.15	0.0225505			669.77	1	15.10	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.57	1.15	0.0225505			539.69	1	12.17	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	1.15	0.0101784	37.32	1.55	57.85	1	0.59	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	1.16	1.15	0.0101784			479.27	1	4.88	
	4	М									149.27	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1	0.0026705	35.71	0.89	31.78	1	0.08	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4.4	1	0.033572	3 392.36	1.31	4 443.99	1	149.19	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	8.1	1	0.061803						
	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 874.15	
	999-9900	Строительный мусор	т	8.1	1	0.061803			0	1	0.00	
	01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2	150.829563	1	1.1508296	48.22	0.90	43.4	1	49.95	
		ФОТ									1 709.19	
	Пр/812-095.0-1	НР 095.0 Штукатурные работы	%	89		89					1 521.17	
	Пр/774-095.0	СП 095.0 Штукатурные работы	%	44		44					752.04	
		Всего по позиции					550 107.82		4 197.32	
12	ГЭСНр 62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей стен, потолков, откосов	100 м2	0.0125		0.0125						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.2051313					98.31	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	14.27	1.15	0.2051313			479.27	1	98.31	
	2	ЭМ									0.28	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0004313					0.23	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.0004313			641.70	1	0.28	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.15	0.0004313			539.69	1	0.23	
	4	М									0.00	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.000125	35.71	0.89	31.78	1	0.00	
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30.9	1	0.38625						
		Итого прямые затраты									98.82	
	14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C	кг	30.9	1	0.38625	128.77	1.83	235.65	1	91.02	
		ФОТ									98.54	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					88.69	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					45.33	
		Всего по позиции					25 908.35		323.85	
13	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	100 м2	0.025		0.025						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.50808					3 315.74	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	167.68	1.5525	6.50808			509.48	1	3 315.74	
	2	ЭМ									1.37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0059062					2.95	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	1.6875	0.0007172			463.04	1	0.33	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.017	1.6875	0.0007172			539.69	1	0.39	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	1.6875	0.0039234	37.32	1.55	57.85	1	0.23	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.093	1.6875	0.0039234			479.27	1	1.88	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.6875	0.0012656			641.70	1	0.81	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.6875	0.0012656			539.69	1	0.68	
	4	М									21.03	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182	1	0.00455			7.32	1	0.03	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2	1	0.005	56.11	1.54	86.41	1	0.43	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0	1	0			97.34	1	0.00	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9	1	0.2225			92.45	1	20.57	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	2.625						
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									3 341.09	
	11.3.03.05-0011	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105	1	2.625	335.17	1.36	455.83	1	1 196.55	
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	20.09702	1	0.5024255	486.97	1.52	740.19	1	371.89	
		ФОТ									3 318.69	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					2 986.83	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	42					1 393.85	
		Всего по позиции					371 608.03		9 290.20	
14	ГЭСН 10-01-036-01	Установка уголков ПВХ 20х20 на клее	100 м	0.079		0.079						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.8217383					393.83	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	6.7	1.5525	0.8217383			479.27	1	393.83	
	4	М									0.00	
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0	1	0	234.33	1.64	384.3	1	0.00	
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100	1	7.9						
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									393.83	
	11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	10	1	0.79	67.35	1.06	71.39	1	56.40	
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	0.920511	1	0.0727204	486.97	1.52	740.19	1	53.83	
		ФОТ									393.83	
	Пр/812-010.0-1	НР 010.0 Деревянные конструкции	%	108	0.9	97					382.02	
	Пр/774-010.0	СП 010.0 Деревянные конструкции	%	55	0.85	47					185.10	
		Всего по позиции					13 559.18		1 071.18	
		СТЕНА (верх)										
15	ГЭСНр 62-04-005-05	Очистка от старой краски и обработка поверхности стен наждачной бумагой для создания шероховатости вручную. ПРИМ.	100 м2	0.0384		0.0384						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.134912					498.23	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	25.7	1.15	1.134912			439	1	498.23	
		Итого прямые затраты									498.23	
		ФОТ									498.23	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					448.41	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					229.19	
		Всего по позиции					30 620.39		1 175.82	
16	ГЭСНр 62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей стен, потолков, откосов	100 м2	0.01		0.01						
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.164105					78.65	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	14.27	1.15	0.164105			479.27	1	78.65	
	2	ЭМ									0.22	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.000345					0.19	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.000345			641.70	1	0.22	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.03	1.15	0.000345			539.69	1	0.19	
	4	М									0.00	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	1	0.0001	35.71	0.89	31.78	1	0.00	
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30.9	1	0.309						
		Итого прямые затраты									79.06	
	14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C	кг	30.9	1	0.309	128.77	1.83	235.65	1	72.82	
		ФОТ									78.84	
	Пр/812-096.0-1	НР 096.0 Малярные работы	%	90		90					70.96	
	Пр/774-096.0	СП 096.0 Малярные работы	%	46		46					36.27	
		Всего по позиции					25 910.24		259.10	
17	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.0384		0.0384						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.2772144					149.61	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	4.65	1.5525	0.2772144			539.69	1	149.61	
	2	ЭМ									0.46	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.001296					0.66	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.6875	0.000648	37.32	1.55	57.85	1	0.04	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.01	1.6875	0.000648			479.27	1	0.31	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.6875	0.000648			641.70	1	0.42	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.6875	0.000648			539.69	1	0.35	
	4	М									0.33	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00384	56.11	1.54	86.41	1	0.33	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0.0103	1	0.0003955						
		Итого прямые затраты									151.06	
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10.3	1	0.39552	65.84	1.25	82.3	1	32.55	
		ФОТ									150.27	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					135.24	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	42					63.12	
		Всего по позиции					9 947.04		381.97	
18	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с подготовкой (шпаклёвкой и грунтовкой)	100 м2	0.0384		0.0384						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	методика приказ 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	капитальный ремонт объектов капитального строительства: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТм=1.35, ЗТ=1.35, ЗТм=1.35										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.596873					1 276.00	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	43.56	1.5525	2.596873			491.36	1	1 276.00	
	2	ЭМ									6.30	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.011016					5.87	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.6875	0.001296	30.61	1.55	47.45	1	0.06	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.02	1.6875	0.001296			479.27	1	0.62	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.6875	0.00972			641.70	1	6.24	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.15	1.6875	0.00972			539.69	1	5.25	
	4	М									174.60	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.032256	531.44	1.32	701.5	1	22.63	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.011904	56.11	1.54	86.41	1	1.03	
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0019584	52 790.33	1.46	77 073.88	1	150.94	
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0.03	1	0.001152						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.02	1	0.000768						
		Итого прямые затраты									1 462.77	
	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0.03	1	0.001152	41 183.54	1.76	72 483.03	1	83.50	
	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20	1	0.768	98.12	1.25	122.65	1	94.20	
		ФОТ									1 281.87	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0.9	90					1 153.68	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0.85	42					538.39	
		Всего по позиции					86 784.85		3 332.54	
Раздел 3. Прочие работы.	
19	ГЭСНр 69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0.12		0.12						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.1236					49.78	
	1-100-10	Средний разряд работ 1,0	чел.-ч	1.03	1	0.1236			402.75	1	49.78	
	4	М									67.58	
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0.2	1	0.024	1 828.55	1.54	2 815.97	1	67.58	
		Итого прямые затраты									117.36	
		ФОТ									49.78	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					45.80	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					21.90	
		Всего по позиции					1 542.17		185.06	
Раздел 4. Мусор.	
20	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	0.12		0.12			1 192.28	1	143.07	
		Всего по позиции							143.07	
21	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	0.12		0.12			563.69	1	67.64	
		Всего по позиции							67.64	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					325 617.36	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					164 691.22	
		   оплата труда (ОТ)					120 238.68	
		   эксплуатация машин и механизмов					225.82	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					248.06	
		   материальные ресурсы					43 767.95	
		   перевозка					210.71	
		Всего ФОТ					120 486.74	
		Всего накладные расходы					108 771.80	
		Всего сметная прибыль					52 154.37	
                                                       Налог на добавленную стоимость 22%				71 635.82	
		
ИТОГО	
397 253.18