Техническое задание 
на услугу по абонентскому обслуживанию спутниковой системы навигации ГЛОНАСС/GPS в предустановленной системе АСМСАИ мониторинга транспорта с возможностью контроля топлива

1. Наименование услуг: оказание услуг по установке и подключению
навигационного оборудования для мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS.

2. Количество предоставляемых услуг.

	№
п/п
	Наименование оказываемой услуги
	Единица
измерения

	Количество
ТС


	1
	Оказание услуг по демонтажу, установке и подключению навигационного оборудования для мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS

	Шт.
	29

	2
	Выезд установщика в пределах МКАД
	Шт.
	4




3. Срок оказания услуги. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

4. Требования к установке, подключению и настройке бортовых блоков ГЛОНАСС.
При проведении установки следует предусматривать меры по защите приборов, электрических проводок от влияния атмосферных осадков, загрязнения, механических повреждений и от статического электричества.
Корпус бортовых блоков ГЛОНАСС должен крепиться к корпусу транспортного средства саморезами с наконечником-сверлом или болтами. В исключительных случаях, когда крепление бортовых блоков ГЛОНАСС саморезами или болтами невозможно, допускается крепление в выбранном месте при помощи двусторонней полимерной самоклеющейся ленты. При этом, для дополнительной фиксации должны быть использованы пластиковые хомуты подходящего размера, которыми бортовые блоки ГЛОНАСС притягиваются к месту крепления. Питание бортовых блоков ГЛОНАСС должно осуществляться от бортовой сети транспортного средства с напряжением 12-24 В, согласно схеме подключения, в руководстве по монтажу бортовых блоков ГЛОНАСС. Для подключения питания необходимо использовать кабель питания из комплекта бортовых блоков ГЛОНАСС. Кабель питания должен подключаться к соответствующим контактам бортовых блоков ГЛОНАСС с соблюдением полярности. Контроль включения/выключения зажигания должен производиться посредством настройки бортовых блоков ГЛОНАСС с использованием одного из дискретных входов бортовых блоков ГЛОНАСС.
5. Выбор места расположения бортовых блоков ГЛОНАСС:
Бортовые блоки ГЛОНАСС должны устанавливаться в наименее используемом и труднодоступном для водителя и пассажиров месте транспортного средства. Таковыми местами могут быть технологические пустоты под пластиковой обшивкой приборной панели и органов управления, задняя стенка или боковые стенки шкафчика перед передним пассажирским сиденьем, багажное отделение и другие.

6. Требования к гарантийному сроку:
Гарантийный срок на результаты оказанных услуг, устанавливается с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и составляет 12 (двенадцать) месяцев, в период действия контракта. Объем гарантий качества составляет 100%.

[bookmark: _GoBack]7. Иные требования к услугам по усмотрению заказчика: стоимость поставляемой услуги включает в себя все затраты Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8. Исполнитель гарантирует корректную работу оборудования в предустановленной у заказчика системе мониторинга транспорта АСМСАИ в соответствии с действующими стандартами и сертификациями Российской Федерации, утвержденными на данный вид Услуги.









