 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по разработке, изготовлению планов эвакуации при пожаре 
1. Заказчик - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ).
2. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре.
ОКПД 2 - 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
3. В цену Контракта входит: стоимость услуг Исполнителя за полное выполнение им своих обязательств по Контракту, стоимость затрат на оказание услуг, стоимость материалов, оборудования и механизмов необходимых для оказания услуг, расходы на разработку и изготовление планов эвакуации, затраты на оплату труда рабочего персонала Исполнителя, услуг соисполнителей (в случае привлечения), командировочные расходы, транспортные расходы, хранение, доставка и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего Контракта, включая налоги, сборы, пошлины, расходы на страхование и другие обязательные платежи, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Источник финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания.
5. Код бюджетной классификации (КБК): 226.
6. Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
7. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Академика Миллионщикова,д.20
8. Порядок оплаты:
Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту оказания Услуг не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе (далее – ЕИС) при предоставлении Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии). 
Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9. Технические характеристики печатной продукции
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	План эвакуации в фотолюминесцентном исполнении
	Соответствие ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
Материал: Фотолюминисцентные полимерные материалы.
Основа: пластик ПВХ.
Толщина основы, мм ≥ 3 мм.
Размер плана эвакуации:
 высота, мм ≥ 400;
 ширина, мм ≥ 600.
Способ фиксации: алюминиевая рамка с крепёжными элементами для установки.
Рабочая среда: внутренняя.
	шт.
	2


10. Оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре.
По требованию Исполнителя Заказчик обязуется предоставить технические паспорта, на основании которых Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронные макеты планов эвакуации людей при пожаре.
Исполнитель обязуется направить в адрес Заказчика своего представителя для изучения на месте поэтажных планов, размещения первичных средств пожаротушения, путей эвакуации из помещений и уточнения планировки.
Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком оригиналы макетов планов эвакуации и только после утверждения их Заказчиком приступить к изготовлению.
11. Требования к разработке планов эвакуации людей при пожаре:
11.1. Планы эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе должны обеспечивать эффективное регулирование поведения людей при пожаре, путем информирования их о путях эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации в условиях отсутствии электроснабжения.
Поставляемые планы эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе и знаки пожарной безопасности должны обеспечивать выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Межгосударственного стандарта ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов планов эвакуации с Заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.
При необходимости Исполнитель обязан организовать выезд специалиста на объект для сбора исходных данных (произвести обследование объектов), а также для определения мест установки (расположения) планов эвакуации. 
Исполнителю самостоятельно необходимо сопоставить технический план здания с фактической планировкой помещений, в случае выявления несоответствий немедленно уведомить Заказчика, внести соответствующие корректировки и после получения согласования Заказчика, изготовить планы пожарной эвакуации согласно фактической планировке помещений.
11.2. Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны.
План эвакуации не должен содержать: посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.
11.3. Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, лифтов, зон безопасности, а также аварийных выходов.
11.4. Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.
11.5. Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
11.6. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026-2015. Высота шрифта - не менее 3 мм.
11.7. В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.); 
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.
11.8. В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС в соответствии с требованием 5.3.1 ГОСТ 34428-2018.
11.9. Пути эвакуации, эвакуационные выходы и аварийные выходы должны быть определены и указаны на планах эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
[bookmark: bookmark4]12. Требования к материалам для изготовления планов эвакуации:
12.1. Все материалы для изготовления планов эвакуации должны соответствовать условиям эксплуатации, требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
12.2. Информация о соответствии вышеуказанным требованиям, нормам и правилам должна быть предоставлена в технической документации на материалы, используемые для изготовления планов эвакуации.
12.3. Фотолюминесцентные материалы для изготовления планов эвакуации должны иметь маркировку с указанием наименования или товарного знака производителя и минимально допустимой яркости свечения в мкд/м2 через 10 мин после отключения источников освещения (в соответствии с 5.1.2.1 ГОСТ 34428-2018).
13. Требования к фотометрическим характеристикам материалов для изготовления планов эвакуации.
13.1. Фотометрические характеристики элементов (далее – ФЭС) в условиях изготовления, а также фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов должны соответствовать следующим требованиям:
яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения — не менее 200 мкд/м2;
яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения — не менее 25 мкд/м2;
яркость свечения через 1440 мин после отключения источников освещения - не менее 0,3 мкд/м2.
13.2. Цвет послесвечения элементов ФЭС и материалов для их изготовления должен быть желто-зеленым или белым (см. таблицы Б1 и Б2 приложения Б, ГОСТ 34428-2018).
13.3. Исполнитель предоставляет сертификат на фотолюминесцентную основу, эталонный (контрольный) образец фотолюминесцентного материала.
14. Требования к гарантии.
Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет не менее 5 (пяти) лет с даты их приемки Заказчиком.
15. Требования к упаковке:
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от возможных повреждений во время транспортировки и хранения, а также защищать от атмосферных воздействий.
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