ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка коммутатора с установкой, настройкой, пусконаладочными работами и вводом в эксплуатацию.
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»» (далее - Заказчик).
1.2. Наименование закупки: поставка коммутатора с установкой, настройкой, пусконаладочными работами и вводом в эксплуатацию.
1.3. Адрес поставки: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 6.
1.3. Сроки поставки: до 30.08.2026 г.
2. Перечень оборудования и материалов.
№	Наименование материалов и оборудования	Ед.изм.	Кол-во	ОКПД2/КТРУ	
1	Коммутатор 	шт.	1	КТРУ 26.30.11.110-00000041	
2	Модульный блок питания	шт.	1	26.30.30.000-00000001	
3	Модуль SFP	шт.	2	26.30.23.112	

3. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого оборудования:
3.1. Коммутатор.
Необходимо поставить Коммутатор в количестве 1 (одной) штуки.
ОКПД 2: КТРУ 26.30.11.110-00000041 Коммутатор.
Коммутатор входит в единый реестр Российской радиоэлектронной продукции, произведенной на территории РФ не ранее 2025 года.
Функциональные, технические, качественные характеристики оборудования необходимого к поставке в соответствии с позицией КТРУ № 26.30.11.110-00000041 «Коммутатор»:

Наименование характеристики	Единицы измерения	Значение технической характеристики	
Тип коммутатора	 	Управляемый	
Тип передачи данных	 	Ethernet	
Блок питания	 	Встроенный	
Тип блоков питания	 	Сменные	
Тип электропитания	 	AC	
Количество LAN портов	Штука	≥ 48	
Внутренняя пропускная способность	Гигабит в секунду	≥ 200	
Уровень применения	 	Доступ; Агрегация	
Тип по назначению	 	Enterprise; Telecom;	
Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице	 	Совмещенный	
Резервирование модуля управления	 	Нет	
Резервирование коммутационной матрицы	 	Нет	
Схема резервирования коммутационной матрицы N+1	 	Нет	
Конфигурация коммутатора	 	Смешанный	
Наличие сменных блоков питания	 	Да	
Схема резервирования блоков электропитания	 	N+1 	
Поддержка горячей замены блоков питания	 	Да	
Интерфейс LAN-порта	 	RJ45; SFP+	
Количество портов 1G SFP	Штука	0	
Количество портов 10G SFP+	Штука	≥ 4	
Количество портов 1G 8P8C	Штука	≥ 48	
Количество COMBO 1G портов	Штука	0	
Количество COMBO 10G портов	Штука	0	
Количество портов PoE	Штука	≥ 48	
Количество портов PoE+	Штука	≥ 48	
Количество портов 2,5G/5G SFP	Штука	0	
Количество портов 10G 8P8C	Штука	0	
Тип LAN-порта	 	Медный	
Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов	Гигабит в секунду	≥ 1	
Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet	 	Нет	
Уровень управляемого коммутатора	 	3	
Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet	Гигабит в секунду	≥ 10	
Поддержка технологии PoE	 	Да	
Наличие портов USB	 	Да	
Наличие портов SFP	 	Да	
Тип охлаждения	 	Активное	
Количество портов 40 QSFP+, CFP	Штука	0	
Количество портов 100G QSFP28, CFP	Штука	0	
Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56	Штука	0	
Производительность (Full Duplex)	Гигабит в секунду	≥ 128	
Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps	 	≥ 64	
Интерфейс сетевых модулей	 	RJ45; SFP; SFP+	
Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE)	 	≥ 48	
Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+)	 	≥ 48	
Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 3 (4PPoE)	 	0	
Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 4 (4PPoE)	 	0	
Направление воздушного потока	 	В поперечном направлении (side-to-side)	
Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит	 	1	
Наличие устройства для укладки кабелей	 	Нет	
Объем оперативной памяти	Мегабайт	≥ 512	
Размер пакетного буфера	Мегабайт	≥ 1	
Объем постоянного запоминающего устройства	Мегабайт	≥ 64	
Объем ТCAM (на вход)	 	> 2000 и ≤ 4000;	
Объем ТCAM (на выход)	 	0	
Максимальный размер JumboFrame	Байт	> 9416	
Время задержки на коммутации, мкс	 	≤ 5	
Поддержка SyncE	 	Нет	
Количество записей MAC	Тысяча штук	≥ 32	
Количество записей таблицы Vlan	Тысяча штук	> 4 и ≤ 8	
Функции L2 Multicast	 	IGMP Snooping v1,2,3; IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping v1,2; IGMP и MLD Snooping Querier; MVR	
Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)	Штука	≥ 48	
Поддержка VPN-туннелей	 	< 10	
Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания	 	Нет	
Наличие встроенного датчика отказа блоков питания	 	Да	
Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации	 	Да	
Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)	 	Да	
Количество изделий в стеке	Штука	≥ 8	
Возможность стекирования	 	Да	
Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов	 	Да	
Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов	 	Да	
Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики	 	Да	
Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту	 	Да	
Поддержка автосогласования (autonegotiation)	 	Да	
Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)	 	Да	
Наличие встроенного температурного датчика	 	Да	
Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения	 	Да	
Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)	 	Да	
Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)	 	Да	
Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)	 	Да	
Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)	 	Да	
Поддержка стандарта GVRP	 	Да	
Версии поддерживаемых MLD Snooping	 	1; 2;	
Поддержка стандарта Multicast VLAN registration	 	Да	
Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d	 	Да	
Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w	 	Да	
Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP	 	Да	
Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева	 	> 32 и ≤ 64	
Поддержка стандарта STP Loopback Detection	 	Да	
Поддержка стандарта 802.3az	 	Да	
Поддержка IP Source Guard	 	Да	
Поддержка Dynamic ARP Inspection	 	Да	
Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security	 	Да	
Наличие защиты от DoS-атак	 	Да	
Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов	 	4; 3; 2;	
Поддержка временных списков контроля доступа	 	Да	
Тип организации списков контроля доступа	 	DSCP, EtherType, IP-протокол, VLAN ID, Номер порта TCP/UDP, Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p	
QoS классификация трафика на основании ACL	 	Да	
Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения	 	TFTP 
 SFTP 
 Локально на внешний носитель	
Поддержка доступа к консоли по SSH	 	Да	
Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL	 	Да	
Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно	 	Да	
Количество VXLAN	 	Не поддерживается	
Количество VTEP	 	Не поддерживается	
Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN	 	Нет	
Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP	 	Да	
Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP	 	Нет	
Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)	 	Да	
Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)	 	Да	
Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах	 	Да	
Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)	 	Да	
Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection)	 	Да	
Поддержка агрегирования каналов (без протокола)	 	Да	
Поддержка IPv6	 	Да	
Поддержка статической маршрутизации IPv4	 	Да	
Поддержка статической маршрутизации IPv6	 	Да	
Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF)	 	Нет	
Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP)	 	Да	
Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN)	 	Нет	
Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN)	 	Нет	
Поддержка VXLAN L2 gateway	 	Нет	
Поддержка VXLAN L3 gateway	 	Нет	
Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)	 	Да	
Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing)	 	Да	
Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin)	 	Да	
Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)	 	Да	
Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin)	 	Да	
Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin)	 	Да	
Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket)	 	Нет	
Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter)	 	Нет	
Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти	 	Да	
Поддержка механизма NAT (Network Address Translation)	 	Нет	
Наличие ALG (Application-Level Gateway)	 	Нет	
Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства	 	Да	
Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств	 	Да	
Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств)	 	Да	
Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти	 	Нет	
Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)	 	Да	
Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller)	 	Нет	
Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point)	 	Нет	
Возможность работы в качестве DHCP-сервера	 	Да	
Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером	 	Да	
Возможность работы в качестве DHCP-клиента	 	Да	
Возможность работы в качестве DHCP relay агента	 	Да	
Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)	 	Да	
Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP	 	Да	
Наличие функции Proxy ARP	 	Нет	
Наличие функции Local Proxy ARP	 	Нет	
Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)	 	Да	
Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов	 	Да	
Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов	 	Да	
Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов	 	Да	
Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)	 	Да	
Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)	 	Да	
Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)	 	Да	
Наличие механизма IGMP snooping	 	Да	
Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq)	 	Нет	
Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language)	 	Нет	
Поддержка скриптового программирования на языке Python	 	Нет	
Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)	 	Да	
Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)	 	Да	
Поддержка Radius EAP (RFC 3579)	 	Да	
Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server)	 	Нет	
Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy)	 	Нет	
Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)	 	Да	
Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server)	 	Да	
Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)	 	Да	
Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS)	 	Нет	
Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming)	 	Нет	
Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи	 	Нет	
Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи	 	Нет	
Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful)	 	Нет	
Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)	 	Да	
Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам	 	Да	
Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений	 	Нет	
Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS)	 	Нет	
Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS)	 	Нет	
Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP)	 	Нет	
Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering/content filtering)	 	Нет	
Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering)	 	Нет	
Поддержка создания IPSec VPN туннелей	 	Нет	
Поддержка создания SSL VPN туннелей	 	Нет	
Поддержка MPLS PseudoWire	 	Нет	
Поддержка MPLS PW резервирования	 	Нет	
Поддержка безопасности протоколов связующего дерева	 	BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STP Root Guard , Spanning Tree Fast Link option	
Поддержка выделенных VLAN	 	Voice VLAN; Guest VLAN; Private VLAN	
Наличие слотов расширения для установки дополнительных интерфейсных плат	 	Нет	
Типы коннекторов модулей встроенных интерфейсных плат	 	 	
Наличие встроенных интерфейсных плат	 	Да	
Количество поддерживаемых маршруторов	Штука	≥ 12	
Количество поддерживаемых MAC-адресов	Штука	≥ 20000	
Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк	Штука	≥ 8	
Поддержка возможности объединения в стэк	 	Да	
Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE)	 	Да	
Категория климатического исполнения	 	4, 4.1, 4.2	
Климатическое исполнение	 	УХЛ, Т, ТС	
Отсутствие движущихся элементов конструкции	 	Да	
Подключение внешних аккумуляторных батарей	 	Нет	
Наличие встроенных аккумуляторных батарей	 	Нет	
Суммарная мощность PoE	Ватт	> 750 и ≤ 1500	
Максимальная потребляемая мощность	Ватт	≤ 1500	
Материал корпуса	 	Металл	
Внешний интерфейс управления	 	RJ-45	
Интерфейс внешних носителей информации	 	USB;	
Наличие системы обнаружения и предотвращения вторжений IPS/IDS	 	Нет	
Возможность установки клиентов систем мониторинга	 	Нет	
Поддержка протоколов ААА	 	Local; Radius; Tacacs+; 802.1x	
Реализация трансляции сетевых адресов	 	Нет	
Диагностика оптического трансивера	 	Да	
Виртуальное тестирование кабеля	 	Да	
Поддержка зеркалирования трафика	 	sFlow; RSPAN; SPAN	
Поддержка протоколов и средств управления	 	DHСP client,LACP, AAA, Static, DHCP server, DHCP relay, DHCPv6 server, DHCPv6 client, Local, NTP client, SNTP client, Стандарт ERPS, SSHv1, Telnet, SSHv2, MRP, IGMP, sFlow, LLDP, RADIUS, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, 802.1X, IPv4, TCP, SNMP, SSH, RMON, BFD, BGP, BGPv6, OSPFv2, RIPv1, RIPv2, BootP client, PIM SM, Стандарт MSTP IEE 802.1s, PIM, SFTP, ICMP, FTP, SCP	
Наличие интерфейсов управления	 	WEB; CLI;	
Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности	 	MRP; ERPS;	
Поддержка версии протокола OpenFlow	 	Нет	
Поддержка протокола BFD	 	Программный	
Поддерживаемые типы очередей	 	FIFO, PQ, CBQ	
Количество очередей (выходных на порт)	Штука	 > 4 и ≤ 8 	
Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей	 	Да	
Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления	 	Да	
Критерии фильтрации ACL	 	CoS, Ethertype, IPv4 DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 custom field, IPv4 destination address, IPv4 protocol numbers, IPv4 source address, IPv6 destination address, IPv6 source address, MAC destination address , MAC source address, Port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, TCP/UDP source port, Time-base, Vlan ID	
Количество ACL (списков/записей)	Штука	≥ 1000	
Поддержка MPLS multicast VPN	 	Нет	
Количество поддерживаемых VRF	Штука	> 100 и ≤ 500	
Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding)	 	Да	
Количество Loopback-интерфейсов	Штука	> 512 и ≤ 1024	
Количество ECMP-групп	Штука	 > 256 и ≤ 512	
Количество L3 интерфейсов	Штука	> 512 и ≤ 1024	
Количество ARP записей	Тысяча штук	≥ 10	
Количество записей IPv6	Тысяча штук	≥ 4	
Поддержка MPLS Traffic Engineering	 	Нет	
Поддержка MPLS FRR	 	Нет	
Количество записей IPv4	Тысяча штук	≥ 4	
Количество bridge-доменов	Штука	0	
Наличие связи IP-MAC-Port	 	Да	
Количество L2 Multicast-групп	Тысяча штук	> 3.2 и ≤ 6.2	
Количество 802.1ad правил	Тысяча штук	> 2 и ≤ 4	
Количество портов в одном LAG	Штука	> 4 и ≤ 8	
Количество LAG групп	 	> 64 и ≤ 128	
Количество портов 25G SFP28	Штука	0	
Возможность работы в качестве DNS-клиентa (DNS client)	 	Да	
Наличие панели управления	 	Нет	
Наличие встроенного процессора панели управления	 	Нет	
Наличие встроенного накопителя панели управления	 	Нет	
Наличие экрана на панели управления	 	Нет	
Диагональ экрана панели управления	Дюйм (25,4 мм)	Не поддерживается	
Тип сенсорного экрана панели управления	 	Не поддерживается	
Возможность электропитания панели управления через Ethernet (PoE)	 	Нет	
Наличие встроенных динамиков на панели управления	 	Нет	
Тип размещения	 	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" 	
Тип сети системы хранения данных	 	LAN	
Возможность объединения в фабрику	 	Нет	
Наличие функций	 	Поддержка возможности объединения каналов (Trunking)	
Количество вентиляторов	Штука	≥ 6	
Количество портов 16G SFP+	Штука	0	
Количество портов 16G QSFP	Штука	0	
Количество портов 16G UltraScale ICL	Штука	0	
Количество портов 32G SFP+	Штука	0	
Количество портов 16G QSFP+	Штука	0	
Количество портов 32G QSFP	Штука	0	
Количество портов 32G UltraScale ICL	Штука	0	
Количество портов 32G QSFP+	Штука	0	
Возможность физического демультиплексирования портов	 	Нет	
Количество портов с возможностью физического демультиплексирования	Штука	Не поддерживается	
Общее количество одновременно доступных сетевых портов Ethernet	Штука	≥ 54	
Фактическое количество одновременно доступных портов 10G SFP+ 	Штука	≥ 6	

Обоснование необходимости характеристики «Общее количество одновременно доступных сетевых портов Ethernet», «Фактическое количество одновременно доступных портов 10G SFP+»: указанные характеристики обусловлены существующей архитектурой локальной вычислительной сети Заказчика и необходимостью подключения действующих линий связи без применения дополнительных промежуточных коммутаторов. Наличие количества заявленных портов требуется для сохранения существующей схемы коммутации и подключения оборудования Заказчика. Характеристики не устанавливает требований к конкретному производителю, товарному знаку или модели оборудования и направлена на обеспечение совместимости с существующей инфраструктурой Заказчика и непрерывности работы информационных систем.

3.2. Блок питания.
Необходимо поставить блок питания в количестве 1 (одной) штуки совместимый с коммутатором п. 3.1.
ОКПД 2 26.30.30.000-00000001 «Части и комплектующие коммуникационного оборудования».
Функциональные, технические, качественные характеристики оборудования необходимого к поставке:

Характеристика	Значение	
Количество блоков питания	1	
Тип электропитания	AC	
Тип блоков питания	Сменный	
Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE)	   Да	
Суммарная мощность PoE, Вт	> 750 и ≤ 1500	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	≤ 900	

3.3. Необходимо поставить SFP модуль в количестве 2 (двух) штук совместимый с коммутатором п.3.1.
ОКПД 2: 26.30.23.000-00000016 «Трансивер».
Функциональные, технические, качественные характеристики оборудования необходимого к поставке:

Характеристика	Значение	
Тип разъёма	RJ-45	
Скорость передачи данных, Гигабит в секунду	≥ 1	
Максимальное расстояние передачи сигнала, Километр; тысяча метров	< 1	
Интерфейс	SFP	

4. Требования к установке, настройке и пусконаладочным работам
Поставщик обязан выполнить поставку оборудования, его установку, базовую настройку, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию в существующей инфраструктуре Заказчика.
Пусконаладочные работы выполняются в целях проверки работоспособности поставленного оборудования, подтверждения соответствия оборудования требованиям настоящего технического задания и обеспечения возможности его использования по назначению.
В состав пусконаладочных работ входят:
•	Внешний осмотр оборудования, проверка комплектности, отсутствия механических повреждений, соответствия маркировки и серийных номеров сопроводительным документам.
•	Установка оборудования в телекоммуникационный шкаф/стойку Заказчика с использованием штатного монтажного комплекта.
•	Подключение оборудования к электропитанию и существующим линиям связи Заказчика.
•	Обновление программного обеспечения/прошивки оборудования до стабильной версии, рекомендованной производителем, при необходимости и по согласованию с Заказчиком.
Выполнение базовой настройки оборудования, включая:
•	назначение имени устройства;
•	настройку управляемого IP-адреса;
•	настройку VLAN в соответствии со схемой Заказчика;
•	настройку trunk/access-портов;
•	настройку uplink-портов 10G SFP+;
•	настройку параметров безопасности управления;
•	отключение неиспользуемых сервисов удалённого доступа;
•	настройку времени/NTP, системного журнала/SYSLOG при наличии соответствующей инфраструктуры у Заказчика;
•	сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти оборудования.
•	Проверка работоспособности портов Ethernet 10/100/1000Base-T и портов 10G SFP+.
•	Проверка прохождения сетевого трафика между согласованными сегментами сети Заказчика.
•	Проверка доступности оборудования по управляющему IP-адресу.
•	Передача Заказчику итоговой конфигурации оборудования в электронном виде.
•	Оформление акта выполненных пусконаладочных работ / акта ввода оборудования в эксплуатацию.
Пусконаладочные работы должны выполняться без нарушения работоспособности действующей сети Заказчика либо в согласованное с Заказчиком технологическое окно.
Поставщик обязан до начала работ согласовать с Заказчиком порядок подключения оборудования, перечень настраиваемых VLAN, IP-адрес управления, параметры uplink-подключений и время выполнения работ.
Результатом пусконаладочных работ является работоспособное оборудование, установленное, подключенное, настроенное и переданное Заказчику с сохранённой конфигурацией.

4.1. Обоснование необходимости пусконаладочных работ
Включение требований к установке, настройке и пусконаладочным работам обусловлено тем, что поставляемый коммутатор является активным сетевым оборудованием и не может использоваться Заказчиком по назначению без выполнения минимальной настройки и проверки работоспособности в существующей локальной вычислительной сети.
Пусконаладочные работы необходимы для подтверждения соответствия поставленного оборудования требованиям технического задания, проверки работоспособности портов, настройки сетевых параметров, обеспечения совместимости с действующей инфраструктурой Заказчика и ввода оборудования в эксплуатацию.
Отсутствие пусконаладочных работ приведёт к невозможности использования оборудования по назначению непосредственно после поставки, риску нарушения работоспособности действующей сети, необходимости привлечения дополнительных специалистов и увеличению сроков ввода оборудования в эксплуатацию.
Указанные работы являются сопутствующими поставке оборудования, направлены исключительно на ввод поставленного товара в эксплуатацию и не предусматривают самостоятельной модернизации всей сетевой инфраструктуры Заказчика.

5. Требования к гарантийным обязательствам 
•	Срок гарантии качества на поставленный товар должен быть не меньше 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.
•	Гарантия должна распространяться на весь поставленный товар и в любом случае не должна быть меньше, чем объем гарантии, предоставляемый производителем.
•	Качество товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или копией декларации о соответствии на поставляемую серию товара, копией регистрационного удостоверения (при наличии) и другими документами, предусмотренными действующим законодательством.
•	При обнаружении в поставляемых товарах дефектов (поставка некачественного товара), недостач или иных несоответствий условиям Контракта в период действия Контракта и в течение всего срока годности поставленного товара после окончания срока действия Контракта, Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. Уведомление может передаваться на бумажном носителе почтой или курьером, по факсу, по электронной почте (e-mail). Способ передачи уведомления выбирается Заказчиком.
•	При получении уведомления Поставщик обязан за свой счет, своими силами и своим транспортом и/или с привлечением третьих лиц, но в любом случае без дополнительных расходов со стороны Заказчика, доукомплектовать, вывезти и произвести замену бракованного товара в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления. При замене товара гарантийный срок должен исчисляться заново со дня передачи товара Заказчику. Товар должен быть новый, ранее не использованный.