Приложение к Контракту от № 

Описание объекта закупки

	№
	Наименование предмета контракта
	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Конфорка КЭТ-0,12/3.0 кВт для плиты ЭП-6П Abat

	        Конфорки чугунные электрические КЭТ (далее конфорки) являются запасными
частями и предназначены для установки в электрические плиты типа ЭП (конфорка КЭТ-0,12), применяемых на предприятиях общественного питания.
1. Номинальное напряжение, В 220-240
2. Род тока: Однофазный, переменный 
3. Номинальная площадь рабочей поверхности, кв. М: 0,12
4. Номинальная мощность, кВт: не мнее 3,0 и не более 4,0
5. Рабочая температура поверхности, ° С, не менее 480
6. Время разогрева до рабочей температуры, не более 35 мин, 
7. Количество ТЭНОВ, шт. 2
8. Габаритные размеры мм, длина 418, ширина 296, высота 138
Конфорка состоит из чугунного корпуса конфорки, ТЭНов, прижимов, уплотнителя,
[image: ]крышки, скобы-кожуха и крепежа (смотри рис. 1). Принцип работы конфорки основан на нагревании спиралей ТЭНов при прохождении электрического тока. Теплота передается чугунному корпусу. Прижим служит для поджима ТЭНов к корпусу конфорки, что обеспечивает более интенсивную теплопередачу от ТЭНов корпусу конфорки. Уплотнение обеспечивает уменьшение теплопотерь и защиту питающих проводов конфорки от перегрева. Крышка удерживает уплотнение внутри конфорки. Скоба-кожух защищает при работе персонал от несанкционированного доступа к токоведущим элементам. С помощью регулировки гаек крепежа М8 выставляют положение конфорки на плите.
Комплект поставки: 
1. Конфорка в сборе КЭТ-0,12
2. Паспорт, шт. 1
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	Компрессор для холодильного оборудования
	Компрессор
Специально разработан для холодильных установок, применяющихся в жарких климатических условиях. Обеспечивает высокую производительность, потребляя при этом минимум электроэнергии. Отличается многофункциональностью, экологичностью и способностью работать при нестабильном напряжении питания. Работает на основе хладагента R134a.
Тип компрессора-Промышленные компрессоры
Марка фреона-R-134а
Уровень шума- не менее 50 и не более 70
Наличие упаковки-Да
Объем цилиндра-15,28 cm3
Масло: POE
Напряжение: 220-240 V
Обмотка-Медная
Рабочая температура: не менее 20 и не более 25
Тип двигателя-Поршневой
Тип применения- Низкотемпературный (LBP), Среднетемпературный (MBP)
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт: не менее 0,280 и не более 0,300
Высота, мм	не менее 200 и не более 215
Длина, мм	не менее 245 и не более 260
Ширина, мм	не менее 140 и не более 155
Масса нетто, кг не менне 12 и не более 14
Количество масла, л:  не менее 0,50 не более 0,60
Укомплектован электрокомпонентами: пусковой конденсатор не менее 70 и не более 90 µF , Разветвитель, реле пускозащитное, крышка, комплект установочный.
	шт.
	1




По позиции «Компрессор для холодильного оборудования» запрет, предусмотренный п. 1, пп. «ж» п. 4 п. Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не применяется на основании пп. "и" п. 5 ПП РФ № 1875 - начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.
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