
Приложение № 1 
к государственному контракту 
№ ______ от «__» ____________ 2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk83724855]на поставку и установку сплит системы в помещении подземной автостоянки

1. Государственный заказчик: ФКУ «Центр поддержки».
[bookmark: _Hlk83639401]Основание: Служебная записка №367 от 05.08.2025 г.;
2. Количество поставляемого товара и выполняемых работ: Количество поставляемого товара и объём выполняемых работ определяется на основании настоящего Технического задания.
3. Место поставки товара/выполнения работ: 109044, г. Москва, ул. 1 - я Дубровская, д.1, корп. 4 (далее – «Подземная автостоянка»). 
4. Сроки поставки товара/выполнения работ: в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Государственного контракта. Поставщик обязан приступить к выполнению работ в течение 1 (одного) календарного дня с момента заключения Государственного контракта. Поставщик может оказать услугу досрочно.
5. Цели использования результатов исполнения по Контракту: 
· Создание необходимых условий для деятельности автотранспорта 
ФКУ «Центр поддержки».
6. Комплектность (в количестве, указанных в Ведомости объемов работ):
· Перед передачей в монтаж материалы подвергаются входному контролю в соответствии с ГОСТ 24297-87, ГОСТ 24297-2013. Результат входного контроля оформляется актом. Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций должен включать проверку:
- наличия соответствующих сертификатов;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
· При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки материалы Заказчиком не принимаются.
· Входной контроль проводит совместная комиссия представителей Заказчика и Поставщика.
7. Условия выполнения работ (оказания услуг):
7.1. Работы по монтажу, пусконаладочные работы климатического оборудования, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Редакция от 17.01.2025), СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»(Редакция от 12.12.2023), СП 2.2.3670-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда”(Редакция от 02.12.2020 ), ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и нормами проектирования (СНиП, СН, и др.), СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»(Редакция от 20.12.2024) и других нормативно-правовых актов регулирующих правоотношения по комплексу оказываемых услуг Поставщиком.

7.2.  Поставка материалов и оборудования на объект осуществляется транспортом и силами Поставщика. Поставщик уведомляет Государственного заказчика о точном времени и дате поставки оборудования письменно или иным способом. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются за счет Поставщика.
7.3. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, и иметь необходимые сертификаты, паспорта и пр., которые сдаются Государственному заказчику вместе с технической и иной документацией. 
7.4. Поставляемые материалы и изделия должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.
7.5. Перед началом работ, в течении 3-х (трех) календарных дней после заключения контракта, Поставщик обязан предоставить:
· Сметный расчёт в федеральных расценках в соответствии с объёмами работ 
(п. 16 Технического задания) и согласовать её с Заказчиком.
· Проект производства работ, график работ, используемые материалы, характеристики и согласовать их с Заказчиком.
· Приказы (копии) об ответственных лицах за проведение работ, видов работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда.
· Журналы производства работ, журналы проведения инструктажей, в том числе по охране труда и противопожарным мероприятиям. 
7.6. Для оформления пропусков и допусков к работам передать и согласовать с Заказчиком списки всех привлекаемых сотрудников по проведению капитального ремонта и автотранспорта Поставщика, включая водителей, грузчиков, техники, заезжающей на территорию Заказчика. В списке сотрудников должны быть указаны все ответственные лица (прораб, начальник участка и т.п.) и их контактные телефоны для оперативного разрешения возникающих вопросов. К списку сотрудников должны прилагаться:
- копии паспортов привлеченных работников гражданства РФ;  
- документы об аттестации (протоколы, удостоверения).
· Проведение огневых работ и работ, требующих соблюдения мер пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами, допускается только после получения разрешения от ответственного представителя Заказчика.
· Предусмотреть и выполнить мероприятия по сохранению существующего имущества Государственного заказчика. Порча имущества не допускается. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счет и в полном объеме.
7.7. Сотрудники Поставщика при производстве работ в помещениях Паркинга обязаны:
· соблюдать правила внутреннего распорядка, правил прохода в подземную автостоянку, требования внутренних административных регламентов, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, правила и нормы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
· Сотрудникам Поставщика запрещается:
· выполнять работы, не предусмотренные заданием;
· использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, а также на оборудование с просроченными сроками поверки;
· приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряда - допуска при проведении работ с повышенной опасностью;
· курить в помещениях, распивать спиртные напитки, громко разговаривать, кричать, брать предметы (вещи) с рабочих мест, производить фото- и видеосъемку, принимать пищу в невыделенных для этого помещениях, отдыхать на рабочих местах, использовать компьютерную и другую оргтехнику инфраструктуры Учреждения.
· По окончании работ Поставщик работ должен:
· предъявить результаты работ;
· осуществить полную уборку зоны проведения работ, сбор и вывоз мусора.
· По окончании работ ответственный представитель Государственного заказчика обязан:
· принять результат выполненных работ;
· осуществить проверку исправности оборудования после проведения работ;
· Ответственный представитель от ФКУ «Центр поддержки» по результатам работ должен сделать запись в журнале «Учета производства работ» о наличии или отсутствии замечаний при производстве работ;
7.8. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов (приложение к СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Редакция от 28.03.2022). Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии Актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
7.9. Поставщик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, потолков, других строительных конструкций, изделий, деталей и оборудования, их отделки, возникших при проведении монтажных работ по вине Поставщика.
7.10. После проведения работ Поставщик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ, а также сбор, погрузку и вывоз строительного мусора в полном объеме.
7.11. Поставщик должен обладать обученным и аттестованным персоналом, гражданства РФ. Шумные работы должны выполняться в рамках нормативного акта - Закон от 12 июля 2002г. № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москве» с изменениями и дополнениями, с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00. Работы в ночное время, а также работы в праздничные и выходные дни производятся по согласованию с Заказчиком, с ежедневной уборкой рабочих мест и помещений перед завершением работы. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Сотрудники Поставщика должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Учреждения. 
7.12. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе подземной автостоянке или представлять угрозу для работников Заказчика. Сотрудники Поставщика должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Учреждения. 
7.13. Работы должны выполняться под руководством представителя Поставщика из числа ИТР; работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими стаж работы по специальности; специализированные работы должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения; представитель Поставщика на время действия Государственного контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность: за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, одинаковой рабочей одеждой с бирками с фотографией, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты.
7.14. Поставщик должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по Государственному контракту.
7.15. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в полном соответствии с настоящим Техническим заданием. Частичное выполнение работ в рамках Государственного контракта не допускается.
7.16. Работы считаются принятыми с момента выполнения всех монтажных и пуско-наладочных работ и подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.
8. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и используемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, актуализированных на территории РФ, в том числе:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85*(с изм.
1 1987, 2 1995) «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Редакция от 28.03.2022); СНиП 12-03-2001) Редакция от 23.07.2001) «Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями N1, 2).
· Другие нормативно-правовые акты регулирующие правоотношения по комплексу оказываемых услуг Поставщиком.
9. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг): Поставщик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. 
10. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения по Контракту:
11. [bookmark: _GoBack]Сдача и приёмка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется путём подписания Сторонами Документа о приемке в личном кабинете единой информационной системы с предоставлением Поставщиком актов промежуточной комиссионной приёмки и следующих документов: 
· исполнительные схемы.
· паспорта изделий, спецификацию, документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
· Документация предоставляется на бумажном и электронном носителях в 2 (двух) экземплярах. В электронном виде документация должна передаваться на флеш-накопителе в формате pdf, а также в полном объёме дублироваться в редактируемых форматах (текстовые документы – Microsoft Word, таблицы – Microsoft Exel, схемы и чертежи – Microsoft Visio, AutoCad)).
· Работы принимаются на Объекте.
12. Требования по объему гарантий качества Товара/работ: Поставщик обязан безвозмездно заменить вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации установленное оборудование и материалы. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.
13. Требования по сроку гарантий качества на товар/работы: 
· Гарантийный срок на поставленный Товар составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Документов о приемке. 
· Оборудование (или его составляющие), вышедшее из строя в течение гарантийного срока не по вине Заказчика, Поставщик безвозмездно заменяет на новое.
· Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) работ (услуг), дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Поставщик обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счёт не позднее 48 часов с момента их обнаружения.
14. Специальные условия:
· По прибытию персонала Поставщика в Учреждение встреча и сопровождение на место производства работ осуществляется уполномоченным лицом от ФКУ «Центр поддержки»;
· Перед началом работ уполномоченное лицо от ФКУ «Центр поддержки» проводит вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда задействованного персонала Поставщика в помещении отдела эксплуатации с отметкой в журнале «Инструктажей для подрядных организаций»;
· Все оригиналы разрешительных документов (паспорт РФ, удостоверения, протоколы, сертификаты, и пр.) должны постоянно находиться у сотрудников подрядной организации во время выполнения работ и обязаны предъявляться по требованию ответственных лиц от Заказчика.
15. Характеристики устанавливаемого оборудования:
	Наименование показателя
	Кондиционер сплит-система 

	Режим работы
	холод, тепло, осушение, вентиляция

	Тип должен быть
	сплит-система

	Тип установки
	настенный

	Комплектация
	внутренний блок, внешний блок, пульт управления

	Обслуживаемая площадь должна быть, м2
	не менее 20

	Расстояние между наружным и внутренним блоком, м
	не более 10

	Мощность в режиме охлаждения, кВт
	не менее 2,7

	Потребляемая электрическая мощность при охлаждении, кВт
	не более 0,8

	Энергоэффективность / класс охлаждения 
	не ниже A

	Энергоэффективность / класс нагрева 
	не ниже A

	Электропитание, В , должно быть
	220

	Функция автоматического перезапуска и самодиагностика
	наличие

	Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха (охлаждение), не хуже
	-15…+43




	Наименование показателя
	Выключатель автоматический модульный

	Количество силовых полюсов
	1

	Номинальное напряжение (В)
	220

	Характеристика электромагнитного расцепителя
	С

	Номинальная отключающая способность
	кA (AC) 4,5 kA

	Номинальный ток (А)
	16

	Тип изделия
	автоматический выключатель в модульном исполнении, «автомат».

	Гарантия
	2 года



16. Ведомость объемов работ:
	№п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Монтажные работы 

	1
	Доставка и разгрузка климатического оборудования и материалов
	комплект.
	1

	2
	Установка внутреннего блока сплит-системы
	шт.
	1

	3
	Установка наружного блока сплит-системы
	шт.
	1

	4
	Прокладка пластикового декоративного короба 60х40мм L2000
	шт.
	3

	5
	Прокладка пластикового кабель канала 16х16 L2000
	шт.
	1

	6
	Прокладка  дренажной трубы д20 в изоляции для слива конденсата с внутреннего блока сплит системы
	п.м.
	3

	7
	Прокладка электрического  кабеля 3х1,5мм в гофре
	п.м.
	25

	8
	Монтаж автоматическим выключателем 16А
	шт.
	1

	9
	Пусконаладочные работы
	система
	1

	10
	Сбор и вывоз мусора с последующей утилизацией
	ед.
	1



17. Заключительные положения:
· Работы выполняются «под ключ», т.е. доведённые до логического завершения, выполненные в полном объеме.
· Поставщик обязан выполнить весь спектр монтажных работ необходимых для удовлетворения требований Заказчика, в том числе включая неучтённые или появившиеся в процессе дополнительные работы.




