Описание объекта закупки «Оказание услуг по огнезащитной обработке ковровых покрытий»
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	1
	Огнезащитная обработка ковровых покрытий
	96.01.12.231
	 
	_
	 
	_
	
	_
	176
	Квадратный метр
	_ 
	
	


	№ 

п/п
	Параметр требований к услугам/работам
	Требования к услугам

	1
	2
	3

	1
	Место оказания услуг
	199034, г. Санкт-Петербург, набережная Макарова, д. 4

	2
	Объем оказания услуг 
	Общая площадь обработки ковровых покрытий в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, подлежащих огнезащитной обработке – 176 м2.

	3
	Сроки оказания услуг
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.

	4
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования:


	- ГОСТ Р 50810-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация; ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 790-ст); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

	5
	Технические и функциональные характеристики услуги: 
	 Требования к огнезащитному средству: огнезащитный состав (средство) для противопожарной обработки материала должен обладать следующими свойствами: не ухудшать характеристик обрабатываемых материалов, не изменять цвет, не оставлять разводов и пятен, не иметь запаха, быть биологически безопасным для человека. Обработанные текстильных изделий (занавес) не должны иметь запаха, а также не должны изменяться цвет, рисунок, фактура и прочность изделий.

Используемый огнезащитный состав должен перевести текстильное изделие изделия в группу умеренно распространяющих пламя - РП1, класс ПО – КМ2.

Нанесение огнезащитного состава должны осуществляться в соответствии с утвержденной технологической картой и технической документацией на данный вид огнезащитного состава. Обработка должна проводиться методом распыления готовым водным раствором.
Огнезащитные составы (ОС) должны быть сертифицированы и иметь техническую документацию, установленную и утвержденную в соответствующем порядке.

ОС должны быть устойчивы к старению, во избежание срока эксплуатации огнезащитного покрытия, а также ухудшения его огнезащитных свойств.


Огнезащитные составы, используемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. К применению допускаются огнезащитные составы (ОС) предназначенные для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении, которые прошли в установленном порядке сертификацию.

Услуги по огнезащитной обработке огнезащитным составом оказываются Исполнителем с использованием своего оборудования, инструмента, расходных материалов, огнезащитного состава, инвентаря.

Исполнитель самостоятельно приобретает и доставляет необходимое оборудование, технику и материалы.

          Исполнитель в течение 3 дней по согласованию Сторон оформляет документ о приемке по результатам полного исполнения Сторонами своих обязательств, а также протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки материалов из ткани (в 1 экз.).

Качество материалов должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



	6
	Требования к качеству и безопасности оказании услуги:


	  При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах:
- Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  
- Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
           - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

           - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

	7
	Требования к Исполнителю
	Наличие действующей лицензии либо записи в реестре лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо наличие документа, содержащего сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с правом оказания услуг по огнезащите материалов, изделий и конструкций, выданную на основании требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена).

	8
	Предоставление гарантий
	Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказанные услуги в полном объеме, в том числе на используемые при оказании услуг материалы в течение 12 месяцев со дня подписания Исполнителем и Заказчиком документа о приёмке. В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения Исполнителем. Срок сохранения огнезащитного эффекта внутри помещений в условиях отсутствия прямого попадания влаги должен составлять не менее 5 (пяти) лет (при соблюдении условий нанесения и эксплуатации обработанных текстильных изделий) с даты подписания сторонами документа о приемке.


