Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке 
№ __________________, заключенному на ЕАТ РФ

Описание объекта закупки
Наименование закупки:
Поставка газодымозащитных комплектов (самоспасателей фильтрующих) в 2026 году для нужд МРУ Росфинмониторинга по УФО.
	Код Товара по ОКПД2
	Наименование Товара по ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	32.99.11.199
	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
	шт.
	9


Предназначение:
Газодымозащитный комплект (самоспасатель фильтрующий): средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду.
Тип фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 – универсальный.
Требования к характеристикам объекта закупки:
	Наименование товара и его количество
	Функциональные характеристики 
и потребительские свойства товара

	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е (фильтры ФСЭ-С) п/м (УСИЛЕННАЯ МОДЕЛЬ)
	Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.
В комплект самоспасателя должны входить:
- рабочая часть;
- герметичная упаковка;
- руководство по применению и паспорт (допускается на партию);
- сумка или футляр. 
В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном, полумаской или четвертьмаска и комбинированные фильтры (из полимерного материала). Полумаска (четвертьмаска) самоспасателя должна быть выполнена из эластичного материала, способного плотно прилегать к поверхности лица, а также содержать жесткий каркас для обеспечения плотного прилегания и предотвращения деформации в ходе использования и хранения самоспасателя. Капюшон самоспасателя должен быть ярко желтого цвета для распознавания человека в дыму и условиях плохой видимости. 
Функциональные характеристики:
Время защитного действия самоспасателя должно быть не менее 35 минут. 
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53261-2009 самоспасатель должен сохранять работоспособность:
-  после воздействия температуры открытого пламени 800±50°С в течение 5,0±0,2 секунд;
 - после свободного падения с высоты (1,5±0,1) м на ровную бетонную поверхность.
Для защиты клапана выдоха его внешний корпус должен быть выполнен из термостойкого амортизирующего материала и не иметь отверстий на фронтальной стороне (допускается только снизу).
При этом фильтры не должны иметь резьбового соединения с капюшоном, для исключения не произвольного отсоединения (самоотвинчивания) и разгерметизации. Фильтры должны быть закреплены в эластичные, термостойкие манжеты (из термостойкой резины), обжимающие фильтр по периметру (манжета обеспечивает обхват фильтра по всей высоте боковой поверхности), что исключает отсоединение фильтра. Манжеты обеспечивают герметичность и дополнительную защиту фильтра от термического воздействия. 
Потребительские свойства: 
[bookmark: _GoBack]- Капюшон самоспасателя должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья. Обоснование – внутренняя система самонатяжения должна обеспечивать плотное прилегание полумаски или четвертьмаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья, что позволит использовать самоспасатель даже неподготовленным пользователям, для создания лучших условий безопасной эвакуации. 
- Капюшон и фильтр (фильтры) самоспасателя при использовании не должны ограничивать подвижность головы и шеи, для этого самоспасатель должен иметь боковое расположение фильтра (фильтров). Обоснование – боковое расположение фильтров не ограничивают подвижность головы (исключается сдвиг полумаски или четвертьмаски, что может привести к резкому снижению герметичности), тем самым создаются лучшие условия для безопасной эвакуации.
Гарантийный срок хранения - не менее 7 лет. 
Год выпуска – не ранее 2026 года.
Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». 


Срок службы:
Газодымозащитный комплект (самоспасатель фильтрующий) должен находиться в состоянии ожидания применения – не менее 7 лет с даты изготовления, с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов) самоспасателей фильтрующих.
Требования к упаковке.
Газодымозащитные комплекты (самоспасатели фильтрующие) должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Газодымозащитные комплекты (самоспасатели фильтрующие) должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 
Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые газодымозащитные комплекты (самоспасатели фильтрующие) должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Условия поставки товара
Поставка Товара должна осуществляться одной партией до 31.08.2026г. (включительно).
Лицо, осуществляющее доставку должно обладать информацией о реквизитах поставщика: для организаций наименование и ИНН, для ИП - ФИО и ИНН.
Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.52, 
4 этаж, кабинет 405 (без лифта).
Доставка осуществляется в рабочее время заказчика: с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Срок поставки товара
До 31 августа 2026г. (включительно).
