Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 3 комбинированного вида»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК 
«Приобретение холодильного оборудования» 

	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ценовое предложение от поставщика
	Итого

	1
	Ларь морозильный Frostor F 400 S
ОКПД2: 28.25.13.110
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	Технические параметры: 

Габаритные размеры, мм  - 1200 х 600 х 820
Масса, кг – не менее 58
Климатический класс - 4

Напряжение, В – 220

Тип охлаждения – статическое 

Разморозка - ручная

Хладагент - R290 (пропан)
Оттаивание - принудительное

Объем, л. – не более 18 кг/сутки, не менее 370
Температурный режим ° С -  от -25 до -12  
Мощность, кВт – 0,181
Корзины в комплекте, шт - 2

Исполнение – с глухой крышкой

Управление - Электромеханическое 

Характеристики: 

Корпус выполнен из оцинкованной пластифицированной стали и алюминия.

- кратчайший период времени выхода на рабочую температуру

- устойчивость к перепадам напряжения

- оцинкованный корпус

- герметичность охлаждаемой камеры и моторного отсека

- теплоизоляция 65 мм

- класс энергопотребления А

- алюминиевый испаритель

- в комплекте корзины с пластифицированным покрытием

- в комплекте картонная упаковка и деревянный поддон для надежной транспортировки

В комплект поставки входят колеса.

Гарантия 12 месяцев с момента подписания документов о приемке. 

Страна производитель: Россия  
	шт
	1
	43 026,67
	43 026,67

	2
	Шкаф холодильный POZIS-Свияга-538-8 металлическая дверь
ОКПД2: 28.25.13.111
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	Технические параметры: 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм  - 600 x 615 x 1950

Масса, кг – 75
Наличие колес – нет

Количество дверей – 1

Назначение – универсальный

Наличие замка - нет

Потребляемая мощность, кВт/ч –  не более 1,13
Напряжение, В – 220

Хладагент - R600a

Оттаивание – автоматическая
Система оттаивания холодильной камеры: капельная

Объем, л. – не менее 400

Температурный режим ° С -   среднетемпературный
Установка – напольная

Холодильный агрегат – встроенный

Расположение агрегата - нижнее

Двери – Распашные

Термостат - механический

Климатический класс - N

Материал полки – металлические

Регулирование высоты полок - есть

Материал корпуса - окрашенная сталь

Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания документов о приемке. 

Страна производитель: Россия  
	шт
	2
	40 837,00
	81 674,00

	ИТОГО
	3
	х
	124 700,67


	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена поставщика 
№ 1
	Цена поставщика 
№ 2
	Цена поставщика 
№ 3
	Средняя цена

	1
	Ларь морозильный Frostor F 400 S
	шт
	1
	46 296,00
	43 690,00
	39 094,00
	43 026,67

	2
	Шкаф холодильный POZIS-Свияга-538-8 металлическая дверь
	шт
	2
	39 295,00
	40 366,00
	42 850,00
	40 837,00


Общие требования к закупаемому оборудованию.
1.Требования к качеству, безопасности товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать санитарным, нормам, обычно предъявляемым к товарам данного вида, а также стандартам и нормам организации-изготовителя. 

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не использованным) и не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Упаковка производителя целая, невскрытая

Товар должен иметь все сертификаты качества производства и безопасности, требуемые для продукции данного вида в соответствии со спецификацией;

Товар не должен иметь ни внешних, ни внутренних повреждений;

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной, счете и счет - фактуре);

Гарантийные обязательства Поставщика должны распределяться на весь поставляемый товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый в соответствии с контрактом товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

2. Требования к упаковке.

Упаковка должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих равномерное распределение влаги, обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка товара не подлежит возврату поставщику. 

Товар должен быть упакован в коробки из картона, исключающие повреждения при транспортировке, разгрузке, хранении. 

Коробки должны быть перетянуты упаковочной лентой, а также содержать информацию о наименовании и количестве содержащегося в них Товара.

3. Место и условия поставки товара.

Доставка и отгрузка товара осуществляется за счет Поставщика в филиал МАДОУ «Детский сад № 3»-«Детский сад № 21», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 18А .

Доставка до места установки, погрузка/выгрузка, установка осуществляются за счет Поставщика.

4. Сроки поставки товара.

Товар должен быть доставлен в течение 15 рабочих дней.
5.  Порядок оплаты.

Оплата поставляемого Поставщиком Товара производится в следующем порядке: безналичный расчет, аванс не предусмотрен, оплата производится по факту поставки в течение 10 рабочих дней с даты поставки товара и подписания товаросопроводительных документов (товарной накладной, универсального передаточного документа) в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
                                                                       И.о. директора                                                                                                        Э.И. Волощенко
                                                                       Заместитель директора                                                                                                  И.В. Быкова                                                     
