Технические характеристики

N-Тестер соответствует Техническим Условиям ТУ 26.51.66-001-42684900-2020
- максимальная масса: 0,3 кг;
- габаритные размеры прибора 161х88,5х49,7 мм;
- габаритные размеры картонной упаковки для транспортировки: не более 220х130х110 мм;
- тактовая частота процессора – 80 МГц, разрядность 32 бит;
- объем памяти для встроенной программы - 4 Мбайт;
- беспроводное подключение WiFi по стандарту IEEE 802.11g для связи с мобильным устройством или компьютером, микро-USB для зарядки аккумулятора;
- рабочее напряжение: 5,0 В +/- 10%;
- входной ток заряда: 0,5 А, не более;
- энергопотребление 0,5 Вт в режиме связи с мобильным устройством, 0,1 Вт в режиме измерения;
- элемент питания встроенный литий-ионный аккумулятор 3,6 В 2600 мАч;
- время заряда аккумулятора: 4-6 часов;
- размер дисплея 33 мм по диагонали, разрешение дисплея: 200×200 пикселов;
- программируемый многоканальный преобразователь интенсивности света в частоту;
- мульти-системный ГЛОНАСС/GPS приемник навигационного сигнала.

Требования по условиям эксплуатации прибора N-Тестер
- срок службы прибора: 5 лет;
- рабочий диапазон температур при эксплуатации от +4 до +40 градусов Цельсия;
- хранение в сухом и отапливаемом помещении при температуре от +4 до + 50 градусов Цельсия;
- корпус прибора выполнен из полиамида – прочной, экологически безопасной пластмассы на основе линейных синтетических высокомолекулярных соединений;
- корпус выполнен в брызгозащищённом исполнении (защита от брызг воды обеспечивается при отсутствии трещин на поверхностях изделия), не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь прибора;
- запрещается хранение под прямыми солнечными лучами без чехла;
- обслуживание и ремонт прибора выполняются только производителем;
- рекомендуется пересылка транспортными компаниями или почтой только в упаковке обеспечивающей защиту от механических повреждений, повышенной температуры и влажности.

Требования по условиям эксплуатации аккумулятора
Для зарядки аккумулятора прибора используйте только исправные источники тока, предназначенные для зарядки мобильных устройств.
Элемент питания, встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7В и 3200 мАч, заряжайте напряжением 5 В, током 0,5А в течении 4-6 часов.


