ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и пусконаладку системы бронирования переговорных комнат
1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к поставке оборудования и программного обеспечения системы бронирования переговорных комнат, а также к выполнению монтажных и пусконаладочных работ для нужд Заказчика.
1.2. Заказчик: РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ.
1.3. Место поставки и выполнения работ: г Москва, ул. Большая Черкизовская, д.4 к.1.
1.4. Описание объекта закупки выполнено в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.5. Требования, обозначенные как «Обязательно», подлежат безусловному выполнению. Требования, обозначенные как «Желательно» и «Опционально», применяются Заказчиком по его усмотрению и при включении в документацию подлежат соответствующей корректировке категории.
2. Термины и определения
Панель — техническое средство с экраном, устанавливаемое у входа в переговорную комнату и предназначенное для отображения статуса помещения и управления бронированием.
Календарный сервис — информационная система Заказчика, содержащая сведения о мероприятиях и занятости переговорных комнат.
Система — совокупность панелей и программного обеспечения, обеспечивающая решение задач, определённых разделом 4 настоящего технического задания.
Мероприятие — запланированное использование переговорной комнаты в определённый интервал времени.
3. Объём поставки
Система бронирования переговорных комнат UtiClock Black.
Led-индикатор по всему периметру, камера, экран 10"" HD, ОС, Rockchip, 1xLAN (POE), 2xUSB, 1xmicroUSB для ADB, Wi-Fi 802.11ac 2,4/5Ghz, черный, гарантия 1 год
(универсальное крепление в комплекте; блок питания в комплекте). 

4. Функциональные требования к Системе
Требования настоящего раздела являются определяющими. Способ технической реализации указанных функций, включая архитектуру Системы, тип применяемого оборудования и используемое программное обеспечение, определяется участником закупки самостоятельно.
	№
	Требование
	Категория

	4.1
	Отображение на панели у входа в помещение текущего статуса переговорной комнаты («свободна» / «занята») в режиме реального времени
	Обязательно

	4.2
	Отображение наименования помещения, текущего времени, а также времени начала и окончания текущего и ближайшего запланированного мероприятия
	Обязательно

	4.3
	Отображение расписания помещения на текущий день
	Обязательно

	4.4
	Визуальная индикация статуса помещения, различимая из коридора с расстояния не менее 5 м под углом не менее 60° к плоскости панели. Способ индикации (светодиодная, цветовая заливка экрана, иной) определяется участником закупки
	Обязательно

	4.5
	Бронирование помещения непосредственно с панели на ближайший свободный интервал
	Обязательно

	4.6
	Бронирование помещения с выбором даты, времени начала и продолжительности
	Обязательно

	4.7
	Досрочное завершение и отмена мероприятия с панели
	Обязательно

	4.8
	Подтверждение начала мероприятия с панели с автоматическим освобождением помещения при отсутствии подтверждения в течение настраиваемого интервала
	Обязательно

	4.9
	Автоматическое изменение статуса помещения по данным датчика присутствия
	Обязательно

	4.10
	Настраиваемое скрытие темы мероприятия и (или) сведений об организаторе на экране панели
	Обязательно

	4.11
	Настройка оформления интерфейса: логотип, фоновое изображение, цветовая схема, наименования статусов
	Обязательно

	4.12
	Работа интерфейса панели на русском языке
	Обязательно

	4.13
	Автоматический запуск прикладного программного обеспечения при подаче питания и после перезагрузки без участия оператора
	Обязательно

	4.14
	Ограничение доступа к системным настройкам панели паролем или иным способом аутентификации
	Обязательно

	4.15
	Централизованная удалённая настройка и мониторинг состояния панелей (доступность, версия ПО, статус подключения)
	Обязательно

	4.16
	Сохранение отображения расписания при кратковременной недоступности внешнего календарного сервиса
	Обязательно

	4.17
	Работа без дополнительного серверного и/или иного вычислительного оборудования
	Обязательно

	4.18
	Идентификация пользователя по картам доступа и (или) интеграция с системой контроля и управления доступом Заказчика
	Опционально


5. Требования к оборудованию
Требования настоящего раздела установлены исходя из условий эксплуатации в помещениях Заказчика и необходимости обеспечения совместимости с эксплуатируемой сетевой инфраструктурой.
	№
	Требование
	Категория

	5.1
	Диагональ экрана панели — от 7 до 12 дюймов включительно
	Обязательно

	5.2
	Разрешение экрана — не ниже 1280 × 800 пикселей
	Обязательно

	5.3
	Сенсорный ввод
	Обязательно

	5.4
	Яркость экрана — не менее 300 кд/м²
	Обязательно

	5.5
	Углы обзора — не менее 80° по горизонтали и вертикали в каждую сторону
	Обязательно

	5.6
	Светодиодный индикатор занятости, конструктивно интегрированный по всему периметру корпуса устройства, обеспечивающий распознавание статуса комнаты с расстояния не менее 10 м и при угле обзора не менее 170°
	Обязательно

	5.7
	Габаритные размеры (без крепления) — не более 270 × 190 × 30 мм
	Обязательно

	5.8
	Подключение к локальной вычислительной сети Заказчика по проводному интерфейсу Ethernet со скоростью не ниже 100 Мбит/с
	Обязательно

	5.9
	Подключение к беспроводной сети стандарта IEEE 802.11 с поддержкой диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Обязательно

	5.10
	Электропитание по технологии Power over Ethernet (IEEE 802.3af и (или) IEEE 802.3at) либо от внешнего источника питания, поставляемого в составе комплекта
	Обязательно

	5.11
	Непрерывный режим работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю
	Обязательно

	5.12
	Диапазон рабочих температур — от +5 до +35 °C, относительная влажность до 80 % без образования конденсата
	Обязательно

	5.13
	Крепление на вертикальную поверхность (гипсокартон, бетон, кирпич, дерево) с использованием комплекта крепежа, входящего в комплект поставки
	Обязательно

	5.15
	Возможность монтажа на стеклянную перегородку (в комплекте либо в качестве отдельно поставляемого аксессуара)
	Желательно

	5.16
	Толщина корпуса панели без крепления — не более 40 мм
	Желательно

	5.17
	Датчик освещённости для автоматической регулировки яркости экрана
	Опционально


6. Требования к интеграции
	№
	Требование
	Категория

	6.1
	Интеграция с календарным сервисом, эксплуатируемым Заказчиком
	Обязательно

	6.2
	Синхронизация сведений о мероприятиях в двустороннем режиме: изменения, внесённые с панели, отражаются в календарном сервисе, изменения в сервисе — на панели
	Обязательно

	6.3
	Период синхронизации — не более 30 секунд
	Обязательно

	6.4
	Аутентификация подключения к календарному сервису с использованием штатных механизмов сервиса без хранения паролей пользователей в открытом виде
	Обязательно

	6.5
	Поддержка не менее двух различных календарных платформ (для обеспечения возможности миграции Заказчика)
	Желательно




7. Требования к информационной безопасности
	№
	Требование
	Категория

	7.1
	Размещение всех компонентов системы в инфраструктуре Заказчика. Передача данных о мероприятиях за пределы контура Заказчика не допускается
	Обязательно

	7.2
	Работоспособность решения без подключения к сети «Интернет» при условии доступности внутреннего календарного сервиса
	Обязательно

	7.3
	Ведение журнала работы Системы с возможностью выгрузки
	Обязательно


8. Требования к выполняемым работам
	№
	Требование

	8.1
	Обследование помещений Заказчика и согласование мест установки панелей до начала монтажа

	8.2
	Монтаж панелей и крепёжных элементов, подключение к сети электропитания и (или) ЛВС Заказчика

	8.3
	Прокладка кабельных линий выполняется силами Поставщика

	8.4
	Установка и настройка программного обеспечения, подключение к календарному сервису Заказчика

	8.5
	Проведение пусконаладочных работ и комплексного тестирования на всех поставленных панелях

	8.6
	Обучение администраторов Заказчика (не менее 3 человек) работе с системой, включая передачу инструкций

	8.7
	Вывоз и утилизация упаковки и отходов, образовавшихся при производстве работ

	8.8
	Производство работ в согласованное с Заказчиком время с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов


9. Требования к гарантии и технической поддержке
	№
	Требование

	9.1
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки

	9.2
	Гарантийный срок на выполненные монтажные и пусконаладочные работы — не менее 12 месяцев

	9.3
	Устранение неисправностей в гарантийный период осуществляется силами и за счёт Поставщика, включая доставку оборудования к месту ремонта и обратно

	9.4
	Срок реакции на обращение Заказчика — не более 1 рабочего дня

	9.5
	Срок восстановления работоспособности — не более 10 рабочих дней с момента обращения

	9.6
	Консультационная поддержка администраторов Заказчика по телефону и электронной почте в рабочие дни в течение гарантийного срока

	9.7
	Предоставление обновлений программного обеспечения, выпускаемых правообладателем, в течение гарантийного срока без взимания дополнительной платы


10. Требования к передаваемой документации
	№
	Документ

	10.1
	Руководство администратора системы на русском языке

	10.2
	Руководство пользователя на русском языке

	10.3
	Паспорт (формуляр) на поставляемое оборудование

	10.4
	Исполнительная документация по результатам монтажных работ, включая схему размещения панелей

	10.5
	Акт о проведении обучения персонала Заказчика




11. Сроки исполнения
[bookmark: _GoBack]11.1. Срок поставки оборудования, выполнения монтажных и пусконаладочных работ — не более 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
11.2. Срок предоставления прав использования программного обеспечения — одновременно с поставкой оборудования.
11.3. Срок оказания технической поддержки — в течение всего гарантийного срока.
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