ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку муфельной электропечи ЭКПС-10 мод. 4106
для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России 

Предмет контракта: муфельная электропечь ЭКПС-10 мод. 4106 для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России
	

	Модель
	Количество 
	Характеристики 
	Фото 

	Муфельная электропечь ЭКПС-10 мод. 4106
	1
	Полезный объём камеры10 л
Размеры рабочей камеры (Ш×Г×В), не менее160×285×165 мм
Диапазон регулирования температуры (без принудительной вытяжки)+200…+1300 °C
Максимальное отклонение температуры от заданной в установившемся режиме не более ±20 °C по объёму камеры
Дискретность задания температуры1 °C
Дискретность задания времени1 мин
Дискретность задания скорости нагрева1 °C/мин
Время нагрева до максимальной температурыне более 75 мин
Макс. количество программ20
Макс. количество ступеней (нагрев/охлаждение/выдержка) в одной программе15
Макс. время работы на одной ступени9999 мин
Погрешность отсчёта времени не более 0,5 % 
Потребляемая мощностьне более 2,8 кВт
Напряжение/частота питающей сети220±10 % В / 50 Гц
Габаритные размеры (без вытяжки), не более490×570×600 мм
Масса не более 36 кг
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