Описание объекта закупки
Бесщеточная углошлифмашин УШМВ-125/1300, Интерскол или эквивалент : 
Напряжение  220 В
Мощность
1300 Вт
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
125 мм
Посадочный диаметр
22.2 мм
Резьба шпинделя
М14
Число оборотов
3000-10000 об/мин
Электр. регулировка оборотов
есть
Вид кнопки включения
сдвижная клавиша
Кнопка фиксации пуска
да
Защита от непреднамеренного пуска
да
Работа по бетону (камню)
да
Регулировка положения кожуха без инструмента
да
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Защита от перегрева двигателя
есть
Плавный пуск
да

[bookmark: _GoBack]Аккумуляторная дрель-шуруповерт, Ресанта или эквивалент :
Тип двигателя
щеточный
Max крутящий момент 
50 Нм
Жестк. вращ. момент
50 Нм
Мягк.вращ. момент
25 Нм
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора
18 В
Емкость аккумулятора
2 А*ч
Устройство аккумулятора
слайдер
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Наличие реверса
да
Наличие подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
3/8
Размер зажимаемой оснастки
0.8-10 мм
Min размер оснастки
0.8 мм
Мах размер оснастки
10 мм
Число скоростей
2
Частота вращения шпинделя
0-400/0-1400 об/мин
Max частота вращения шпинделя
1400 об/мин
Max диаметр шурупа
10 мм
Max диаметр сверления (металл)
12 мм
Мах диаметр сверления (дерево)
30 мм
Число ступеней крутящего момента
16+1
Зарядное устройство в комплекте
есть
Емкость аккумулятора
2 А*ч
Наличие реверса
да
Тип
аккумуляторный
Съемный патрон
да
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели
да

