Техническое задание
на поставку инструмента и расходных материалов для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»
Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	Наименование
	Характеристики

	Снегозадержатель 
	100*70, длина – 1,15 м, RAL 6005 (темно-зеленый) – 5 шт в упаковке

	Заглушки на водосточный желобок. 

	Элемент водоотвода- Заглушка
Назначение канализации- Наружная
Материал-ABS пластик
Диаметр, мм-130
Макс. нагрузка, кг- 80, Набор 2 шт, цвет коричневый

	Труба водосточная
	с коленом, белая длина 1,5м. Материал-Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, Длина-1.15м, Ширина, 102 мм, Высота
1150мм

	Сливная арматура тип 1
	Универсальная сливная арматура, клапан для бачка унитаза, 
Кнопочный механизм; паспорт; Заводская упаковка; Воздушно-пупырчатая плёнка; индивидуальная упаковка
Длина упаковки-37 см
Высота упаковки-11 см
Ширина упаковки-12 см

	Кран тип -1
	Кран водоразборный, тип вентиля-запорный
Тип подключения крана-муфтовый (HР/HР)
Управление краном-Вентиль
Расположение резьбы-Наружная
Входная резьба-G1/2"
Макс. рабочая температура, °С-75
Цвет-Хром, бронза
МатериалАлюминий

	Кран тип 2
	Кран водоразборный, Тип вентиля-Запорный
Тип подключения крана-Муфтовый (HР/HР)
Управление краном-Флажок
Расположение резьбы-Наружная
Входная резьба-1/2"
Выходная резьба-1/2"
Расположение выходной резьбы-Наружная
Ширина, мм-20

	Канистра для дизельного топлива
	Канистры для солярки 50 л
Материал – Дюраль, Жесть
Цвет-Зеленый

	Канистра для бензина
	Канистра алюминиевая для бензина 20 л, 
Материал: алюминий
Вес нетто: 2,017 кг
Толщина стенки: 1,5 мм
Размеры канистры без упаковки: 350×164×485 мм (Д×Ш×В)
Цвет: металлик, без покрытия
Комплектация: канистра, крышка с бензостойкой прокладкой нового образца.


	Сварочная маска
	Тип светофильтра-Хамелеон
Степень затемнения-15 DIN, Длина 210 мм
Ширина-200 мм


	Электроды сварочные
	Электроды для ручной дуговой сварки
Диаметр-3 мм, Единиц в одном товаре 1
Длина-35 см
Макс. сварочный ток, А 80, В упаковке 5 кг.

	Круг отрезной
	Отрезной диск 125 мм на болгарку 25 штук, 
Толщина-  мм1, Посадочный размер- 22.23
Единиц в одном товаре- 25
Тип реза-Сухой,
Тип пропила-Универсальный, Чистый, Быстрый, Продольный, Поперечный
Зернистость-№0
Длина- мм125, Материал -Абразив, Оксид алюминия.


	Круг зачистной
	Зачистной диск . Диаметр, мм 125, Толщина- 6 мм
Посадочный размер-22.2
Назначение-Для металла, Длина-125 мм
Диаметр хвостовика-22.2 мм
Материал-Бакелит

	Набор бит для шуруповерта
	8*65 мм диаметр 8 мм , сталь, магнитная торцевая головка, 5 шт в наборе

	Воздуходувка
	Воздуходувка бензиновая садовая, Тип уборки-Сухая
Вид насадки пылесоса-Универсальная
Объем пылесборника- л 1.2
Количество насадок-1
Вид пылесоса-Беспроводной
Вид питания-Бензиновый двигатель
Вес товара, г-4800

	Сливная арматура тип 2
	Арматура унитаза, шток, пластик, 
Тип слива-шток, Режимы слива воды-шток
Регулировка объема воды- есть
Подводка сбоку
Максимальная высота монтажа-390 мм
Минимальная высота монтажа-255 мм

	Саморезы по металлу - тип 1
	Саморезы по металлу 
Диаметр (мм)-3.5 мм
Длина (мм)-25 мм
Форма головки самореза-конус
Комплектация
Саморез ГКЛ+металл 3,2*25 1000шт - 1уп

	Саморезы по металлу - тип 2
	Саморезы по металлу . Саморез СММ 4,2х41 мм (упаковка 100 шт.) острый с прессшайбой по дереву металлу, для профиля и забора.

	Пассатижи

	Плоскогубцы
Форма губок-прямые, Длина-180мм
Количество инструментов в наборе, шт.1
Паз для зачистки провода, С режущей кромкой
Вес товара280 г

	Кран тип 3
	Кран шаровой 20мм (2 шт) полипропиленовый комплект, Тип фитинга-Кран шаровый
Соединение-Под пайку
Расположение резьбы-Внутренняя

	Кран тип 4
	Краны пластиковые, Кран шаровой 25мм (2 шт) полипропиленовый комплект, Тип фитинга-Кран шаровый, Соединение-Под пайку
Расположение резьбы-Внутренняя

	Круг шлифовальный по камню
	Круг  по камню и керамике 125 (3 штук в наборе) 
Диаметр, мм 125
Посадочный диаметр, мм 125
Толщина, мм 6
Вес товара, г 450



