Техническое задание
	Поставка аккумуляторной стартерной батареи (далее – АКБ) в количестве 2 шт. до склада Покупателя по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 25. 
Цена включает в себя все расходы, связанных с поставкой АКБ (в том числе, но не ограничиваясь, расходы по погрузке, доставке и разгрузке ее на складе Покупателя, тару, упаковку и маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
Основное предназначение АКБ – запуск двигателя дизель-генераторной установки.
Требуемые характеристики АКБ

	Параметры 
	ед. изм.
	предъявляемые требования к характеристикам

	тип АКБ
	
	кальциевый

	напряжение АКБ
	В
	12

	емкость АКБ
	А*ч
	не менее 95 не более 100

	пусковой ток АКБ
	А
	не менее 830

	полярность АКБ
	
	прямая

	Тип клемм 
	
	Тип А (европейский стандарт)

	Необходимость обслуживания
	
	необслуживаемая

	срок службы АКБ
	лет
	не менее 5

	Дата производства
	
	не ранее I кв 2026 года

	Гарантийный срок 
	лет
	в соответствие с гарантийным сроком производителя, но не менее 2



