Техническое задание
на поставку бензинового триммера и шланга поливочного


1. Место, срок, условия поставки Товара: 
0. Срок поставки Товара: 2 (два) рабочих дня с даты заключения контракта, единовременно.
0. Условия поставки:
Поставщик осуществляет поставку Товара до места поставки самостоятельно и за свой счёт.
Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика:
- понедельник - четверг с 9:00 до 13:00, с 13:45 до 18:00; пятница с 9:00 до 13:00, с 13:45 до 16:45 (время московское).
2. Требования к поставляемому Товару:
2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
0. Весь предлагаемый к поставке Товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящей спецификации к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Товара, к его безопасности.
2.3. Доставка Товара производится в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и при необходимости последующем хранении. 
3. Функциональные, технические характеристики (показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным заказчиком требованиям, их значения)

	№
п/п
	Наименование товара

	Характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Адрес поставки

	1
	Шланг поливочный
	Материал изделия – термоэластопласт с покрытием SOFT TOUCH
Длина садового шланга - 25 м
Внутренний диаметр шланга – 19мм 
Толщина стенки не менее 3 мм
Рабочий вакуум – не мене 8 бар
Нижний температурный диапазон эксплуатации не менее -50 C
Верхний температурный диапазон эксплуатации  не менее 90 C
Шланг поливочный имеет 4 х слойное диагональное армирование 
	шт.
	4
	
г. Рязань, проезд Завражнова, д.7

	2
	Бензиновый триммер
	Тип двигателя бензиновый
Тактность двигателя двухтактный
Расположение двигателя верхнее
Мощность (кВт) не менее 2.2
Мощность (л.с.) не менее 3
Объем двигателя
52 см³
Приводной вал жесткий
Разборный вал нет
Регулируемая штанга нет
Тип ручки U-образная (велосипедная)
Режущий элемент
леска/нож
Крепление
М10х1,25 LH
Внешний диаметр (дюйм) не менее 10
Толщина лески не менее 3 мм
Max частота вращения шпинделя
не менее 8000 об/мин
Емкость бака не более 0.9 л
Ширина скашивания для лески не менее 440 мм
Ширина скашивания для ножа не менее 255 мм
[bookmark: _GoBack]Подача лески полуавтоматическая
Наличие колес нет
Плавный пуск да
Антивибрационная система да
Вес нетто не более 7.25 кг
Обороты двигателя не более 8000 об/мин
Ремень в комплекте плечевой 
	шт.
	1
	




