Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС	

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации	43	

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБУ ДО СШ № 1	
(наименование стройки)	
	
МБУ ДО СШ № 1	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01	
Текущий ремонт горячего водоснабжения в тепловом узле спорткомплекса МБУ ДО СШ № 1 по адресу: г. Киров, ул. Солнечная, д.25	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	111255.08	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		10911.34	 руб.	
	строительных работ	109264.6	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		216.4	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	29	 чел. час.	
	оборудования	1990.48	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-65-01-009-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
Объем: 11.38 + 0.12 * 5 + 0.02	100 м	0.12	1	0.12						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16.188					6146.91	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	134.9	1	16.188			379.72	1	6146.91	
	2	ЭМ									104.25	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.072					25.81	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3	1	0.036	37.32	1.63	60.83		2.19	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.3	1	0.036			337.21	1	12.14	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.3	1	0.036			680.62		24.5	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.3	1	0.036			379.72	1	13.67	
	ФСБЦ 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.3	1	0.516	4.35	1.29	5.61		2.89	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	16.1	1	1.932			38.65		74.67	
	4	М									161.63	
	ФСБЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.47	1	0.0564	340.41	1.84	626.35		35.33	
	ФСБЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.97	1	0.1164	114.64	1.07	122.66		14.28	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.04	1	0.0048	79.88	1.84	146.98		0.71	
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00002	1	0.0000024	60697.21	1.21	73443.62		0.18	
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.02	1	0.0024	128.4	1.41	181.04		0.43	
	ФСБЦ 01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0.0004	1	0.000048	97282.88	1.15	111875.31		5.37	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6	1	0.72	155.63	0.94	146.29		105.33	
		Итого прямые затраты									6438.6	
1.1	23.3.06.05-0006
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11.38	1	11.38	302.42	0.89	269.15		3062.93	
1.2	23.8.04.06-0064
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	5	1	5	148.33	1.18	175.03		875.15	
1.3	23.8.03.11-0152
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	419.01	1.08	452.53		452.53	
		ФОТ									6172.72	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	НР (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1	103					6357.9	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	СП (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1	52					3209.81	
		Всего по позиции		169 974.33		20396.92	
2	ГЭСН-16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
Объем: 1 + 2 + 1 + 1	шт	5	1	5						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.4525					3029.88	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.47	1.15	8.4525			358.46	1	3029.88	
	2	ЭМ									169.63	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.125					47.47	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.125			680.62		85.08	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.125			379.72	1	47.47	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.35	1.25	2.1875			38.65		84.55	
	4	М									1081.31	
	ФСБЦ 01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0.002	1	0.01	7023.63	1.15	8077.17		80.77	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.14	1	0.7	155.63	0.94	146.29		102.4	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0.0011	1	0.0055	145801.49	1.12	163297.67		898.14	
		Итого прямые затраты									4328.29	
2.1	18.1.09.11-0036
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	4181.69	1.19	4976.21		4976.21	
2.2	23.8.03.11-0172
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	2	544.09	1.08	587.62		1175.24	
2.3	18.1.09.11-0034
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	2	1	2	2888.85	1.19	3437.73		6875.46	
2.4	23.8.03.11-0170
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	4	1	4	333.72	1.08	360.42		1441.68	
2.5	18.1.09.08-1040
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	1	1	1	587.45	1.33	781.31		781.31	
2.6	24.3.05.18-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Штуцер для стальных трубопроводов, длина 200 мм	шт	1	1	1	340.01	1.01	343.41		343.41	
2.7	18.1.09.08-1044
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	1258.19	1.33	1673.39		1673.39	
2.8	24.3.05.18-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Штуцер для стальных трубопроводов, длина 200 мм	шт	1	1	1	340.01	1.01	343.41		343.41	
		ФОТ									3077.35	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					3351.23	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					1883.34	
		Всего по позиции		5 434.59		27172.97	
3	ГЭСНр-65-05-003-02	Демонтаж: манометров	100 шт	0.01	1	0.01						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0231					7.79	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.31	1	0.0231			337.21	1	7.79	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									7.79	
		ФОТ									7.79	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					6.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					3.43	
		Всего по позиции		1 800.00		18	
4	ГЭСНр-65-05-003-03	Демонтаж: термометров	100 шт	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0882					29.74	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.41	1	0.0882			337.21	1	29.74	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									29.74	
		ФОТ									29.74	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					25.87	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					13.09	
		Всего по позиции		3 435.00		68.7	
5	ГЭСН-18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых ( 1шт -ранее демонтированный)	компл	2	1	2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.713					264.67	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.31	1.15	0.713			371.21	1	264.67	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									29.92	
	ФСБЦ 01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л	0.1232	1	0.2464	101.21	0.76	76.92		18.95	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.04	79.88	1.84	146.98		5.88	
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00001	1	0.00002	60697.21	1.21	73443.62		1.47	
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	1	0.02	128.4	1.41	181.04		3.62	
		Итого прямые затраты									294.59	
		ФОТ									264.67	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					288.23	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					161.98	
		Всего по позиции		372.40		744.8	
6	63.4.05.01-0003
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл	1	1	1	1040.6	0.98	1019.79	1	1019.79	
		Всего по позиции		1 019.79		1019.79	
7	ГЭСН-18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1	1	1						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.253					98.94	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.22	1.15	0.253			391.05	1	98.94	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									5.48	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.02	79.88	1.84	146.98		2.94	
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00001	1	0.00001	60697.21	1.21	73443.62		0.73	
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	1	0.01	128.4	1.41	181.04		1.81	
		Итого прямые затраты									104.42	
		ФОТ									98.94	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					107.75	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					60.55	
		Всего по позиции		272.72		272.72	
8	63.4.01.02-0013
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	1	1	1	624.23	0.98	611.75	1	611.75	
		Всего по позиции		611.75		611.75	
9	ГЭСН-13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Кзт=1,1_Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
Объем: 0.26 * 12	100 м2	0.0312	1	0.0312						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	ОП_прил.13.2_п.3.17	Кзт=1,1_Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2095751					87.89	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.265	0.2095751			419.39	1	87.89	
	2	ЭМ									1.21	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00078					0.32	
	ФСБЦ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	1.25	0.00039	6.62	1.57	10.39		0	
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.00039			1689.67		0.66	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.00039			436.39	1	0.17	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.00039			680.62		0.27	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.00039			379.72	1	0.15	
	ФСБЦ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	1.25	0.04368	4.52	1.42	6.42		0.28	
	4	М									32.38	
	ФСБЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.009	1	0.0002808			95333.1		26.77	
	ФСБЦ 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0.0015	1	0.0000468	75885.63	1.58	119899.3		5.61	
		Итого прямые затраты									121.8	
		ФОТ									88.21	
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0.9	84.6					74.63	
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0.85	43.35					38.24	
		Всего по позиции		7 521.47		234.67	
10	ГЭСН-13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Кзт=2; Кэм=2 Rзтм=2; Кмат=2_Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (N=2 - количество слоев) Кзт=1,1_Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
Кмз=2 Ктзо=2 Ктзм=2 Кмаш=2
Объем: 0.26 * 12	100 м2	0.0312	1	0.0312						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	ОП_прил.13.2_п.3.16	Кзт=2; Кэм=2 Rзтм=2; Кмат=2_Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (N=2 - количество слоев)		
	ОП_прил.13.2_п.3.17	Кзт=1,1_Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1681337					60.27	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.13	2.53	0.1681337			358.46	1	60.27	
	2	ЭМ									2.19	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00156					0.64	
	ФСБЦ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	2.5	0.00078	6.62	1.57	10.39		0.01	
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	2.5	0.00078			1689.67		1.32	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.01	2.5	0.00078			436.39	1	0.34	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	2.5	0.00078			680.62		0.53	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	2.5	0.00078			379.72	1	0.3	
	ФСБЦ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	2.5	0.0507	4.52	1.42	6.42		0.33	
	4	М									70.16	
	ФСБЦ 14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0.009	2	0.0005616	80322.25	1.37	110041.48		61.8	
	ФСБЦ 14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1.4	2	0.08736	60.6	1.58	95.75		8.36	
		Итого прямые затраты									133.26	
		ФОТ									60.91	
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	НР (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0.9	84.6					51.53	
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	СП (013 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0.85	43.35					26.4	
		Всего по позиции		6 768.91		211.19	
11	ГЭСН-26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
Объем: 12 - 0.02	10 м	1.198	1	1.198						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.03094					1185.25	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.2	1.15	3.03094			391.05	1	1185.25	
	2	ЭМ									274.55	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.374375					142.16	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.25	1.25	0.374375			680.62		254.81	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.25	1.25	0.374375			379.72	1	142.16	
	ФСБЦ 91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0.39	1.25	0.584025	21.39	1.58	33.8		19.74	
	4	М									1550.39	
	ФСБЦ 10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0.033	1	0.039534	329.28	1.12	368.79		14.58	
	ФСБЦ 14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0.143	1	0.171314	774.67	1.56	1208.49		207.03	
	ФСБЦ 12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0.3	1	0.3594	237.35	1.41	334.66		120.28	
	ФСБЦ 14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0.02	1	0.02396	830.95	1.58	1312.9		31.46	
	ФСБЦ 01.7.06.14-0036	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м	15	1	17.97	40.94	1.6	65.5		1177.04	
		Итого прямые затраты									3152.35	
11.1	12.2.07.04-1313
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 60 мм, толщина 40 мм	м	13.178	1	13.178	1996	1.35	2694.6		35509.44	
		ФОТ									1327.41	
	812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3	НР (020 Теплоизоляционные работы)	%	97	0.9	87.3					1158.83	
	774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3	СП (020 Теплоизоляционные работы)	%	55	0.85	46.75					620.56	
		Всего по позиции		33 757.25		40441.18	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			73752,54	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			10911,34	
		      эксплуатация машин и механизмов			551,83	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			216,40	
		      материальные ресурсы			60441,43	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			11127,74	
		Всего накладные расходы			11422,75	
		Всего сметная прибыль			6017,40	
		Итого СМР			89561,15	
		Всего оборудование			1631,54	
		Сметная стоимость в текущих ценах			91192,69	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			29,12	
		       затраты труда машинистов			0,57	
		Итого без НДС			91192,69	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		22 %	20062,39	
		ИТОГО			111255,08	
	
	Составил:	Проверил: