
Техническое задание
на поставку элементов питания (батареек)

1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное научное  учреждение  «ИНЦХТ».
2. Место поставки товара: г. Иркутск ул. Борцов Революции, 1.
3. Поставка товара осуществляется в целях обеспечения корпусов Института элементами питания (батарейками)
4. Предмет Контракта: «Поставка электротехнических материалов и оборудования»
5. Спецификация:

	№ п/п
	Наименование
	Код позиции КТРУ
	Код ОКПД 2
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	кол-во

	1.
	Батарейка цилиндрическая размер АА щелочная (алкалиновая) 1,5 В.
	КТРУ 27.20.11.000-00000006 - Элемент первичный и батарея первичных элементов

	ОКПД 2	27.20.11	Элементы первичные и батареи первичных элементов	

	Щелочная батарейка  AA / AA (LR6/ER14505/FR6/R6P) – источник питания беспроводных мышек и клавиатур, настенных и настольных часов, напольных и кухонных весов, фонарей, измерительных приборов, датчиков, радиоприемников, фотоаппаратов, диктофонов, автономных светильников, игрушек, пультов дистанционного управления и других устройств. Напряжение изделия – 1.5 В.. Батарейка должна подходить для использования в широком температурном диапазоне – от -20 до 50 °C. Дополнительные характеристики:
Батарейка цилиндрическая размер АА щелочная (алкалиновая)
Емкость при разряде 200 мА, мАч, не менее 	2122 мАч
Вес батарейки не менее 21 грамм
Батарейка AA имеет длину 49,5–50,5 мм, и диаметр 13,7–14,5 мм
Батарея напряжением не менее 1,5 Вольт
Должна быть обеспечена сменяемость со стандартными установочными гнёздами
	шт.
	500

	2.
	Батарейка цилиндрическая размер ААА щелочная (алкалиновая) 1,5 В
	КТРУ 27.20.11.000-00000006 - Элемент первичный и батарея первичных элементов

	32.50.50.190 ОКПД 2	27.20.11	Элементы первичные и батареи первичных элементов	

	Щелочная батарейка AAA / AAA (LR03/FR03) предназначена для питания беспроводных мышей и клавиатур, измерительных приборов, игрушек, кухонных и напольных весов, пультов дистанционного управления, фонарей, брелоков автомобильных сигнализаций, радиоприемников, гирлянд, фототехники, автономных светильников, MP3-плееров, диктофонов, электробритв и других устройств. Напряжение изделия должно составлять 1.5 В.
Изделие рассчитано на использование в широком диапазоне температур – от -20 до 50 °C. Батарейка не должна содержать кадмия и ртути.
Дополнительные характеристики:
Емкость батарейки Алкалиновой в пределах 800–1200 мАч.
Батарейка ААА — это одноэлементная батарейка диаметром 10,5 мм  и длиной 44,5 мм
  Батареи рзмером LR03 — алкалиновые (щелочные) батарейки ААА 
Вес батарейки не менее 90 грамм
Щелочные батарейки AAA должны весить не менее 11,5граммов 
Должна быть обеспечена сменяемость со стандартными установочными гнёздами
	шт.
	500

	3.
	Батарейка C (LR14/ER26500/R14)
	КТРУ 27.20.11.000-00000006 - Элемент первичный и батарея первичных элементов

	ОКПД 2	27.20.11	Элементы первичные и батареи первичных элементов	

	Батарейка размером C (R14) с напряжением 1.5 В предназначена для подачи энергии на фонарики, радиоприемники, настенные часы, весы, игрушки, цифровые фотоаппараты, электронные измерительные приборы, пульты управления и другую технику. Должна быть выполнена в цилиндрическом корпусе на основе щелочного (алкалинового) основания. Элемент питания должен обеспечивать стабильную подачу энергии на обслуживаемое устройство при температуре окружающей среды в пределах от -18 до +40 ℃. В составе не должны содержатся ртуть, кадмий и тяжелые металлы
. Дополнительные характеристики: Гарантия продавца / производителя 1 мес.
Должна быть обеспечена сменяемость со стандартными установочными гнёздами
Основные параметры Тип: батарейка
Классификация: Вид элемента щелочная алкалиновая (R)
Типоразмер: C (LR14/ER26500/R14)
Характеристики: Напряжение: 1.5 В; Диаметр батарейки 26.2-27 мм; Высота батарейки; 49-50 мм
Температура эксплуатации: от -18 до +40 ℃
	шт. 
	50
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В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ не дают возможность определить соответствие товара (отсутствуют), предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик, имеющих существенное значение для Заказчика.
Заказчик использовал дополнительные характеристики товара исходя из своих минимально необходимых потребностей и исходя из собственного опыта работы. 
Требования к упаковке и отгрузке товара: 
Каждая партия поставляемой продукции должна сопровождаться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).

Все погрузочно-разгрузочные мероприятия осуществляются силами и средствами поставщика
Предлагаемый товар должен быть   разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиями, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара и   подтверждается прилагаемыми при поставке документами, удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия, в случае обязательной сертификации) или иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);
          На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Маркировка нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
          Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Предоставление документов поставщиком по факту поставки товара в ЭДО (контур Диадок)
Дополнительную информацию можно получить у ответственного исполнителя: Волчатова Анна Михайловна-(3952) 290360; 89246027033 с 9.00 до 14.00 по местному времени

