Приложение № 1 к контракту



Техническое задание

Наименование объекта закупки: поверка средств индивидуальной защиты и трансформаторного масла (из 2 трансформаторов).

Адрес заказчика: Тульская область, г. Донской, мкр. Комсомольский, проезд Димитрова, д. 1

Место оказания услуг: Доставка средств индивидуальной защиты и трансформаторного масла для проведения поверки осуществляется Заказчиком только в случае нахождения Исполнителя на расстоянии не более 30 км от Заказчика. В других случаях производится самовывоз и обратная доставка средств индивидуальной защиты и трансформаторного масла Исполнителем по месту нахождения Заказчика. 

Срок оказания услуг - по 15.09.2026.

Качество оказанных услуг должно соответствовать техническим условиям                           и стандартам (ТУ, ГОСТ, СанПиН, требованиям технической документации)                                         на соответствующие виды услуг, и иным нормативно-техническим документам, применяемым при оказании услуг, предусмотренных контрактом; 
Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках  (СО 153-34.03.603-2003)
ГОСТ 982-80 «Масла трансформаторные. Технические условия;
ГОСТ 6581-75 «Материалы электроизоляционные жидкие. Метод испытания на пробивное напряжение»;

Используемые при оказании услуг материалы, оборудование и запасные части должны соответствовать всем установленным стандартам качества, иметь установленный гарантийный срок эксплуатации. Материалы, оборудование, запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой  по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Государственным заказчиком правил эксплуатации, должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем и иметь товарный знак (логотип) производителя (при наличии такого товарного знака или логотипа).

Все запасные части, специальные жидкости и смазки, необходимые для оказания услуг предоставляются Исполнителем.


По итогам оказанных услуг Исполнитель предоставляет заказчику:
Протоколы испытаний на каждое СИЗ
Свидетельство о поверке (при необходимости)
Заключение о пригодности СИЗ к дальнейшей эксплуатации

Перечень контролируемых показателей трансформаторного масла:
Пробивное напряжение;
Тангенс угла диэлектрических потерь;
Вязкость;
Температура вспышки в закрытом тигле;
Кислотное число;
Наличие механических примесей и воды.




Начальник ЭМО
подполковник внутренней службы                                                                   А.В. Харитич

