Техническое задание

на приобретение технических газов в баллонах
 Назначение.

Для обеспечения работы установки синтеза химлаборатории Галлий-германиевого нейтринного телескопа БНО:

1. Гелий марка А 4.5 (99.995%) (баллон 40 л.) – 3 шт
ТУ 0271 - 135 - 31323949 – 2005, газ в баллоне ёмкостью 40 л, номинальное давление при темп.20ºC - 150 атм
Баллон аргоновый 40 л., 150 кгс/см2 новый 
2. Кислород технический 1-й сорт (99,7%) (баллон 40 л) -  1 шт
Кол-во газа в баллоне, м3:
6,30

Вместимость баллона, дм3:
40

Давление в баллоне при темп.20ºC, МПа:
14,7±0,5 МПа

Кислород, %, не менее:
99,7

Влага, при н.у. , % не более:
0,0007

ГОСТ:
5583 -78

Баллон кислородный 40 л., 150 кгс/см2 новый
4. Пропан (баллон 50 л)  - 2 шт
Кол-во газа в баллоне, м3:
20,0

Вместимость баллона, дм3:
50

ГОСТ:
20448-90
Баллон пропановый 50 л., новый
5. Аргон высший сорт (99,993%), 40л -  1 шт
Кол-во газа в баллоне, м3:
6,20

Вместимость баллона, дм3:
40

Давление в баллоне при темп.20ºC, МПа:
14,7±0,5 МПа

Аргон, %, не менее: 99,993

Кислород, % не более: 0,0007

Азот, % не более: 0,005

ГОСТ:
10157 - 79
Баллон аргоновый 40 л., 150 кгс/см2 новый
