ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ
Выполнение работ по калибровке датчиков для аппарата FibroScan 530 

1. Место выполнения работ:Калибровка выполняется в стационарных условиях сервисного центра Исполнителя. Доставка датчиков в сервисный центр и возврат к Заказчику осуществляется силами Исполнителя, с учетом правил транспортирования, указанных в Паспортах на медицинские изделия.
Адрес Заказчика:
- г. Москва, Каширское шоссе, д.21. 
2. Срок выполнения работ: в течении 30 (тридцати) дней с момента получения заявки Заказчика на выполнение работ по каждому датчику отдельно. Датчики передаются Исполнителю по акту приема-передачи.
3. Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:в соответствии с приложением №1 к техническому заданию.
4. Требования к наличию разрешительных документов:
В соответствии с требованиями извещения.
5. Требования к квалификации персонала Исполнителя.
5.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанному в перечне (приложение № 1 к Техническому заданию).  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).
6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.
6.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.
6.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано. 
7. Требования к результатам выполняемых работ
7.1. по результатам оказания Услуг на каждую единицу Оборудования должны быть представлены документы, подтверждающие проведение калибровки. 
8. Требования к качеству выполняемых работ
8.1.калибровкадолжна проводитьсяв соответствиями с требованиями завода-изготовителя:
- осмотр датчика на наличие внешних механических повреждений;
-проверки установка параметров датчика (напряжение, В и сила, Н) с использованием аппартаProbeCalibrationBench (Echosens);
[bookmark: _GoBack]- проверка работоспособности датчика на аппарате «FIBROSCAN 530».
9.  Требования к объему выполняемых работ

	9.1. Объем оказываемых работопределяется исходя из количества Оборудования, подлежащего метрологическому контролю, в соответствии с прилагаемым списком, и требований настоящего Технического задания.

















Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень изделий медицинской изделий подлежащих калибровке
	№ п/п
	Наименование
	Периодичность калибровки

	1
	Калибровка датчика аппарата Fibroscan 530 Compact F81595 (M-S2002536)
	1 раз в 12 месяцев

	2
	Калибровка датчика аппарата Fibroscan 502 F00250 (M-S30079)
	2 раза в 12 месяцев
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