	1.
	Коробка распределительная
	Длина не менее 100 мм;

Ширина не менее 100 мм;

Глубина не менее 50 мм;
Количество вводов: не менее 4.
Материал: самозатухающий АБС пластик
Температура эксплуатации: от не более -25°С до не менее +60°С.

Степень защиты: не ниже IP55.
Ударная прочность: не менее 6Дж.
	600 шт.


